{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":47,"n_cols":31,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[46,1,46,26],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[42,1,42,26],[38,0,38,13],[8,3,9,3],[44,1,44,26],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №104"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №104"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛІНКА - ПОЛТАВА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","28.02.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,92.250299999999996,3.9346999999999999,0.93700000000000006,0.1144,0.1593,3.2000000000000002E-3,4.4900000000000002E-2,3.5400000000000001E-2,6.3200000000000006E-2,1.5E-3,1.6169,0.83909999999999996,0.7288,8241.75993294,34.506599999999999,9.5851666666666659,9132.2252173199995,38.2348,10.620777777777777,11739.598758060665,49.153700000000001,13.653805555555556,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":99.999899999999997}]
[2,92.146500000000003,3.9681000000000002,0.92989999999999995,0.1149,0.16159999999999999,3.2000000000000002E-3,4.6199999999999998E-2,3.6799999999999999E-2,6.4100000000000004E-2,4.0000000000000001E-3,1.6587000000000001,0.86599999999999999,0.72960000000000003,8238.7743591900016,34.494100000000003,9.5816944444444445,9128.8097209500011,38.220500000000001,10.616805555555556,11728.851206114163,49.108699999999999,13.641305555555554,null,null,null,null,null,100.00000000000003]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.7743591900016,34.494100000000003,9.5816944444444445,9128.8097209500011,38.220500000000001,10.616805555555556,null,null,null,-12.4,-13.8,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.7743591900016,34.494100000000003,9.5816944444444445,9128.8097209500011,38.220500000000001,10.616805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.7743591900016,34.494100000000003,9.5816944444444445,9128.8097209500011,38.220500000000001,10.616805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,91.378799999999998,4.3460000000000001,0.95140000000000002,0.1116,0.16900000000000001,3.8E-3,5.0900000000000001E-2,4.1300000000000003E-2,8.3699999999999997E-2,3.2000000000000002E-3,1.8221000000000001,1.0381,0.73570000000000002,8247.6116574900007,34.531100000000002,9.591972222222223,9137.2409812200003,38.255800000000001,10.626611111111112,11690.374970145691,48.947600000000001,13.596555555555556,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[7,92.049000000000007,4.0023999999999997,0.90800000000000003,0.1108,0.15529999999999999,3.0999999999999999E-3,4.48E-2,3.5499999999999997E-2,6.7900000000000002E-2,4.7999999999999996E-3,1.7444999999999999,0.87390000000000001,0.72989999999999999,8229.1727540100001,34.453899999999997,9.5705277777777766,9118.2288475799996,38.176200000000001,10.6045,11712.610460950562,49.040700000000001,13.622416666666666,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[8,91.907600000000002,4.0208000000000004,0.92589999999999995,0.113,0.15959999999999999,3.3E-3,4.6300000000000001E-2,3.7400000000000003E-2,8.48E-2,6.1999999999999998E-3,1.8245,0.87070000000000003,0.73129999999999995,8233.615287749999,34.472499999999997,9.5756944444444425,9122.719150500001,38.195,10.609722222222222,11707.308335323622,49.018500000000003,13.616250000000001,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[9,92.027799999999999,4.0076999999999998,0.93859999999999999,0.1163,0.16489999999999999,3.3E-3,4.7600000000000003E-2,3.78E-2,7.4099999999999999E-2,3.5999999999999999E-3,1.6946000000000001,0.88370000000000004,0.73070000000000002,8242.6675473599989,34.510399999999997,9.5862222222222204,9132.7984474799996,38.237200000000001,10.621444444444444,11724.743252925724,49.091500000000003,13.636527777777779,-13.6,-14.2,null,null,null,100,"ОК"]
[10,92.084400000000002,3.9973999999999998,0.93069999999999997,0.1138,0.1618,3.2000000000000002E-3,4.5999999999999999E-2,3.6600000000000001E-2,6.6400000000000001E-2,5.1000000000000004E-3,1.6758,0.87870000000000004,0.73,8238.7027054200007,34.4938,9.5816111111111102,9128.6425288200007,38.219799999999999,10.61661111111111,11724.886553618344,49.092100000000002,13.636694444444444,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.7027054200007,34.4938,9.5816111111111102,9128.6425288200007,38.219799999999999,10.61661111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.7027054200007,34.4938,9.5816111111111102,9128.6425288200007,38.219799999999999,10.61661111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,91.794200000000004,4.0913000000000004,0.94220000000000004,0.11219999999999999,0.16020000000000001,3.3E-3,4.6100000000000002E-2,3.6499999999999998E-2,7.1800000000000003E-2,1.0200000000000001E-2,1.8280000000000001,0.90400000000000003,0.7319,8232.4688274300006,34.467700000000001,9.5743611111111111,9121.3577288699998,38.189300000000003,10.60813888888889,11700.549319321712,48.990200000000002,13.608388888888889,null,null,"<0,006","<0,02","від.",100,"ОК"]
[14,91.687399999999997,4.0953999999999997,0.9234,0.11070000000000001,0.1618,3.3999999999999998E-3,4.7300000000000002E-2,3.8100000000000002E-2,8.0699999999999994E-2,9.7000000000000003E-3,1.9189000000000001,0.92320000000000002,0.73270000000000002,8225.1362582999991,34.436999999999998,9.5658333333333321,9113.1653145,38.155000000000001,10.598611111111111,11683.592070695007,48.919199999999996,13.588666666666665,null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[15,91.624600000000001,4.1355000000000004,0.92920000000000003,0.1128,0.1636,3.3999999999999998E-3,4.7800000000000002E-2,3.8199999999999998E-2,6.8900000000000003E-2,8.5000000000000006E-3,1.9390000000000001,0.92849999999999999,0.7329,8223.6315291299998,34.430700000000002,9.5640833333333344,9111.4933932000004,38.148000000000003,10.596666666666668,11679.890136135658,48.903700000000001,13.584361111111111,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[16,91.443799999999996,4.1938000000000004,0.99339999999999995,0.1137,0.16259999999999999,3.0000000000000001E-3,4.7699999999999999E-2,3.7999999999999999E-2,6.9400000000000003E-2,8.6999999999999994E-3,1.9622999999999999,0.96360000000000001,0.73450000000000004,8230.5102910499991,34.459499999999998,9.5720833333333335,9118.68265479,38.178100000000001,10.605027777777778,11676.235968473848,48.888399999999997,13.58011111111111,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,91.6113,4.1266999999999996,0.94830000000000003,0.1135,0.1643,3.3E-3,4.7199999999999999E-2,3.7400000000000003E-2,6.3399999999999998E-2,8.6E-3,1.9349000000000001,0.94099999999999995,0.73299999999999998,8222.9627606100003,34.427900000000001,9.5633055555555551,9110.7529709099999,38.1449,10.595805555555556,11677.931693336519,48.895499999999998,13.582083333333333,-13,-14.8,null,null,null,99.999900000000011," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.9627606100003,34.427900000000001,9.5633055555555551,9110.7529709099999,38.1449,10.595805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.9627606100003,34.427900000000001,9.5633055555555551,9110.7529709099999,38.1449,10.595805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,91.478499999999997,4.2093999999999996,1.0002,0.1158,0.16830000000000001,3.0999999999999999E-3,4.8899999999999999E-2,3.9600000000000003E-2,7.9100000000000004E-2,8.2000000000000007E-3,1.8753,0.97360000000000002,0.7349,8243.74235391,34.514899999999997,9.5874722222222211,9133.1089471499999,38.238500000000002,10.621805555555556,11691.95127776451,48.9542,13.598388888888888,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,91.656999999999996,4.1044,0.95620000000000005,0.11119999999999999,0.16170000000000001,3.3E-3,4.7800000000000002E-2,3.8800000000000001E-2,7.9000000000000001E-2,8.9999999999999993E-3,1.8992,0.93230000000000002,0.73309999999999997,8230.4625218700003,34.459299999999999,9.5720277777777767,9118.9215006899994,38.179099999999998,10.605305555555555,11687.580606639598,48.935899999999997,13.593305555555554,null,null,null,null,null,99.999899999999954," "]
[22,91.642799999999994,4.1093999999999999,0.9506,0.1109,0.16139999999999999,3.0999999999999999E-3,4.6899999999999997E-2,3.8100000000000002E-2,7.2900000000000006E-2,8.8000000000000005E-3,1.9059999999999999,0.94889999999999997,0.73309999999999997,8225.8289114100007,34.439900000000002,9.5666388888888889,9113.8818522000001,38.158000000000001,10.599444444444444,11681.44256030571,48.910200000000003,13.586166666666667,null,null,null,null,null,99.999799999999979," "]
[23,91.6785,4.0834000000000001,0.95699999999999996,0.1114,0.16039999999999999,3.0999999999999999E-3,4.5900000000000003E-2,3.6799999999999999E-2,6.7799999999999999E-2,8.6999999999999994E-3,1.9035,0.94340000000000002,0.73270000000000002,8223.36879864,34.429600000000001,9.5637777777777782,9111.2784318900012,38.147100000000002,10.596416666666666,11681.036541676618,48.908499999999997,13.585694444444442,null,null,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,91.608900000000006,4.1230000000000002,0.96499999999999997,0.11169999999999999,0.16200000000000001,3.0000000000000001E-3,4.6800000000000001E-2,3.7600000000000001E-2,6.4699999999999994E-2,1.06E-2,1.9196,0.94689999999999996,0.73319999999999996,8224.9451815800003,34.436199999999999,9.5656111111111102,9112.9025840100003,38.1539,10.598305555555555,11679.60353475042,48.902500000000003,13.584027777777779,-14,-15.2,null,null,null,99.999800000000022," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.9451815800003,34.436199999999999,9.5656111111111102,9112.9025840100003,38.1539,10.598305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.9451815800003,34.436199999999999,9.5656111111111102,9112.9025840100003,38.1539,10.598305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,91.770799999999994,4.0525000000000002,0.97330000000000005,0.11600000000000001,0.16420000000000001,3.2000000000000002E-3,4.7199999999999999E-2,3.7699999999999997E-2,7.0599999999999996E-2,1.14E-2,1.8521000000000001,0.90090000000000003,0.73229999999999995,8233.7585952900008,34.473100000000002,9.5758611111111112,9122.6952659099989,38.194899999999997,10.609694444444443,11699.18796274182,48.984499999999997,13.606805555555555,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[28,91.429500000000004,4.173,0.99070000000000003,0.11940000000000001,0.1787,3.5000000000000001E-3,5.1799999999999999E-2,4.1700000000000001E-2,7.3999999999999996E-2,1.0699999999999999E-2,1.9767999999999999,0.95020000000000004,0.73499999999999999,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11680,48.9,13.583333333333332,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.209287495989,34.470800158160507,9.5752222661556949,9122.225263723516,38.192932194873421,10.609147831909281]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                28.02.2017р.                "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                    Горшковоз О.В.                                                                  28.02.2017р.                                  "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                    28.02.2017р. "]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[10,0,10,1],[1,0,1,3],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,104]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Диканька",38.192932194873421,9122.2252637235179,10.609147831909283]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №104",null,38.192932194873421,9122.2252637235179,10.609147831909283]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"28.02.2017р."]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"28.02.2017р."]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"28.02.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]