{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 109"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 109"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 123/15 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄЛЕЦЬ-КРЕМЕНЧУК-КРИВИЙ РІГ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.28,{"$f":"P11/3.6","v":9.5222222222222221},9080,38.020000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.561111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.28,9.5222222222222221,9080,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.28,9.5222222222222221,9080,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.28,9.5222222222222221,9080,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.28,9.5222222222222221,9080,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.220200000000006,2.0649000000000002,0.65049999999999997,9.9900000000000003E-2,9.5500000000000002E-2,1.5E-3,1.8700000000000001E-2,1.2800000000000001E-2,1.0800000000000001E-2,5.7000000000000002E-3,0.66849999999999998,0.151,0.6976,8176,34.232700000000001,9.5090833333333329,9067,37.962600000000002,10.545166666666667,11914,49.882199999999997,{"$f":"V16/3.6","v":13.856166666666665},-23.9,-21.1,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.232700000000001,9.5090833333333329,9067,37.962600000000002,10.545166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.232700000000001,9.5090833333333329,9067,37.962600000000002,10.545166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.232700000000001,9.5090833333333329,9067,37.962600000000002,10.545166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.232700000000001,{"$f":"P20/3.6","v":9.5090833333333329},9067,37.962600000000002,{"$f":"S20/3.6","v":10.545166666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.232700000000001,9.5090833333333329,9067,37.962600000000002,10.545166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.232700000000001,9.5090833333333329,9067,37.962600000000002,10.545166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.156400000000005,2.1135999999999999,0.66879999999999995,0.1026,9.8000000000000004E-2,1.4E-3,1.9099999999999999E-2,1.3100000000000001E-2,1.26E-2,5.1999999999999998E-3,0.65480000000000005,0.1545,0.69820000000000004,8184,34.265500000000003,9.5181944444444451,9076,38,10.555555555555555,11920,49.906199999999998,13.862833333333333,-22.4,-20.5,null,null,null,100.0001," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.265500000000003,9.5181944444444451,9076,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.265500000000003,9.5181944444444451,9076,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.265500000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.5181944444444451},9076,38,{"$f":"S26/3.6","v":10.555555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.265500000000003,9.5181944444444451,9076,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.265500000000003,9.5181944444444451,9076,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.265500000000003,9.5181944444444451,9076,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.126599999999996,2.1398000000000001,0.65790000000000004,9.7799999999999998E-2,9.5600000000000004E-2,1.8E-3,1.9099999999999999E-2,1.3299999999999999E-2,1.5599999999999999E-2,4.7999999999999996E-3,0.67830000000000001,0.14949999999999999,0.69830000000000003,8183,34.26,9.5166666666666657,9074,37.99,10.552777777777779,11917,49.9,13.861111111111111,-21.9,-20.2,null,null,"відсут.",100.0001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183,34.26,9.5166666666666657,9074,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183,34.26,9.5166666666666657,9074,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183,34.26,{"$f":"P33/3.6","v":9.5166666666666657},9074,37.99,{"$f":"S33/3.6","v":10.552777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183,34.26,9.5166666666666657,9074,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183,34.26,9.5166666666666657,9074,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183,34.26,9.5166666666666657,9074,37.99,{"$f":"S36/3.6","v":10.552777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.061499999999995,2.1850000000000001,0.69399999999999995,0.10580000000000001,0.1011,1.2999999999999999E-3,1.95E-2,1.34E-2,8.9999999999999993E-3,5.3E-3,0.64339999999999997,0.1608,0.69899999999999995,8192,34.299999999999997,9.5277777777777768,9084,38.03,10.563888888888888,11925,49.93,13.869444444444444,-21.6,-19.399999999999999,"<0,006","<0,02",null,100.0001," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5277777777777768,9084,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8485347567148,34.259415941818403,9.5165044282828894,9074.1539044966321,37.992463422293966,10.55346206174832]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,"01.03.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Славінська А.В.",null,null,null,null,null,null,"01.03.17р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,"01.03.17р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №109"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Решетилівка",37.991860028654436,9074.2000012179942,10.55329445240401]
[null,"ГРС Остап'є",37.992475472180878,9074.3469973809661,10.553465408939132]
[null,"ГРС Покровське (Жовтневе)",37.992993229510134,9074.470661596255,10.553609230419481]
[null,"ГРС Ставкове",37.994801579118615,9074.902578486006,10.55411154975517]
[null,"ГРС Дейкалівка",37.992408049904718,9074.330893846738,10.553446680529088]
[null,"ГРС Пірки (Комсомольське)",37.992452890713928,9074.3416038901705,10.553459136309424]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 109",null,37.992463422293966,9074.3441193148828,10.553462061748323]
[]
[]
[]
["Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ ",null,null,"Герасименко І.М.",null,"01.03.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                    ",null,null,"Славінська А.В.",null,"01.03.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М ",null,null,"Левадний С.А. ",null,"01.03.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]