{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 51"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ДП \"Укравтогаз\", ПП Костюк В.М."]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 51"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190,34.29,9.52,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11471,48.03,13.341666666666667,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.52,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11471,48.03,13.341666666666667,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.52,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11471,48.03,13.341666666666667,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.52,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11471,48.03,13.341666666666667,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.52,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11471,48.03,13.341666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.52,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11471,48.03,13.341666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[7,90.294899999999998,4.6669999999999998,0.95699999999999996,0.112,0.158,4.1000000000000003E-3,4.2999999999999997E-2,3.4000000000000002E-2,7.0999999999999994E-2,5.0000000000000001E-3,1.3959999999999999,2.258,0.74890000000000001,8196,34.31,9.5305555555555568,9079,38.01,10.558333333333332,11514,48.21,13.391666666666666,-19.2,-17.399999999999999,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196,34.31,9.5305555555555568,9079,38.01,10.558333333333332,11514,48.21,13.391666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196,34.31,9.5305555555555568,9079,38.01,10.558333333333332,11514,48.21,13.391666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196,34.31,9.5305555555555568,9079,38.01,10.558333333333332,11514,48.21,13.391666666666666,null,null,null,null,"відсут.",0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196,34.31,9.5305555555555568,9079,38.01,10.558333333333332,11514,48.21,13.391666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196,34.31,9.5305555555555568,9079,38.01,10.558333333333332,11514,48.21,13.391666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[13,90.430499999999995,4.5940000000000003,0.95599999999999996,0.111,0.154,3.5000000000000001E-3,4.2000000000000003E-2,3.2000000000000001E-2,6.8000000000000005E-2,5.0000000000000001E-3,1.351,2.2530000000000001,0.74790000000000001,8192,34.299999999999997,9.5277777777777768,9076,38,10.555555555555555,11517,48.22,13.394444444444444,-11.2,-14.6,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5277777777777768,9076,38,10.555555555555555,11517,48.22,13.394444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5277777777777768,9076,38,10.555555555555555,11517,48.22,13.394444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5277777777777768,9076,38,10.555555555555555,11517,48.22,13.394444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5277777777777768,9076,38,10.555555555555555,11517,48.22,13.394444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5277777777777768,9076,38,10.555555555555555,11517,48.22,13.394444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5277777777777768,9076,38,10.555555555555555,11517,48.22,13.394444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[20,89.847300000000004,4.819,0.99199999999999999,0.111,0.161,3.7000000000000002E-3,4.4999999999999998E-2,3.5999999999999997E-2,7.1999999999999995E-2,4.0000000000000001E-3,1.405,2.504,0.75329999999999997,8191,34.29,9.5250000000000004,9073,37.99,10.552777777777779,11473,48.04,13.344444444444443,-12.6,-14.1,null,null,null,100.00000000000003,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.29,9.5250000000000004,9073,37.99,10.552777777777779,11473,48.04,13.344444444444443,null,null,1.8E-3," < 0,0002",null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.29,9.5250000000000004,9073,37.99,10.552777777777779,11473,48.04,13.344444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.29,9.5250000000000004,9073,37.99,10.552777777777779,11473,48.04,13.344444444444443,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.29,9.5250000000000004,9073,37.99,10.552777777777779,11473,48.04,13.344444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.29,9.5250000000000004,9073,37.99,10.552777777777779,11473,48.04,13.344444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.29,9.5250000000000004,9073,37.99,10.552777777777779,11473,48.04,13.344444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.792400000000001,4.8179999999999996,0.98299999999999998,0.11,0.156,3.5999999999999999E-3,4.2999999999999997E-2,3.3000000000000002E-2,6.4000000000000001E-2,6.0000000000000001E-3,1.3420000000000001,2.649,0.75409999999999999,8178,34.24,9.5111111111111111,9060,37.93,10.536111111111111,11450,47.94,13.316666666666666,-15.4,-15.8,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178,34.24,9.5111111111111111,9060,37.93,10.536111111111111,11450,47.94,13.316666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта  при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.6042762773695,34.294928674225822,9.5251992064436486,9074.3547467658354,37.992038342544802,10.553343984040223]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         28.02.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                28.02.2017 року                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                   28.02.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[12,0,12,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,11,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 51"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Лубни",37.992298311158208,9074.3046831970623,10.553416197543946]
[null,"АГНКС-1 м.Лубни",37.990016419491539,9073.7596627282346,10.552782338747649]
[null,"АГНКС-2 м.Лубни",37.990288298473729,9073.8245999084265,10.552857860687146]
[null,"ГРС Мгар",37.991381145295307,9074.0856218910885,10.553161429248696]
[null,"ГРС Новаки",37.992013128584183,9074.2365685085042,10.553336980162273]
[null,"ГРС Пирятин",37.991922579141786,9074.2149411454411,10.553311827539385]
[null,"ГРС Гребінка",37.99207970929622,9074.2524710385933,10.553355474804505]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 51",null,37.992038342544802,9074.2425907596207,10.553343984040223]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"28.02.2017 року"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,"28.02.2017 року"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,"28.02.2017 року"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]