{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 52"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 52"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ , Шебелинка-Диканька-Київ, Єлецьк-Диканька-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5500000000000007,9099,38.1,10.58,11611,48.61,13.5,-12.8,-15.1,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5500000000000007,9099,38.1,10.58,11611,48.61,13.5,-13.3,-14.3,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5500000000000007,9099,38.1,10.58,11611,48.61,13.5,-12.7,-15,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5500000000000007,9099,38.1,10.58,11611,48.61,13.5,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5500000000000007,9099,38.1,10.58,11611,48.61,13.5,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5500000000000007,9099,38.1,10.58,11611,48.61,13.5,-17.399999999999999,-16.899999999999999,null,null,null,0," "]
[7,91.860900000000001,4.0599999999999996,0.90700000000000003,0.113,0.152,3.0999999999999999E-3,0.04,3.1E-2,5.2999999999999999E-2,6.0000000000000001E-3,1.544,1.23,0.73270000000000002,8213,34.39,9.5517181986108444,9100.0287900000003,38.1,10.583332594828397,11667.622215000001,48.85,13.569443497568694,-19.2,-17.399999999999999,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5517181986108444,9100.0287900000003,38.1,10.583332594828397,11667.622215000001,48.85,13.569443497568694,-12.5,-14.5,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5517181986108444,9100.0287900000003,38.1,10.583332594828397,11667.622215000001,48.85,13.569443497568694,-10.7,-13.2,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5517181986108444,9100.0287900000003,38.1,10.583332594828397,11667.622215000001,48.85,13.569443497568694,-10.199999999999999,-12.7,null,null,"відсут.",0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5517181986108444,9100.0287900000003,38.1,10.583332594828397,11667.622215000001,48.85,13.569443497568694,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5517181986108444,9100.0287900000003,38.1,10.583332594828397,11667.622215000001,48.85,13.569443497568694,null,null,null,null,null,0," "]
[13,91.874899999999997,4.04,0.92100000000000004,0.113,0.152,3.0999999999999999E-3,3.9E-2,3.1E-2,5.1999999999999998E-2,0.01,1.5189999999999999,1.2450000000000001,0.73280000000000001,8213,34.39,9.5517181986108444,9101,38.1,10.58446211196363,11667.622215000001,48.85,13.569443497568694,-11.2,-14.6,null,null,null,100.00000000000004,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5517181986108444,9101,38.1,10.58446211196363,11667.622215000001,48.85,13.569443497568694,-10.8,-14.1,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5517181986108444,9101,38.1,10.58446211196363,11667.622215000001,48.85,13.569443497568694,-11.4,-14.3,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5517181986108444,9101,38.1,10.58446211196363,11667.622215000001,48.85,13.569443497568694,-12.5,-15,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5517181986108444,9101,38.1,10.58446211196363,11667.622215000001,48.85,13.569443497568694,-12.7,-15.2,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5517181986108444,9101,38.1,10.58446211196363,11667.622215000001,48.85,13.569443497568694,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5517181986108444,9101,38.1,10.58446211196363,11667.622215000001,48.85,13.569443497568694,null,null,null,null,null,0," "]
[20,90.847399999999993,4.4669999999999996,0.98,0.11,0.16200000000000001,3.5999999999999999E-3,4.4999999999999998E-2,3.6999999999999998E-2,6.8000000000000005E-2,1.0999999999999999E-2,1.7490000000000001,1.52,0.74119999999999997,8217,34.4,9.5563701982205416,9103,38.11,10.586788111768477,11604,48.58,13.495450867731673,-12.6,-14.1,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217,34.4,9.5563701982205416,9103,38.11,10.586788111768477,11604,48.58,13.495450867731673,-12.8,-13.5,1.8E-3," < 0,0002",null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217,34.4,9.5563701982205416,9103,38.11,10.586788111768477,11604,48.58,13.495450867731673,-11.4,-12.5,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217,34.4,9.5563701982205416,9103,38.11,10.586788111768477,11604,48.58,13.495450867731673,-12.2,-13.5,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217,34.4,9.5563701982205416,9103,38.11,10.586788111768477,11604,48.58,13.495450867731673,-13.9,-14.2,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217,34.4,9.5563701982205416,9103,38.11,10.586788111768477,11604,48.58,13.495450867731673,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217,34.4,9.5563701982205416,9103,38.11,10.586788111768477,11604,48.58,13.495450867731673,null,null,null,null,null,0," "]
[27,91.020499999999998,4.367,0.97099999999999997,0.11,0.158,3.5000000000000001E-3,4.2999999999999997E-2,3.4000000000000002E-2,5.8000000000000003E-2,7.0000000000000001E-3,1.6890000000000001,1.5389999999999999,0.74,8208,34.36,9.5399999999999991,9092.8634130000009,38.07,10.58,11602,48.57,13.493124867926824,-15.4,-15.8,null,null,null,100.00000000000004,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8208,34.36,9.5399999999999991,9092.8634130000009,38.07,10.58,11602,48.57,13.493124867926824,-14.6,-15,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта  при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.5408576433711,34.390360153878504,9.551609154968574,9100.2322186266701,38.100360153878512,10.583351085513023]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                                              28.02.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                                        28.02.2017 року                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                                            28.02.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 52"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","КС Лубни",38.100360153878512,9100.1148112772516,10.583433376077364]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 52",null,38.100360153878512,9100.1148112772516,10.583433376077364]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"28.02.2017 року"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,"28.02.2017 року"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,"28.02.2017 року"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]