{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 58"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 58"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5299999999999994,9072,37.979999999999997,10.55,11373,47.62,13.23,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5299999999999994,9072,37.979999999999997,10.55,11373,47.62,13.23,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5299999999999994,9072,37.979999999999997,10.55,11373,47.62,13.23,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5299999999999994,9072,37.979999999999997,10.55,11373,47.62,13.23,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5299999999999994,9072,37.979999999999997,10.55,11373,47.62,13.23,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5299999999999994,9072,37.979999999999997,10.55,11373,47.62,13.23,null,null,null,null,null,0," "]
[7,87.456500000000005,5.7229999999999999,1.4019999999999999,0.16700000000000001,0.23599999999999999,5.4999999999999997E-3,6.4000000000000001E-2,4.3999999999999997E-2,7.3999999999999996E-2,5.0000000000000001E-3,0.69699999999999995,4.1260000000000003,0.78190000000000004,8258,34.57,9.6027777777777779,9142,38.28,10.633333333333333,11347,47.51,13.197222222222221,-19.2,-17.399999999999999,null,null,null,100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8258,34.57,9.6027777777777779,9142,38.28,10.633333333333333,11347,47.51,13.197222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8258,34.57,9.6027777777777779,9142,38.28,10.633333333333333,11347,47.51,13.197222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8258,34.57,9.6027777777777779,9142,38.28,10.633333333333333,11347,47.51,13.197222222222221,null,null,null,null,"відсут.",0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8258,34.57,9.6027777777777779,9142,38.28,10.633333333333333,11347,47.51,13.197222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8258,34.57,9.6027777777777779,9142,38.28,10.633333333333333,11347,47.51,13.197222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.268799999999999,4.8650000000000002,1.093,0.13400000000000001,0.18,5.1999999999999998E-3,5.3999999999999999E-2,3.6999999999999998E-2,8.1000000000000003E-2,4.0000000000000001E-3,0.92800000000000005,3.35,0.76349999999999996,8190,34.29,9.5250000000000004,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11394,47.7,13.25,-11.2,-14.6,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190,34.29,9.5250000000000004,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11394,47.7,13.25,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190,34.29,9.5250000000000004,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11394,47.7,13.25,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190,34.29,9.5250000000000004,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11394,47.7,13.25,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190,34.29,9.5250000000000004,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11394,47.7,13.25,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190,34.29,9.5250000000000004,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11394,47.7,13.25,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190,34.29,9.5250000000000004,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11394,47.7,13.25,null,null,null,null,null,0," "]
[20,88.9846,4.9550000000000001,1.1220000000000001,0.13600000000000001,0.183,5.4000000000000003E-3,5.5E-2,3.9E-2,0.08,5.0000000000000001E-3,0.88700000000000001,3.548,0.76659999999999995,8188,34.28,9.5222222222222221,9069,37.97,10.547222222222222,11368,47.59,13.219444444444445,-12.6,-14.1,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,9.5222222222222221,9069,37.97,10.547222222222222,11368,47.59,13.219444444444445,null,null,1.8E-3," < 0,0002",null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,9.5222222222222221,9069,37.97,10.547222222222222,11368,47.59,13.219444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,9.5222222222222221,9069,37.97,10.547222222222222,11368,47.59,13.219444444444445,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,9.5222222222222221,9069,37.97,10.547222222222222,11368,47.59,13.219444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,9.5222222222222221,9069,37.97,10.547222222222222,11368,47.59,13.219444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,9.5222222222222221,9069,37.97,10.547222222222222,11368,47.59,13.219444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[27,88.515900000000002,5.133,1.169,0.14299999999999999,0.189,6.1000000000000004E-3,5.6000000000000001E-2,3.7999999999999999E-2,7.8E-2,5.0000000000000001E-3,0.79,3.8769999999999998,0.77170000000000005,8189,34.26,9.5166666666666657,9069,37.97,10.547222222222222,11329,47.43,13.174999999999999,-15.4,-15.8,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.26,9.5166666666666657,9069,37.97,10.547222222222222,11329,47.43,13.174999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.6593821929073,34.361420843358133,9.545406433728413,9089.3616059083743,38.05512327333436,10.570867575926208]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                                28.02.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                       28.02.2017 року                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                          28.02.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 58"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Гоголеве                            (Гоголеве-Миргород)",38.052664647633371,9088.7229351621754,10.570184624342604]
[null,"ГРС Гоголеве                               (Радченки-Полтава)",38.058168535933795,9090.0375163167901,10.571713482203831]
[null,"ГРС Гоголеве (В.Багачка)",38.056888461152525,9089.7317757035908,10.571357905875701]
[null,"ГРС В.Сорочинці",38.053829745931068,9089.0012141136776,10.570508262758629]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 58",null,38.05512327333436,9089.310167830492,10.570867575926211]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                        28.02.2017 року                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                   28.02.2017 року                                                                   "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                       28.02.2017 року"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]