{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 62"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого   ПАТ \"Лубнигаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 62"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Уренгой-Помари-Ужгород , Прогрес \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185,34.270000000000003,9.52,9077,38,10.56,11920,49.91,13.86,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185,34.270000000000003,9.52,9077,38,10.56,11920,49.91,13.86,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185,34.270000000000003,9.52,9077,38,10.56,11920,49.91,13.86,null,null,null,null,"відсут.",0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185,34.270000000000003,9.52,9077,38,10.56,11920,49.91,13.86,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185,34.270000000000003,9.52,9077,38,10.56,11920,49.91,13.86,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.198400000000007,2.08,0.65400000000000003,0.104,0.10199999999999999,1.6000000000000001E-3,1.9E-2,1.2999999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,8.0000000000000002E-3,0.64700000000000002,0.16,0.69799999999999995,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11918,49.9,13.861111111111111,-23.1,-17,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11918,49.9,13.861111111111111,null,null,"˂0,006","˂0,02",null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11918,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11918,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11918,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11918,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.979999999999997,10.549999999999999,11918,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.194000000000003,2.0880000000000001,0.65300000000000002,0.10299999999999999,0.10100000000000001,2E-3,1.9E-2,1.2999999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,0.01,0.64400000000000002,0.16,0.69799999999999995,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.99,10.552777777777779,11918,49.9,13.861111111111111,-22.3,-15.9,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.99,10.552777777777779,11918,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.99,10.552777777777779,11918,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.99,10.552777777777779,11918,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.99,10.552777777777779,11918,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.99,10.552777777777779,11918,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.25,9.5138888888888893,9072,37.99,10.552777777777779,11918,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.256500000000003,2.0609999999999999,0.63600000000000001,9.7000000000000003E-2,9.5000000000000001E-2,1.5E-3,1.7000000000000001E-2,1.2E-2,1.0999999999999999E-2,8.9999999999999993E-3,0.65200000000000002,0.152,0.69720000000000004,8174,34.22,9.5055555555555546,9065,37.950000000000003,10.541666666666668,11914,49.88,13.855555555555556,-20.8,-14.6,null,null,null,99.999999999999972,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174,34.22,9.5055555555555546,9065,37.950000000000003,10.541666666666668,11914,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174,34.22,9.5055555555555546,9065,37.950000000000003,10.541666666666668,11914,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174,34.22,9.5055555555555546,9065,37.950000000000003,10.541666666666668,11914,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174,34.22,9.5055555555555546,9065,37.950000000000003,10.541666666666668,11914,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174,34.22,9.5055555555555546,9065,37.950000000000003,10.541666666666668,11914,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174,34.22,9.5055555555555546,9065,37.950000000000003,10.541666666666668,11914,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.020300000000006,2.206,0.69099999999999995,0.108,0.106,1.6999999999999999E-3,1.9E-2,1.2999999999999999E-2,1.2E-2,0.01,0.64400000000000002,0.16900000000000001,0.69940000000000002,8194,34.31,9.5305555555555568,9087,38.04,10.566666666666666,11924,49.92,13.866666666666667,-21.7,-17.100000000000001,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194,34.31,9.5305555555555568,9087,38.04,10.566666666666666,11924,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.0797530430573,34.251132971508333,9.5143116297717114,9072.3841510491802,37.98363460728217,10.551873825733603]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                           28.02.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                   28.02.2017 року                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                        28.02.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 62"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Савинці",37.983685553211224,9072.2475612737326,10.551023764780895]
[null,"ГРС Оржиця",37.983561949323537,9072.218038991934,10.550989430367649]
[null,"ГРС Куйбишеве",37.983697019224373,9072.2502998839627,10.551026949784548]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 62",null,37.98363460728217,9072.2353930474565,10.551009613133935]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                        28.02.2017 року                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                   28.02.2017 року                                                                   "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                       28.02.2017 року"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]