{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,12,50,15],[7,1,8,12],[8,13,10,13],[7,13,7,22],[46,12,46,15],[48,12,48,15],[9,4,10,4],[42,0,42,13],[9,3,10,3],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[9,8,10,8],[7,26,10,26],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[9,12,10,12],[5,21,5,22],[9,14,9,16],[9,17,9,19],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[2,6,2,24],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[9,10,10,10],[7,25,10,25],[7,27,10,27],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[7,0,10,0],[9,11,10,11],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[9,9,10,9],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[2,0,2,3],[4,0,4,4]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 870"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Кременчукгаз\", ВАТ\"Кіровоградгаз\""]
["Кременчуцьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 870"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Кременчуцького промислового майданчика"]
["Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Єлець-Кременчук-Кривий Ріг\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8170.9182390000005},34.21,{"$f":"P12/3.6","v":9.5027777777777782},{"$f":"S12*238.8459","v":9061.8134460000001},37.94,{"$f":"S12/3.6","v":10.538888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8170.9182390000005},34.21,9.5027777777777782,{"$f":"S13*238.8459","v":9061.8134460000001},37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.519000000000005,1.835,0.55400000000000005,8.8999999999999996E-2,0.09,0,1.7999999999999999E-2,1.2E-2,1.4E-2,6.0000000000000001E-3,0.73,0.13300000000000001,"0,6950",8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9033.1519380000009,37.82,10.505555555555555,"11 891","49,78",{"$f":"V17/3.6","v":13.827777777777778},"-22,3",null,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9033.1519380000009,37.82,10.505555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9033.1519380000009,37.82,10.505555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9033.1519380000009,37.82,10.505555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,{"$f":"P21/3.6","v":9.4722222222222232},9033.1519380000009,37.82,{"$f":"S21/3.6","v":10.505555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9033.1519380000009,37.82,10.505555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9033.1519380000009,37.82,10.505555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.326400000000007,1.9872000000000001,0.60409999999999997,9.6600000000000005E-2,9.4899999999999998E-2,1.1000000000000001E-3,1.83E-2,1.2699999999999999E-2,1.18E-2,5.4000000000000003E-3,0.69240000000000002,0.14910000000000001,"0,6966",8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9052.2596099999992,37.9,10.527777777777777,"11 904","49,84",{"$f":"V24/3.6","v":13.844444444444445},"-21,6",null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9052.2596099999992,37.9,10.527777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9052.2596099999992,37.9,10.527777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,{"$f":"P27/3.6","v":9.4944444444444436},9052.2596099999992,37.9,{"$f":"S27/3.6","v":10.527777777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9052.2596099999992,37.9,10.527777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9052.2596099999992,37.9,10.527777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9052.2596099999992,37.9,10.527777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.353399999999993,1.9974000000000001,0.60609999999999997,9.5399999999999999E-2,9.2600000000000002E-2,1.2999999999999999E-3,1.7600000000000001E-2,1.26E-2,1.17E-2,1.1000000000000001E-3,0.66490000000000005,0.1459,"0,6964",8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,"11 910","49,86",{"$f":"V31/3.6","v":13.85},"-22,3",null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,{"$f":"P34/3.6","v":9.4972222222222218},9057.0365280000005,37.92,{"$f":"S34/3.6","v":10.533333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9057.0365280000005,37.92,{"$f":"S37/3.6","v":10.533333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.312799999999996,2.0146999999999999,0.61550000000000005,9.5500000000000002E-2,9.1600000000000001E-2,0,1.7299999999999999E-2,1.26E-2,1.1299999999999999E-2,1E-3,0.68,0.1477,"0,6967",8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,"11 908","49,86",13.85,"-22,1",null,0,0,"відсутні",100.00000000000003,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"P40/3.6","v":0},0,0,{"$f":"S40/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,0,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"P42/3.6","v":0},0,0,{"$f":"S42/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"8160","v":8160},{"$f":"34.16","v":34.159999999999997},{"$f":"AVERAGEA(Q12:Q39)","v":9.491269841269844},{"$f":"9050","v":9050},37.893571428571413,{"$f":"10.52","v":10.52}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                                 Кучерук В.М.                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                                                                                 Кучерук Н.М.                                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту                                                                                                                                  Кривулькін І.В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[13,0,13,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[8,0,12,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 870"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Хорішки",37.889444950361195,9049.7385796694743,10.524845819544776]
[null,"ГРС Запсілля",37.889205081327042,9049.6812879341305,10.524779189257512]
[null,"ГРС Білецьківка",37.889167061082809,9049.6722069546777,10.524768628078558]
["Кіровоградська область ","ГРС Павлівка",37.889753166563956,9049.8121958458178,10.524931435156654]
[null,"ГРС Павлиш",37.888770421134176,9049.5774711291706,10.524658450315048]
[null,"ГРС Власівка",37.88818494055365,9049.4376314929832,10.524495816820458]
[null,"ГРС Вишнівці",37.889173338079125,9049.6737061895128,10.524770371688646]
[null,"ГРС Червона Кам'янка",37.890011387230757,9049.873870793379,10.525003163119655]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 870",null,37.888967453738097,9049.6245315587839,10.524713181593915]
[]
[]
[]
["Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                            Кучерук В.Н.                                                                                       ",null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                               Кучерук Н.М.       ",null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний економіст із збуту                                                                               Кривулькін І.В.",null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]