{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,12,50,15],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[9,6,10,6],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[4,26,4,27],[5,21,5,22],[9,14,9,16],[9,17,9,19],[2,0,2,3],[4,0,4,4],[9,4,10,4],[7,0,10,0],[9,12,10,12],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[7,1,8,12],[8,13,10,13],[7,13,7,22],[7,27,10,27],[9,8,10,8],[9,3,10,3],[7,25,10,25],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5],[42,0,42,13],[46,12,46,15],[48,12,48,15],[2,6,2,24],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[9,11,10,11],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[9,9,10,9],[9,10,10,10]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 878"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Кременчукгаз\", ВАТ \"Кіровоградгаз\", "]
["Кременчуцьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 878"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Кременчуцького промислового майданчика"]
["Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Диканька-Кременчук-Кривий Ріг\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8235.4066320000002},34.479999999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.5777777777777775},{"$f":"S12*238.8459","v":9123.91338},38.200000000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.611111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8235.4066320000002},34.479999999999997,9.5777777777777775,{"$f":"S13*238.8459","v":9123.91338},38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,91.022000000000006,4.3419999999999996,1.0940000000000001,0.121,0.20300000000000001,5.0000000000000001E-3,5.1999999999999998E-2,4.2999999999999997E-2,0.05,1E-3,1.6180000000000001,1.4490000000000001,"0,7410",8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,"11 648","48,77",{"$f":"V17/3.6","v":13.547222222222222},"-12,2",null,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,{"$f":"P21/3.6","v":9.5916666666666668},9135.8556750000007,38.25,{"$f":"S21/3.6","v":10.625},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,91.504199999999997,4.1113,1.0489999999999999,0.1193,0.19120000000000001,4.4000000000000003E-3,4.8800000000000003E-2,4.0099999999999997E-2,4.9599999999999998E-2,1.1000000000000001E-3,1.5210999999999999,1.3599000000000001,"0,7372",8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,"11 666","48,84",{"$f":"V24/3.6","v":13.566666666666666},"-11,5",null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,{"$f":"P27/3.6","v":9.5805555555555557},9126.3018389999997,38.21,{"$f":"S27/3.6","v":10.613888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,91.088899999999995,4.2366000000000001,1.1717,0.1273,0.21579999999999999,4.4000000000000003E-3,5.1799999999999999E-2,4.2900000000000001E-2,4.8899999999999999E-2,1E-3,1.3729,1.6377999999999999,"0,7426",8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,"11 651","48,78",13.55,"-9,1",null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,{"$f":"P34/3.6","v":9.6055555555555543},9147.7979699999996,38.299999999999997,{"$f":"S34/3.6","v":10.638888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9147.7979699999996,38.299999999999997,{"$f":"S37/3.6","v":10.638888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,91.431700000000006,4.0898000000000003,1.0938000000000001,0.12089999999999999,0.1943,4.1000000000000003E-3,4.9200000000000001E-2,4.1000000000000002E-2,4.9099999999999998E-2,1.1000000000000001E-3,1.5189999999999999,1.4059999999999999,"0,7382",8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,"11 660","48,82",13.56111111111111,"-9,2",null,"0,0030","0,0040","відсутні",100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"P40/3.6","v":0},0,0,{"$f":"S40/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,0,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"P42/3.6","v":0},0,0,{"$f":"S42/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGEA(O12:O39)","v":8245.301676428573},{"$f":"AVERAGEA(P12:P39)","v":34.521428571428579},9.5892857142857117,{"$f":"9133","v":9133},38.241428571428564,10.622619047619049]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                                 Кучерук В.М.                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                                                                                 Кучерук Н.М.                                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту                                                                                                                                  Кривулькін І.В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[6,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 878"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Крюків",38.239665774763438,9133.3873876725702,10.622129381878732]
["Кіровоградська область","ГРС Успенка",38.238664641047961,9133.1482709892771,10.62185128917999]
[null,"ГРС Онуфріївка",38.238672915244507,9133.1502472471984,10.621853587567918]
[null,"ГРС Світловодськ",38.239785919312929,9133.4160837056243,10.622162755364702]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 878",null,38.239651216436414,9133.3839104758499,10.622125337899003]
[]
[]
[]
["Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                            Кучерук В.Н.                                                                                       ",null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                               Кучерук Н.М.       ",null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний економіст із збуту                                                                               Кривулькін І.В.",null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]