{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":47,"n_cols":31,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[46,1,46,26],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[42,1,42,26],[38,0,38,13],[8,3,9,3],[44,1,44,26],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №95"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №95"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛІНКА - ПОЛТАВА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","28.02.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.0773104400005,34.2316,9.5087777777777784,9057.8963732400007,37.9236,10.534333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,91.221299999999999,3.585,1.0039,0.14149999999999999,0.216,4.7000000000000002E-3,5.9700000000000003E-2,4.6300000000000001E-2,5.74E-2,4.5999999999999999E-3,3.2496,0.41,0.73260000000000003,8151.8105670000004,34.130000000000003,9.4805555555555561,9032.1010160400001,37.815600000000003,10.504333333333333,11580.749940291378,48.488599999999998,13.469055555555554,-18.899999999999999,-15.7,null,null,null,99.999999999999986]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.8105670000004,34.130000000000003,9.4805555555555561,9032.1010160400001,37.815600000000003,10.504333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.8105670000004,34.130000000000003,9.4805555555555561,9032.1010160400001,37.815600000000003,10.504333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.8105670000004,34.130000000000003,9.4805555555555561,9032.1010160400001,37.815600000000003,10.504333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,90.771000000000001,3.5613000000000001,1.0043,0.1479,0.22650000000000001,5.1000000000000004E-3,6.7299999999999999E-2,6.2700000000000006E-2,0.20130000000000001,3.3E-3,3.5996000000000001,0.34970000000000001,0.73860000000000003,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9062.3389069799996,37.9422,10.5395,11572.295199426799,48.453200000000002,13.459222222222223,-6.4,-11,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9062.3389069799996,37.9422,10.5395,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9062.3389069799996,37.9422,10.5395,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9062.3389069799996,37.9422,10.5395,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9062.3389069799996,37.9422,10.5395,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9062.3389069799996,37.9422,10.5395,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9062.3389069799996,37.9422,10.5395,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,91.306399999999996,3.3420000000000001,0.8538,0.1371,0.21429999999999999,5.1999999999999998E-3,7.5700000000000003E-2,6.7400000000000002E-2,0.23130000000000001,3.0000000000000001E-3,3.4491000000000001,0.31480000000000002,0.73509999999999998,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9062.3389069799996,37.9422,10.5395,11587.22235490805,48.515700000000002,13.476583333333334,-6.3,-6.4,null,null,null,100.00010000000002," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9062.3389069799996,37.9422,10.5395,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9062.3389069799996,37.9422,10.5395,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9062.3389069799996,37.9422,10.5395,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9062.3389069799996,37.9422,10.5395,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9062.3389069799996,37.9422,10.5395,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9062.3389069799996,37.9422,10.5395,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,91.155000000000001,3.5278,1.0082,0.14169999999999999,0.21820000000000001,4.8999999999999998E-3,6.6000000000000003E-2,5.5599999999999997E-2,0.1651,3.0999999999999999E-3,3.2681,0.38619999999999999,0.73570000000000002,8186.9209142999998,34.277000000000001,9.5213888888888896,9069.7670144700005,37.973300000000002,10.548138888888889,11604.513971817531,48.588099999999997,13.496694444444444,1.3,-3.2,null,null,null,99.999900000000011,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.9209142999998,34.277000000000001,9.5213888888888896,9069.7670144700005,37.973300000000002,10.548138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.9209142999998,34.277000000000001,9.5213888888888896,9069.7670144700005,37.973300000000002,10.548138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.9209142999998,34.277000000000001,9.5213888888888896,9069.7670144700005,37.973300000000002,10.548138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.9209142999998,34.277000000000001,9.5213888888888896,9069.7670144700005,37.973300000000002,10.548138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.9209142999998,34.277000000000001,9.5213888888888896,9069.7670144700005,37.973300000000002,10.548138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.9209142999998,34.277000000000001,9.5213888888888896,9069.7670144700005,37.973300000000002,10.548138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,90.575400000000002,3.7021000000000002,1.1518999999999999,0.16539999999999999,0.26540000000000002,5.3E-3,7.9100000000000004E-2,6.7799999999999999E-2,0.1857,3.8E-3,3.3887999999999998,0.4093,0.74170000000000003,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11615,48.63,13.508333333333333,3.8,6.6,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.5,34.39,9.5500000000000007,9099.9,38.1,10.58]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                28.02.2017р.                "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                 28.02.2017р.                                  "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                    28.02.2017р. "]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,1],[10,0,10,1],[1,0,1,3],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,95]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРССтепне",38.1,9100,10.58]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №95",null,38.1,9100,10.58]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"28.02.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"28.02.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"28.02.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]