{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":47,"n_cols":31,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[44,1,44,26],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[46,1,46,26],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[42,1,42,26],[38,0,38,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №96"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №96"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛІНКА - ПОЛТАВА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","28.02.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.15106724,34.583599999999997,9.6065555555555537,9155.46492339,38.332099999999997,10.647805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.15106724,34.583599999999997,9.6065555555555537,9155.46492339,38.332099999999997,10.647805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.15106724,34.583599999999997,9.6065555555555537,9155.46492339,38.332099999999997,10.647805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.15106724,34.583599999999997,9.6065555555555537,9155.46492339,38.332099999999997,10.647805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.15106724,34.583599999999997,9.6065555555555537,9155.46492339,38.332099999999997,10.647805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.15106724,34.583599999999997,9.6065555555555537,9155.46492339,38.332099999999997,10.647805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.15106724,34.583599999999997,9.6065555555555537,9155.46492339,38.332099999999997,10.647805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.15106724,34.583599999999997,9.6065555555555537,9155.46492339,38.332099999999997,10.647805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.15106724,34.583599999999997,9.6065555555555537,9155.46492339,38.332099999999997,10.647805555555555,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.15106724,34.583599999999997,9.6065555555555537,9155.46492339,38.332099999999997,10.647805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.15106724,34.583599999999997,9.6065555555555537,9155.46492339,38.332099999999997,10.647805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.15106724,34.583599999999997,9.6065555555555537,9155.46492339,38.332099999999997,10.647805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.15106724,34.583599999999997,9.6065555555555537,9155.46492339,38.332099999999997,10.647805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.15106724,34.583599999999997,9.6065555555555537,9155.46492339,38.332099999999997,10.647805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.15106724,34.583599999999997,9.6065555555555537,9155.46492339,38.332099999999997,10.647805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,94.090599999999995,3.0379999999999998,0.93630000000000002,0.1368,0.16700000000000001,2.2000000000000001E-3,4.0300000000000002E-2,3.1099999999999999E-2,5.04E-2,5.0000000000000001E-3,0.71579999999999999,0.78649999999999998,0.71830000000000005,8260.7481819900004,34.586100000000002,9.6072500000000005,9155.5365771599991,38.3324,10.647888888888888,11854.669214234536,49.6355,13.787638888888889,-16.3,-15.4,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.7481819900004,34.586100000000002,9.6072500000000005,9155.5365771599991,38.3324,10.647888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.7481819900004,34.586100000000002,9.6072500000000005,9155.5365771599991,38.3324,10.647888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.7481819900004,34.586100000000002,9.6072500000000005,9155.5365771599991,38.3324,10.647888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.7481819900004,34.586100000000002,9.6072500000000005,9155.5365771599991,38.3324,10.647888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.7481819900004,34.586100000000002,9.6072500000000005,9155.5365771599991,38.3324,10.647888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,94.260999999999996,2.9653,0.8972,0.1305,0.159,2E-3,3.8699999999999998E-2,3.0200000000000001E-2,5.9299999999999999E-2,5.0000000000000001E-3,0.69530000000000003,0.75670000000000004,0.71699999999999997,8254.7531498999997,34.561,9.6002777777777784,9149.2788145799987,38.306199999999997,10.640611111111109,11858.060663959877,49.649700000000003,13.791583333333334,-17.2,-17.8,null,null,null,100.00019999999998," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.7531498999997,34.561,9.6002777777777784,9149.2788145799987,38.306199999999997,10.640611111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.7531498999997,34.561,9.6002777777777784,9149.2788145799987,38.306199999999997,10.640611111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.7531498999997,34.561,9.6002777777777784,9149.2788145799987,38.306199999999997,10.640611111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.7531498999997,34.561,9.6002777777777784,9149.2788145799987,38.306199999999997,10.640611111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.7531498999997,34.561,9.6002777777777784,9149.2788145799987,38.306199999999997,10.640611111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.7531498999997,34.561,9.6002777777777784,9149.2788145799987,38.306199999999997,10.640611111111109,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.3002511196883,34.580037803117783,9.605566056421603,9154.3725876958542,38.327526608980321,10.646535169161201]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                28.02.2017р.                   "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                 28.02.2017р.                                "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                    28.02.2017р."]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,1],[12,0,12,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[1,0,1,3],[7,0,7,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,96]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Чутово",38.329331913469296,9154.803777271296,10.64703664263036]
[null,"ГРС Артемівка",38.326720206877376,9154.1799818598138,10.646535169161201]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №96",null,38.327526608980321,9154.3725876958524,10.646535169161201]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"28.02.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"28.02.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"28.02.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]