{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":47,"n_cols":31,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[46,1,46,26],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[42,1,42,26],[38,0,38,13],[8,3,9,3],[44,1,44,26],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №98"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №98"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛІНКА - ПОЛТАВА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","28.02.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.15106724,34.583599999999997,9.6065555555555537,9155.46492339,38.332099999999997,10.647805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,89.925600000000003,3.7134999999999998,1.0983000000000001,0.15049999999999999,0.23799999999999999,4.4999999999999997E-3,6.1699999999999998E-2,4.8599999999999997E-2,5.6000000000000001E-2,3.5000000000000001E-3,4.1783000000000001,0.52149999999999996,0.7409,8094,33.89,9.41,8968,37.549999999999997,10.43,11433,47.87,13.3,-3.4,-8.8000000000000007,null,null,null,99.999999999999972]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094,33.89,9.41,8968,37.549999999999997,10.43,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094,33.89,9.41,8968,37.549999999999997,10.43,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094,33.89,9.41,8968,37.549999999999997,10.43,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,89.780100000000004,3.6423000000000001,1.0319,0.1467,0.2356,4.7999999999999996E-3,6.7199999999999996E-2,6.2700000000000006E-2,0.14710000000000001,3.0000000000000001E-3,4.4017999999999997,0.4768,0.74339999999999995,8100,33.909999999999997,9.42,8972,37.57,10.43,11420,47.82,13.28,-6.1,-11.2,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8100,33.909999999999997,9.42,8972,37.57,10.43,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8100,33.909999999999997,9.42,8972,37.57,10.43,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8100,33.909999999999997,9.42,8972,37.57,10.43,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8100,33.909999999999997,9.42,8972,37.57,10.43,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8100,33.909999999999997,9.42,8972,37.57,10.43,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8100,33.909999999999997,9.42,8972,37.57,10.43,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,90.090800000000002,3.6061000000000001,1.0674999999999999,0.15079999999999999,0.24329999999999999,4.7000000000000002E-3,7.0599999999999996E-2,5.8999999999999997E-2,0.1459,2.5999999999999999E-3,4.0740999999999996,0.48449999999999999,0.74219999999999997,8129,34.04,9.4499999999999993,9005,37.700000000000003,10.47,11471,48.03,13.34,-4,-4.5,null,null,null,99.999899999999997," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8129,34.04,9.4499999999999993,9005,37.700000000000003,10.47,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8129,34.04,9.4499999999999993,9005,37.700000000000003,10.47,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8129,34.04,9.4499999999999993,9005,37.700000000000003,10.47,11854.669214234536,49.6355,13.787638888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8129,34.04,9.4499999999999993,9005,37.700000000000003,10.47,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8129,34.04,9.4499999999999993,9005,37.700000000000003,10.47,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8129,34.04,9.4499999999999993,9005,37.700000000000003,10.47,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,89.963700000000003,3.6139000000000001,1.0637000000000001,0.1484,0.23749999999999999,4.7000000000000002E-3,6.7199999999999996E-2,5.4699999999999999E-2,0.1258,3.0000000000000001E-3,4.2388000000000003,0.47860000000000003,0.74199999999999999,8107,33.94,9.43,8981,37.6,10.44,11441,47.9,13.31,-0.8,-3.5,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8107,33.94,9.43,8981,37.6,10.44,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8107,33.94,9.43,8981,37.6,10.44,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8107,33.94,9.43,8981,37.6,10.44,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8107,33.94,9.43,8981,37.6,10.44,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8107,33.94,9.43,8981,37.6,10.44,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8107,33.94,9.43,8981,37.6,10.44,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.453000000000003,3.7778999999999998,1.1185,0.1535,0.24229999999999999,4.7999999999999996E-3,6.9699999999999998E-2,5.7500000000000002E-2,9.98E-2,8.3999999999999995E-3,4.4767999999999999,0.53800000000000003,0.74509999999999998,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8966.2750859999996,37.54,10.427777777777777,11400,47.73,13.258333333333333,-1.2,2.2999999999999998,null,null,null,100.00019999999999," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8966.2750859999996,37.54,10.427777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8122.9,34.01,9.4499999999999993,8998.6,37.68,10.47]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                            28.02.2017р.       "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                             28.02.2017р.                     "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                                28.02.2017р."]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,1],[12,0,12,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[1,0,1,3],[8,0,8,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,98]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Ковалівка",37.659999999999997,8996,10.46]
[null,"ГРС Божково",37.64,8989,10.45]
[null,"ГРС Руновщина",37.880000000000003,9048,10.52]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №98",null,37.68,8999,10.47]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"28.02.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"28.02.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"28.02.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]