{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":47,"n_cols":31,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[44,1,44,26],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[46,1,46,26],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[42,1,42,26],[38,0,38,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №99"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №99"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛІНКА - ПОЛТАВА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","28.02.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8099.8138145700004,33.912300000000002,9.4200833333333343,8978.4562268999998,37.591000000000001,10.441944444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,93.073300000000003,2.911,0.61260000000000003,8.2400000000000001E-2,0.16950000000000001,3.0999999999999999E-3,4.6699999999999998E-2,4.87E-2,9.8000000000000004E-2,2.8999999999999998E-3,2.7423999999999999,0.20930000000000001,0.71819999999999995,8107.7673830399999,33.945599999999999,9.4293333333333322,8987.1263330700003,37.627299999999998,10.452027777777777,11637.879149749226,48.727800000000002,13.535500000000001,-14.4,-18.100000000000001,null,null,null,99.999900000000011]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8107.7673830399999,33.945599999999999,9.4293333333333322,8987.1263330700003,37.627299999999998,10.452027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8107.7673830399999,33.945599999999999,9.4293333333333322,8987.1263330700003,37.627299999999998,10.452027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8107.7673830399999,33.945599999999999,9.4293333333333322,8987.1263330700003,37.627299999999998,10.452027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,92.979699999999994,2.9478,0.6119,8.1600000000000006E-2,0.1694,2.8999999999999998E-3,4.7199999999999999E-2,5.1499999999999997E-2,8.5300000000000001E-2,1.2999999999999999E-3,2.8090999999999999,0.21229999999999999,0.71840000000000004,8101.199120790001,33.918100000000003,9.4216944444444444,8979.8654177099997,37.596899999999998,10.443583333333333,11626.486744685933,48.680100000000003,13.52225,-9.5,-12.8,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.199120790001,33.918100000000003,9.4216944444444444,8979.8654177099997,37.596899999999998,10.443583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.199120790001,33.918100000000003,9.4216944444444444,8979.8654177099997,37.596899999999998,10.443583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.199120790001,33.918100000000003,9.4216944444444444,8979.8654177099997,37.596899999999998,10.443583333333333,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.199120790001,33.918100000000003,9.4216944444444444,8979.8654177099997,37.596899999999998,10.443583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.199120790001,33.918100000000003,9.4216944444444444,8979.8654177099997,37.596899999999998,10.443583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.199120790001,33.918100000000003,9.4216944444444444,8979.8654177099997,37.596899999999998,10.443583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,93.192099999999996,2.8344999999999998,0.59399999999999997,7.9100000000000004E-2,0.16489999999999999,3.0999999999999999E-3,4.58E-2,4.9000000000000002E-2,8.1699999999999995E-2,6.4999999999999997E-3,2.7456999999999998,0.2036,0.71689999999999998,8093.9382054300004,33.887700000000002,9.4132499999999997,8972.3178872700009,37.565300000000001,10.434805555555556,11629.448292333414,48.692500000000003,13.525694444444445,-10.199999999999999,-16.2,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8093.9382054300004,33.887700000000002,9.4132499999999997,8972.3178872700009,37.565300000000001,10.434805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8093.9382054300004,33.887700000000002,9.4132499999999997,8972.3178872700009,37.565300000000001,10.434805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8093.9382054300004,33.887700000000002,9.4132499999999997,8972.3178872700009,37.565300000000001,10.434805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8093.9382054300004,33.887700000000002,9.4132499999999997,8972.3178872700009,37.565300000000001,10.434805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8093.9382054300004,33.887700000000002,9.4132499999999997,8972.3178872700009,37.565300000000001,10.434805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8093.9382054300004,33.887700000000002,9.4132499999999997,8972.3178872700009,37.565300000000001,10.434805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,93.253900000000002,2.8287,0.59299999999999997,7.8399999999999997E-2,0.16320000000000001,3.0999999999999999E-3,4.48E-2,4.7699999999999999E-2,7.2099999999999997E-2,1.4E-3,2.7101000000000002,0.2036,0.71619999999999995,8092.6962067499999,33.8825,9.4118055555555546,8971.1236577700001,37.560299999999998,10.433416666666666,11633.054693097683,48.707599999999999,13.529888888888888,-8.6999999999999993,-10.6,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.6962067499999,33.8825,9.4118055555555546,8971.1236577700001,37.560299999999998,10.433416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.6962067499999,33.8825,9.4118055555555546,8971.1236577700001,37.560299999999998,10.433416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.6962067499999,33.8825,9.4118055555555546,8971.1236577700001,37.560299999999998,10.433416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.6962067499999,33.8825,9.4118055555555546,8971.1236577700001,37.560299999999998,10.433416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.6962067499999,33.8825,9.4118055555555546,8971.1236577700001,37.560299999999998,10.433416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.6962067499999,33.8825,9.4118055555555546,8971.1236577700001,37.560299999999998,10.433416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,93.015299999999996,2.95,0.61619999999999997,8.1500000000000003E-2,0.1704,3.2000000000000002E-3,4.7399999999999998E-2,5.0599999999999999E-2,8.14E-2,8.0000000000000004E-4,2.7702,0.2132,0.71819999999999995,8104.0413870000002,33.93,9.4249999999999989,8982.994299,37.61,10.447222222222221,11632,48.7,13.527777777777779,-2.4,-0.6,null,null,null,100.00020000000002," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8104.0413870000002,33.93,9.4249999999999989,8982.994299,37.61,10.447222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8108.9,33.950000000000003,9.43,8988.7000000000007,37.630000000000003,10.45]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                            28.02.2017р.       "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                    Горшковоз О.В.                                                                              28.02.2017р.                   "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                                28.02.2017р."]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,1],[13,0,13,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0],[1,0,1,3],[9,0,9,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,99]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Кошманівка",37.67,8998,10.46]
[null,"ГРС Карлівка",37.619999999999997,8986,10.45]
[null,"ГРС Попівка",37.630000000000003,8987,10.45]
[null,"ГРС Халтуріно",37.770000000000003,9021,10.49]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №99",null,37.630000000000003,8989,10.45]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"28.02.2017р."]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"28.02.2017р."]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"28.02.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]