{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":47,"n_cols":31,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[8,1,9,1],[46,20,46,22],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[42,20,42,22],[44,20,44,22],[42,25,42,26],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[38,0,38,13],[8,3,9,3],[8,8,9,8],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №108"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №108"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛІНКА - ПОЛТАВА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","28.02.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8237.3173991999993},34.488,{"$f":"P11/3.6","v":9.58},{"$f":"S11*238.8459","v":9124.6538022900004},38.203099999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.611972222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8237.3173991999993},34.488,9.58,{"$f":"S12*238.8459","v":9124.6538022900004},38.203099999999999,10.611972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.3173991999993,34.488,9.58,9124.6538022900004,38.203099999999999,10.611972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.3173991999993,34.488,9.58,9124.6538022900004,38.203099999999999,10.611972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.3173991999993,34.488,9.58,9124.6538022900004,38.203099999999999,10.611972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.3173991999993,34.488,9.58,9124.6538022900004,38.203099999999999,10.611972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.3173991999993,34.488,9.58,9124.6538022900004,38.203099999999999,10.611972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.3173991999993,34.488,9.58,9124.6538022900004,38.203099999999999,10.611972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.3173991999993,34.488,9.58,9124.6538022900004,38.203099999999999,10.611972222222223,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.3173991999993,34.488,{"$f":"P20/3.6","v":9.58},9124.6538022900004,38.203099999999999,{"$f":"S20/3.6","v":10.611972222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.3173991999993,34.488,9.58,9124.6538022900004,38.203099999999999,10.611972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.3173991999993,34.488,9.58,9124.6538022900004,38.203099999999999,10.611972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.3173991999993,34.488,9.58,9124.6538022900004,38.203099999999999,10.611972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,89.315700000000007,6.6283000000000003,0.60699999999999998,1E-3,2E-3,0,6.8999999999999999E-3,7.4999999999999997E-3,5.3499999999999999E-2,8.6999999999999994E-3,1.119,2.2505999999999999,0.74809999999999999,8226.2827186199993,34.441800000000001,9.567166666666667,9112.6637381100008,38.152900000000002,10.598027777777778,11562.240267494626,48.411099999999998,{"$f":"V24/3.6","v":13.447527777777777},-14,-9.8000000000000007,null,null,null,100.00020000000001," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8226.2827186199993,34.441800000000001,9.567166666666667,9112.6637381100008,38.152900000000002,10.598027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8226.2827186199993,34.441800000000001,{"$f":"P26/3.6","v":9.567166666666667},9112.6637381100008,38.152900000000002,{"$f":"S26/3.6","v":10.598027777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8226.2827186199993,34.441800000000001,9.567166666666667,9112.6637381100008,38.152900000000002,10.598027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8226.2827186199993,34.441800000000001,9.567166666666667,9112.6637381100008,38.152900000000002,10.598027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8226.2827186199993,34.441800000000001,9.567166666666667,9112.6637381100008,38.152900000000002,10.598027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8226.2827186199993,34.441800000000001,9.567166666666667,9112.6637381100008,38.152900000000002,10.598027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,89.3613,6.4888000000000003,0.78159999999999996,1E-3,1.9E-3,0,2.3999999999999998E-3,2.5999999999999999E-3,6.6500000000000004E-2,6.1000000000000004E-3,1.0490999999999999,2.2385999999999999,0.749,8247.6594266700013,34.531300000000002,9.592027777777778,9135.8556750000007,38.25,10.625,11584.762359684739,48.505400000000002,{"$f":"V31/3.6","v":13.473722222222221},-12.9,-7.4,null,null,null,99.999900000000011," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8247.6594266700013},34.531300000000002,{"$f":"P32/3.6","v":9.592027777777778},{"$f":"S32*238.8459","v":9135.8556750000007},38.25,{"$f":"S32/3.6","v":10.625},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.6594266700013,34.531300000000002,9.592027777777778,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.6594266700013,34.531300000000002,9.592027777777778,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.6594266700013,34.531300000000002,9.592027777777778,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.6594266700013,34.531300000000002,9.592027777777778,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.6594266700013,34.531300000000002,9.592027777777778,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.6594266700013,34.531300000000002,9.592027777777778,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.1217746539933,34.487180959162352,9.5797724886562072,9124.4328925457685,38.20217509509591,10.611715304193309]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                                     ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,".",null,null,null,null,"28.02.2017р"]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"28.02.2017р."]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                        Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"28.02.2017р."]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,1],[12,0,12,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,3],[8,0,8,1],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,108]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Батьки",38.202995314669018,9124.628798627904,10.611943142963616]
[null,"ГРС Більськ",38.202132629576127,9124.4227498304772,10.611703508215591]
["Сумська область","ГРС Буди",38.202081961183673,9124.4106478926788,10.61168943366213]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №108",null,38.20217509509591,9124.4328925457685,10.611715304193309]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"28.02.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"28.02.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"28.02.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]