{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[6,25,9,25],[38,0,38,13],[8,3,9,3],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 172"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Сумигаз\""]
["Сумського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 172"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РУ-1071/12 чинне до  10 травня 2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ПРОГРЕС\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8180.4720749999997},34.25,{"$f":"P11/3.6","v":9.5138888888888893},{"$f":"S11*238.8459","v":9066.5903639999997},37.96,{"$f":"S11/3.6","v":10.544444444444444},null,null,null,-21.3,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8180.4720749999997},34.25,{"$f":"P12/3.6","v":9.5138888888888893},{"$f":"S12*238.8459","v":9066.5903639999997},37.96,{"$f":"S12/3.6","v":10.544444444444444},null,null,null,-22.7,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,-24.1,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.152000000000001,2.0939999999999999,0.66300000000000003,0.10199999999999999,0.10100000000000001,1E-3,0.02,1.4999999999999999E-2,1.7999999999999999E-2,6.0000000000000001E-3,0.66500000000000004,0.16300000000000001,0.69850000000000001,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,{"$f":"V16*238.8459","v":11911.245032999999},49.87,{"$f":"V16/3.6","v":13.852777777777776},-23.2,null,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,-23.9,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,-23.2,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,-23.4,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,-24,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.254999999999995,2.0659999999999998,0.64900000000000002,9.8000000000000004E-2,9.6000000000000002E-2,1E-3,1.7999999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,1.4E-2,5.0000000000000001E-3,0.626,0.159,0.69750000000000001,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,{"$f":"V23*238.8459","v":11913.633492000001},49.88,{"$f":"V23/3.6","v":13.855555555555556},-23.5,null,0,"≤0,01",0,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,-23.8,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,-24.3,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,-23.1,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,-23.5,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.289000000000001,2.0499999999999998,0.63300000000000001,9.2999999999999999E-2,0.09,1E-3,1.6E-2,1.2E-2,1.0999999999999999E-2,5.0000000000000001E-3,0.64500000000000002,0.155,0.69689999999999996,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,{"$f":"V30*238.8459","v":11906.468115},49.85,{"$f":"V30/3.6","v":13.847222222222221},-23.2,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,-23.4,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,-23.3,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,-22.8,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,-23.1,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8170.9182390000005,34.21,9.5027777777777782,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.083399999999997,2.177,0.68300000000000005,0.10199999999999999,0.1,1.4E-3,1.83E-2,1.2699999999999999E-2,1.15E-2,4.7000000000000002E-3,0.63600000000000001,0.17,0.69879999999999998,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,{"$f":"V37*238.8459","v":11916.021951000001},49.89,{"$f":"V37/3.6","v":13.858333333333333},-23.4,null,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,-23.2,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179,34.244533195856704,9.5123703321824156,9066,37.956980423393524,10.543605673164869]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                            ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Соловйов О.Б.",null,null,null,null,null,null," 2.03.2017"]
[null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавльова В.В.",null,null,null,null,null,null," 2.03.2017"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Соловйов А.І.",null,null,null,null,null,null," 2.03.2017"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №172"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Сумська область","ГРС Білоярське",37.956956489027448,9065.8634338826014,10.543599024729847]
[null,"ГРС Недригайлів",37.956990345798694,9065.8715204336004,10.543608429388525]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 172",null,37.956980423393524,9065.8691505078077,10.543605673164867]
[]
[]
[]
["Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                            Соловйов О.Б.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ                                                                                                Журавльова В.В.                                                                                                      "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби МтаГВ                                                                                Соловйов А.І."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]