{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[38,0,38,13],[8,3,9,3],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 174"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Сумигаз\""]
["Сумського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 174"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РУ-1071/12 чинне до  10 травня 2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  Єлець-Курськ-Київ, Єлець-Курськ-Диканька, Більськ-Суми",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8235.4066320000002},34.479999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5777777777777775},{"$f":"S11*238.8459","v":9123.91338},38.200000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.611111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,82.426000000000002,9.4610000000000003,2.4630000000000001,0.11600000000000001,0.183,0,1.7000000000000001E-2,1.4999999999999999E-2,2.1999999999999999E-2,8.0000000000000002E-3,1.7210000000000001,3.5680000000000001,0.80959999999999999,8529.1870890000009,35.71,9.9194444444444443,9427.2476729999998,39.47,10.963888888888889,{"$f":"V16*238.8459","v":11500.430085},48.15,{"$f":"V16/3.6","v":13.375},-21.5,null,0,"≤0,01",0,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8529.1870890000009,35.71,9.9194444444444443,9427.2476729999998,39.47,10.963888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,89.287999999999997,5.4160000000000004,1.2669999999999999,0.11600000000000001,0.17299999999999999,4.3E-3,3.5000000000000003E-2,2.9000000000000001E-2,6.2E-2,8.0000000000000002E-3,1.5509999999999999,2.0510000000000002,0.75509999999999999,8280.7873529999997,34.67,9.6305555555555564,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,{"$f":"V18*238.8459","v":11579.249232},48.48,13.466666666666665,null,null,null,null,null,100.00029999999998," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.7873529999997,34.67,9.6305555555555564,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,90.546000000000006,4.8390000000000004,1.1990000000000001,0.115,0.161,4.0000000000000001E-3,2.9000000000000001E-2,2.4E-2,4.4999999999999998E-2,8.0000000000000002E-3,1.262,1.768,0.74509999999999998,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,{"$f":"V20*238.8459","v":11643.737625},48.75,13.541666666666666,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.32,5.4340000000000002,1.2849999999999999,0.11899999999999999,0.17199999999999999,4.0000000000000001E-3,3.3000000000000002E-2,2.7E-2,4.9000000000000002E-2,8.0000000000000002E-3,1.41,2.1389999999999998,0.75529999999999997,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,{"$f":"V23*238.8459","v":11581.637691},48.49,{"$f":"V23/3.6","v":13.469444444444445},-19.5,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8285.5642709999993},34.69,{"$f":"P24/3.6","v":9.6361111111111111},9171.6825599999993,38.4,{"$f":"S24/3.6","v":10.666666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,88.620999999999995,5.81,1.3460000000000001,0.11799999999999999,0.17599999999999999,4.0000000000000001E-3,3.4000000000000002E-2,2.9000000000000001E-2,7.0000000000000007E-2,8.0000000000000002E-3,1.514,2.27,0.76100000000000001,{"$f":"P30*238.8459","v":8304.6719430000012},34.770000000000003,9.6583333333333332,9190.7902319999994,38.479999999999997,10.688888888888888,{"$f":"V30*238.8459","v":11564.918478},48.42,{"$f":"V30/3.6","v":13.45},-15.3,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.6719430000012,34.770000000000003,9.6583333333333332,9190.7902319999994,38.479999999999997,10.688888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.6719430000012,34.770000000000003,9.6583333333333332,9190.7902319999994,38.479999999999997,10.688888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.6719430000012,34.770000000000003,9.6583333333333332,9190.7902319999994,38.479999999999997,10.688888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.6719430000012,34.770000000000003,9.6583333333333332,9190.7902319999994,38.479999999999997,10.688888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.6719430000012,34.770000000000003,9.6583333333333332,9190.7902319999994,38.479999999999997,10.688888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.6719430000012,34.770000000000003,9.6583333333333332,9190.7902319999994,38.479999999999997,10.688888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,91.111900000000006,4.367,0.97199999999999998,0.109,0.16700000000000001,6.7999999999999996E-3,4.4999999999999998E-2,3.9E-2,9.1999999999999998E-2,8.3000000000000001E-3,2.0470000000000002,1.0349999999999999,0.73719999999999997,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,{"$f":"V37*238.8459","v":11653.291461000001},48.79,{"$f":"V37/3.6","v":13.552777777777777},-9.1,null,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295,34.731570819840236,9.647658561066736,9183,38.448274145599001,10.680076151555275]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                            ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Соловйов О.Б.",null,null,null,null,null,null," 2.03.2017"]
[null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавльова В.В.",null,null,null,null,null,null," 2.03.2017"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Соловйов А.І.",null,null,null,null,null,null," 2.03.2017"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":44,"n_cols":5,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[34,0,34,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,33,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №174"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Сумська область","ГРС Cуми-1",38.450894432424839,9183.8384865174994,10.6808040090069]
[null,"ГРС Cуми-2",38.449340498987034,9183.4673358870077,10.680372360829731]
[null,"ГРС Низи",38.386984289741235,9168.5738109691065,10.663051191594787]
[null,"ГРС Бішкінь",38.447962216218528,9183.1381386987086,10.679989504505146]
[null,"ГРС Тростянець",38.442249972837857,9181.7737927874332,10.678402770232738]
[null,"ГРС Косівщина",38.433669900916385,9179.7244777872857,10.676019416921218]
[null,"ГРС Старе (Червоне) Село",38.441068218012141,9181.491535492507,10.678074505003373]
[null,"ГРС Дослідна станція",38.447530763835758,9183.035088066039,10.679869656621044]
[null,"ГРС Ворожба",38.446959588305702,9182.8986651325049,10.679710996751584]
[null,"ГРС Загорське",38.450593034198576,9183.7664987868902,10.680720287277381]
[null,"ГРС Хотінь",38.448696384357469,9183.3134917486059,10.680193440099297]
[null,"ГРС Юнаківка",38.447181754369282,9182.951728585911,10.679772709547022]
[null,"ГРС Краснопілля",38.450364767639272,9183.7119782550926,10.680656879899798]
[null,"ГРС Осоївка",38.44950916574701,9183.507621251094,10.680419212707502]
[null,"ГРС Могриця",38.452742457282703,9184.2798796778989,10.681317349245194]
[null,"ГРС Угроїди",38.442842990414697,9181.9154326042899,10.678567497337415]
[null,"ГРС Калинівка"]
[null,"ГРС Віри",38.439633076899028,9181.1487579217173,10.677675854694174]
[null,"ГРС Білопілля",38.451700490776851,9184.0310102500389,10.68102791410468]
[null,"ГРС Путивль",38.441529523612751,9181.6017164438581,10.678202645447985]
[null,"ГРС Буринь",38.445332914301147,9182.51014071588,10.679259142861429]
[null,"ГРС Дубов'язівка",38.443489998601436,9182.0699678569581,10.678747221833731]
[null,"ГРС Конотоп",38.452597793271849,9184.2453272720286,10.681277164797736]
[null,"ГРС Головашівка",38.446696140456794,9182.8357416939289,10.679637816793553]
[null,"ГРС Мартинівка",38.449152494150866,9183.4224317027074,10.680320137264129]
[null,"ГРС Олешня",38.445723141727846,9182.6033449368151,10.679367539368846]
[null,"ГРС Гринцеве",38.449242418544173,9183.4439097753602,10.68034511626227]
[null,"ГРС Колядинець",38.448937165744042,9183.3710013955842,10.680260323817789]
[null,"ГРС Липова Долина",38.444694271528057,9182.3576035079641,10.679081742091126]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 174",null,38.448274145599001,9183.212641752325,10.680076151555278]
[]
[]
[]
["Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                                                                                                      ",null,"Соловйов О.Б. "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                                                                  ",null,"Журавльова В.В.  "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби МтаГВ                                                                                ",null,"Соловйов А.І."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]