{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 222"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Тернопільгаз\", ПАТ \"Тернопільміськгаз\", ДП \"Кременецьке УПРГ\", АГНКС-2."]
["Тернопільський п/м Тернопільське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 222"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РХ-1391/14 чинне до 18.12.2017р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КЗУ-І,ІІ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8247.3489270000009},34.53,{"$f":"P11/3.6","v":9.5916666666666668},{"$f":"S11*238.8459","v":9138.7934795700003},38.262300000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.628416666666668},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8247.3489270000009},34.53,{"$f":"P12/3.6","v":9.5916666666666668},{"$f":"S12*238.8459","v":9138.7934795700003},38.262300000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.628416666666668},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.7934795700003,38.262300000000003,10.628416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.7934795700003,38.262300000000003,10.628416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.7934795700003,38.262300000000003,10.628416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.7934795700003,38.262300000000003,10.628416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,95.314999999999998,2.5619999999999998,0.83499999999999996,0.13600000000000001,0.13800000000000001,4.0000000000000001E-3,2.9000000000000001E-2,2.4E-2,1.2E-2,8.0000000000000002E-3,0.71,0.22700000000000001,0.70579999999999998,8241.1389335999993,34.503999999999998,9.5844444444444434,9132.1535635499986,38.234499999999997,10.620694444444444,{"$f":"V17*238.8459","v":11929.755590249999},49.947499999999998,{"$f":"V17/3.6","v":13.874305555555555},-10.3,-9.4,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.1389335999993,34.503999999999998,9.5844444444444434,9132.1535635499986,38.234499999999997,10.620694444444444,null,null,null,null,null,"не вияв.","не вияв.","не вияв.",0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.1389335999993,34.503999999999998,9.5844444444444434,9132.1535635499986,38.234499999999997,10.620694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.1389335999993,34.503999999999998,9.5844444444444434,9132.1535635499986,38.234499999999997,10.620694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.1389335999993,34.503999999999998,9.5844444444444434,9132.1535635499986,38.234499999999997,10.620694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.1389335999993,34.503999999999998,9.5844444444444434,9132.1535635499986,38.234499999999997,10.620694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.1389335999993,34.503999999999998,9.5844444444444434,9132.1535635499986,38.234499999999997,10.620694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,94.507999999999996,2.8994,0.86850000000000005,0.1343,0.14249999999999999,5.4000000000000003E-3,3.1399999999999997E-2,2.6800000000000001E-2,2.9700000000000001E-2,9.1999999999999998E-3,0.86419999999999997,0.48060000000000003,0.71260000000000001,8241.90324048,34.507199999999997,9.5853333333333328,9135.8317904099986,38.249899999999997,10.624972222222221,{"$f":"V24*238.8459","v":11877.20949225},49.727499999999999,{"$f":"V24/3.6","v":13.813194444444443},-6.4,-7.2,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.90324048,34.507199999999997,9.5853333333333328,9135.8317904099986,38.249899999999997,10.624972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.90324048,34.507199999999997,9.5853333333333328,9135.8317904099986,38.249899999999997,10.624972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.90324048,34.507199999999997,9.5853333333333328,9135.8317904099986,38.249899999999997,10.624972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.90324048,34.507199999999997,9.5853333333333328,9135.8317904099986,38.249899999999997,10.624972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.90324048,34.507199999999997,9.5853333333333328,9135.8317904099986,38.249899999999997,10.624972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.90324048,34.507199999999997,9.5853333333333328,9135.8317904099986,38.249899999999997,10.624972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,94.536000000000001,2.8643000000000001,0.84899999999999998,0.1318,0.14269999999999999,4.1999999999999997E-3,3.2199999999999999E-2,2.5600000000000001E-2,2.3099999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,0.88959999999999995,0.48849999999999999,0.71220000000000006,8231.4656746500004,34.463500000000003,9.5731944444444448,9124.5343793399988,38.202599999999997,10.611833333333331,11866.389772980001,49.682200000000002,13.800611111111111,-7,-6,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.4656746500004,34.463500000000003,9.5731944444444448,9124.5343793399988,38.202599999999997,10.611833333333331,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.4656746500004,34.463500000000003,9.5731944444444448,9124.5343793399988,38.202599999999997,10.611833333333331,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.4656746500004,34.463500000000003,9.5731944444444448,9124.5343793399988,38.202599999999997,10.611833333333331,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.4656746500004,34.463500000000003,9.5731944444444448,9124.5343793399988,38.202599999999997,10.611833333333331,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.4656746500004,34.463500000000003,9.5731944444444448,9124.5343793399988,38.202599999999997,10.611833333333331,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.4656746500004,34.463500000000003,9.5731944444444448,9124.5343793399988,38.202599999999997,10.611833333333331,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,91.724299999999999,4.1300999999999997,1.0545,0.1295,0.17680000000000001,9.5999999999999992E-3,4.5100000000000001E-2,3.8699999999999998E-2,3.4299999999999997E-2,9.9000000000000008E-3,1.3482000000000001,1.2989999999999999,0.73529999999999995,8252.3646908999999,34.551000000000002,9.5975000000000001,9142.9493982299991,38.279699999999998,10.633249999999999,{"$f":"V38*238.8459","v":11701.299486899999},48.991,{"$f":"V38/3.6","v":13.608611111111111},-8.6999999999999993,-7.6,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.9342197481546,34.503142904057192,9.5842063622381115,9133.1901437234119,38.238839953808771,10.621899987169101]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                         Тарапата Я.І.                                                                                      "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ІІ кат.                                                                                                                                                                   Снігур О.Б.                                                                                                      "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                Лукавий Р.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[36,0,36,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,35,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №222"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Тернопільська обл.","ГРС Теребовля №1",38.239385464158381,9133.3204366338268,10.622051517821772]
[null,"ГРС Теребовля №2",38.238209148310155,9133.0394784163727,10.621724763419488]
[null,"ГРС Денисів",38.239134100602996,9133.2603994792134,10.621981694611943]
[null,"ГРС Сороцьке",38.239217236277966,9133.2802560943237,10.622004787854991]
[null,"ГРС Підволочиськ",38.239071875470422,9133.2455372614204,10.621964409852895]
[null,"ГРС Скалат ",38.238439792680232,9133.0945668785243,10.621788831300064]
[null,"ГРС Збараж",38.239185988867149,9133.2727927783635,10.621996108018653]
[null,"ГРС Збараж ",38.238135960760438,9133.0219978701916,10.621704433544567]
[null,"ГРС Стриївка",38.238976899231837,9133.2228525762366,10.621938027564399]
[null,"ГРС Ходачків",38.239223398085379,9133.2817278167604,10.62200649946816]
[null,"ГРС Денисів",38.238898725090671,9133.2041810031333,10.621916312525187]
[null,"ГРС Козова",38.23959885626045,9133.3714044624976,10.62211079340568]
[null,"ГРС Козівка",38.23904341409564,9133.2387393787467,10.621956503915456]
[null,"ГРС Криве",38.238786430628387,9133.1773599312255,10.621885119618996]
[null,"ГРС Августівка",38.238797445598109,9133.1799908115809,10.621888179332808]
[null,"ГРС Козлів",38.236919236020221,9132.7313881545615,10.621366454450062]
[null,"ГРС Жуків",38.238823506254796,9133.1862152925823,10.62189541840411]
[null,"ГРС Бережани",38.238854249088149,9133.1935580922836,10.621903958080042]
[null,"ГРС Лопушня",38.238540761837932,9133.1186829478665,10.621816878288314]
[null,"ГРС Саранчуки",38.238773668865178,9133.1743118364047,10.621881574684771]
[null,"ГРС Підгайці",38.239021711025174,9133.2335556893468,10.62195047528477]
[null,"ГРС Зборів",38.238841891644519,9133.1906065675375,10.621900525456811]
[null,"ГРС Озерна",38.238748452610636,9133.1682890373941,10.621874570169622]
[null,"ГРС Зарудддя",38.238742005857183,9133.1667492567649,10.621872779404773]
[null,"ГРС Почаїв ( місто)",38.238856494062219,9133.1940942951351,10.62190458168395]
[null,"ГРС Почаїв (Лідихів)",38.238786609527956,9133.1774026606527,10.621885169313321]
[null,"ГРС Красівка",38.237928682386865,9132.9724902805046,10.621646856218574]
[null,"ГРС Острів",38.239251135243862,9133.2883527233425,10.622014204234405]
[null,"ГРС Острів (мясокомб.)",38.237544163126941,9132.8806494318014,10.621540045313038]
[null,"ГРС Тернопіль",38.238722759518723,9133.1621523477334,10.621867433199645]
[null,"АГНКС-2",38.238954236130589,9133.2174395874226,10.621931732258497]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 222",null,38.238839953808771,9133.1901437234137,10.621899987169103]
[]
[]
[]
["Головний інженер Тернопільського ЛВУ МГ",null,null,"Тарапата Я.І."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ІІ кат.",null,null,"Снігур О.Б."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології",null,null,"Лукавий Р.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]