{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":47,"n_cols":31,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,20],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[7,13,9,13],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[38,16,39,16],[38,15,39,15],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[41,13,41,15],[41,21,41,22],[42,13,42,15],[42,21,42,22],[43,13,43,15],[43,21,43,22],[38,17,39,17],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,1,7,12],[8,11,9,11],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,7,9,7],[39,7,39,13],[8,8,9,8],[38,0,38,13],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 402"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Тернопільгаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 402"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Прогрес\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, +","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8180.4720749999997},34.25,9.5165000000000006,{"$f":"S11*238.8459","v":9067.5218630100007},37.963900000000002,10.5481,null,null,null,-21.1,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5165000000000006,9067.5218630100007,37.963900000000002,10.5481,null,null,null,-20.9,null,null,null,null,0]
[3," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5165000000000006,9067.5218630100007,37.963900000000002,10.5481,null,null,null,-20.7,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5165000000000006,9067.5218630100007,37.963900000000002,10.5481,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5165000000000006,9067.5218630100007,37.963900000000002,10.5481,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.043700000000001,2.1345000000000001,0.67430000000000001,0.10680000000000001,0.1037,1.6999999999999999E-3,2.0500000000000001E-2,1.4E-2,1.38E-2,4.0000000000000001E-3,0.71709999999999996,0.16589999999999999,0.69910000000000005,8182.7172264599994,34.259399999999999,9.5165000000000006,9069.7431298800002,37.973199999999999,10.5481,{"$f":"V16*238.8459","v":11904.50957862},49.841799999999999,13.844900000000001,-20.2,-15.2,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.7172264599994,34.259399999999999,9.5165000000000006,9069.7431298800002,37.973199999999999,10.5481,null,null,null,-20.3,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.7172264599994,34.259399999999999,9.5165000000000006,9069.7431298800002,37.973199999999999,10.5481,null,null,null,-20.6,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.7172264599994,34.259399999999999,9.5165000000000006,9069.7431298800002,37.973199999999999,10.5481,null,null,null,-20.100000000000001,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.7172264599994,34.259399999999999,9.5165000000000006,9069.7431298800002,37.973199999999999,10.5481,null,null,null,-20.2,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.7172264599994,34.259399999999999,9.5165000000000006,9069.7431298800002,37.973199999999999,10.5481,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.7172264599994,34.259399999999999,9.5165000000000006,9069.7431298800002,37.973199999999999,10.5481,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.0792,2.121,0.6663,0.104,0.1007,1.5E-3,1.9300000000000001E-2,1.4999999999999999E-2,1.2699999999999999E-2,1.2999999999999999E-3,0.71799999999999997,0.161,0.69869999999999999,8179.9227294300008,34.247700000000002,{"$f":"P23/3.6","v":9.5132500000000011},9066.8053253100006,37.960900000000002,{"$f":"S23/3.6","v":10.544694444444445},{"$f":"V23*238.8459","v":11903.91246387},49.839300000000001,13.8443,-20.399999999999999,-16.2,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.9227294300008,34.247700000000002,9.5132500000000011,9066.8053253100006,37.960900000000002,10.544694444444445,null,null,null,-20.6,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.9227294300008,34.247700000000002,9.5132500000000011,9066.8053253100006,37.960900000000002,10.544694444444445,null,null,null,-21.4,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.9227294300008,34.247700000000002,9.5132500000000011,9066.8053253100006,37.960900000000002,10.544694444444445,null,null,null,-21,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.9227294300008,34.247700000000002,9.5132500000000011,9066.8053253100006,37.960900000000002,10.544694444444445,null,null,null,-20.9,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.9227294300008,34.247700000000002,9.5132500000000011,9066.8053253100006,37.960900000000002,10.544694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.9227294300008,34.247700000000002,9.5132500000000011,9066.8053253100006,37.960900000000002,10.544694444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.2517,2.0598999999999998,0.63680000000000003,9.9599999999999994E-2,9.6600000000000005E-2,8.9999999999999998E-4,1.78E-2,1.2699999999999999E-2,3.5000000000000001E-3,3.5999999999999999E-3,0.6643,0.15260000000000001,0.69721,8171.7303150600001,34.2134,9.5037222222222226,9058.206872910001,37.924900000000001,10.534694444444444,{"$f":"V30*238.8459","v":11906.08596156},49.848399999999998,13.8468,-20.6,-15.8,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.7303150600001,34.2134,9.5037222222222226,9058.206872910001,37.924900000000001,10.534694444444444,null,null,null,-20.8,null,2.3499999999999999E-4,"<0,0002",0,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.7303150600001,34.2134,9.5037222222222226,9058.206872910001,37.924900000000001,10.534694444444444,null,null,null,-21,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.7303150600001,34.2134,9.5037222222222226,9058.206872910001,37.924900000000001,10.534694444444444,null,null,null,-20.2,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.7303150600001,34.2134,9.5037222222222226,9058.206872910001,37.924900000000001,10.534694444444444,null,null,null,-20.6,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.7303150600001,34.2134,9.5037222222222226,9058.206872910001,37.924900000000001,10.534694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.7303150600001,34.2134,9.5037222222222226,9058.206872910001,37.924900000000001,10.534694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.171199999999999,2.0562999999999998,0.63690000000000002,0.1033,9.6600000000000005E-2,1.4E-3,1.7100000000000001E-2,1.2200000000000001E-2,1.29E-2,4.1000000000000003E-3,0.73719999999999997,0.15079999999999999,0.69779999999999998,8169.1985485200012,34.202800000000003,9.5007777777777793,9055.2690683399996,37.912599999999998,10.531277777777778,{"$f":"V37*238.8459","v":11896.69931769},49.809100000000001,{"$f":"V37/3.6","v":13.835861111111111},-21,-16.399999999999999,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.1985485200012,34.202800000000003,9.5007777777777793,9055.2690683399996,37.912599999999998,10.531277777777778,null,null,null,-20.6,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.7271316468104,34.242694271272022,9.5123495048796016,9065.5647420679034,37.955705926155339,10.543731045532445]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,3],[13,7,13,8],[14,3,14,5],[14,7,14,8],[15,0,15,3],[15,7,15,8],[10,3,10,5],[10,7,10,8],[11,3,11,5],[11,7,11,8],[12,3,12,5],[12,7,12,8],[0,0,0,1],[1,0,1,4],[6,0,6,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 402"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Тернопільська область","ГРС Улашківці",37.96,9066,10.54]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 402",null,37.96,9066,10.54]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]