{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 600"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Первомайським п/м Первомайського  ЛВУМГ філії  \"УМГ \"Харківтрансгаз\" та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\""]
["Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 600"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №100-356/2015 чинне до  20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"СОЮЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси    за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси     за     вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С₁","етан, С₂","пропан, С₃","ізо-бутан, і-С₄","н-бутан, н-С₄","нео-пентан, нео-С₅","ізо-пентан, і-С₅","н-пентан, н-С₅","гексани та вищі, С₆₊","кисень, О₂","азот, N₂","діоксид вуглецю, CО₂",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.802300000000002,1.6383000000000001,0.48980000000000001,7.7600000000000002E-2,7.4999999999999997E-2,1.1000000000000001E-3,1.4500000000000001E-2,1.01E-2,9.2999999999999992E-3,1.32E-2,0.74960000000000004,0.1191,0.69230000000000003,{"$f":"P11*238.8459","v":8114.9566446300005},33.975700000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.4376944444444444},{"$f":"S11*238.8459","v":9001.2898949400005},37.686599999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.468499999999999},{"$f":"V11*238.8459","v":11872.5519972},49.707999999999998,{"$f":"V11/3.6","v":13.807777777777776},-20.399999999999999,-18.100000000000001,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999899999999997}]
[2,96.756299999999996,1.6586000000000001,0.49099999999999999,7.7700000000000005E-2,7.5399999999999995E-2,1.1000000000000001E-3,1.47E-2,1.0200000000000001E-2,8.8000000000000005E-3,1.2999999999999999E-2,0.76970000000000005,0.1235,0.69259999999999999,{"$f":"P12*238.8459","v":8114.4789528299998},33.973700000000001,9.4371388888888887,{"$f":"S12*238.8459","v":9000.6927801900001},37.684100000000001,10.467805555555556,{"$f":"V12*238.8459","v":11869.30369296},49.694400000000002,13.804,-19.8,-18.399999999999999,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$42+$N$42","v":100}]
[3,96.674800000000005,1.7040999999999999,0.51529999999999998,8.0399999999999999E-2,7.85E-2,1.1000000000000001E-3,1.5299999999999999E-2,1.0699999999999999E-2,9.4000000000000004E-3,1.35E-2,0.76570000000000005,0.13109999999999999,0.69340000000000002,8121.5249068800003,34.0032,9.4453333333333322,9008.2164260400004,37.715600000000002,10.476555555555557,11872.64753556,49.708399999999997,{"$f":"V13/3.6","v":13.807888888888888},-19.899999999999999,-17.8,null,null,null,99.999899999999982,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8121.5249068800003,34.0032,9.4453333333333322,9008.2164260400004,37.715600000000002,10.476555555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8121.5249068800003,34.0032,9.4453333333333322,9008.2164260400004,37.715600000000002,10.476555555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.8827,1.6017999999999999,0.48249999999999998,7.6700000000000004E-2,7.51E-2,1.1999999999999999E-3,1.4999999999999999E-2,1.0699999999999999E-2,1.0500000000000001E-2,9.7999999999999997E-3,0.72109999999999996,0.1129,0.69179999999999997,8115.3149134800005,33.977200000000003,9.4381111111111125,9001.7914713299997,37.688699999999997,10.469083333333332,11877.400568969999,49.728299999999997,13.813416666666665,-20.3,-17.600000000000001,null,null,null,100,"ОК"]
[7,96.783199999999994,1.6646000000000001,0.50129999999999997,7.8600000000000003E-2,7.5999999999999998E-2,1.1000000000000001E-3,1.46E-2,1.0200000000000001E-2,8.9999999999999993E-3,1.26E-2,0.73070000000000002,0.1181,0.6925,8119.9962931199998,33.9968,9.4435555555555553,9006.7355814600014,37.709400000000002,10.474833333333335,11877.92602995,49.730499999999999,13.814027777777778,-23.3,-21.7,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[8,96.779799999999994,1.6642999999999999,0.50109999999999999,7.9399999999999998E-2,7.6799999999999993E-2,1.1000000000000001E-3,1.54E-2,1.0800000000000001E-2,1.0699999999999999E-2,1.04E-2,0.73080000000000001,0.1195,0.69259999999999999,8121.1427534400009,34.001600000000003,9.4448888888888902,9007.9775801399992,37.714599999999997,10.476277777777776,11878.666452240001,49.733600000000003,13.814888888888889,-25.6,-23.9,null,null,null,100.0001," "]
[9,96.729799999999997,1.6952,0.50590000000000002,7.9600000000000004E-2,7.7100000000000002E-2,1.1000000000000001E-3,1.52E-2,1.0999999999999999E-2,1.1299999999999999E-2,1.72E-2,0.73350000000000004,0.1231,0.69299999999999995,8122.9340976899994,34.009099999999997,9.4469722222222217,9009.8405781599995,37.7224,10.478444444444444,11877.87826077,49.7303,13.813972222222223,-22.6,-21.1,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[10,96.752499999999998,1.6719999999999999,0.48880000000000001,7.6499999999999999E-2,7.2999999999999995E-2,1.1000000000000001E-3,1.4200000000000001E-2,9.7999999999999997E-3,9.1999999999999998E-3,1.8100000000000002E-2,0.76259999999999994,0.1221,0.69259999999999999,8114.5267220100004,33.9739,9.4371944444444438,9000.7644339599992,37.684399999999997,10.467888888888888,11869.733615579999,49.696199999999997,13.804499999999999,-21.3,-19.399999999999999,null,null,null,99.999899999999997," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114.5267220100004,33.9739,9.4371944444444438,9000.7644339599992,37.684399999999997,10.467888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114.5267220100004,33.9739,9.4371944444444438,9000.7644339599992,37.684399999999997,10.467888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.769599999999997,1.6668000000000001,0.4945,7.7799999999999994E-2,7.4999999999999997E-2,1.1000000000000001E-3,1.4800000000000001E-2,1.04E-2,9.7000000000000003E-3,1.7500000000000002E-2,0.74329999999999996,0.1195,0.69259999999999999,8117.75114166,33.987400000000001,9.4409444444444439,9004.2754686900007,37.699100000000001,10.471972222222222,11874.319456860001,49.715400000000002,13.809833333333334,-20.3,-18.100000000000001,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,96.796800000000005,1.6573,0.49170000000000003,7.7600000000000002E-2,7.46E-2,1.1000000000000001E-3,1.46E-2,1.01E-2,8.9999999999999993E-3,1.6400000000000001E-2,0.73219999999999996,0.1187,0.69240000000000002,8117.4167573999994,33.985999999999997,9.4405555555555551,9003.9649690200004,37.697800000000001,10.471611111111111,11875.6569939,49.720999999999997,13.811388888888887,-21.6,-19.399999999999999,null,null,null,100.00010000000002," "]
[15,96.794200000000004,1.6579999999999999,0.48559999999999998,7.6399999999999996E-2,7.3499999999999996E-2,1.1000000000000001E-3,1.44E-2,1.01E-2,9.2999999999999992E-3,1.4E-2,0.74339999999999995,0.12,0.69230000000000003,8115.48210561,33.977899999999998,9.4383055555555551,9001.8631251000006,37.689,10.469166666666666,11873.316304079999,49.711199999999998,13.808666666666666,-14.1,-10.9,null,null,"не виявлено",99.999999999999986,"ОК"]
[16,96.772099999999995,1.6657999999999999,0.4924,7.8E-2,7.4899999999999994E-2,1.1000000000000001E-3,1.4800000000000001E-2,1.0200000000000001E-2,8.8999999999999999E-3,1.23E-2,0.75,0.1196,0.6925,8117.0107193699996,33.984299999999998,9.440083333333332,9003.4633926300012,37.695700000000002,10.471027777777778,11873.770111289999,49.713099999999997,13.809194444444444,-20.9,-18.899999999999999,"не виявлено",0,null,100.00009999999999," "]
[17,96.780799999999999,1.6629,0.4864,7.6499999999999999E-2,7.2999999999999995E-2,1.1000000000000001E-3,1.4200000000000001E-2,9.7999999999999997E-3,9.1000000000000004E-3,1.5699999999999999E-2,0.74980000000000002,0.1207,0.69240000000000002,8114.9327600400002,33.9756,9.4376666666666669,9001.2660103500002,37.686500000000002,10.468472222222223,11871.930997859999,49.705399999999997,13.807055555555554,-20.6,-18.600000000000001,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114.9327600400002,33.9756,9.4376666666666669,9001.2660103500002,37.686500000000002,10.468472222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114.9327600400002,33.9756,9.4376666666666669,9001.2660103500002,37.686500000000002,10.468472222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.834900000000005,1.6315,0.47189999999999999,7.2099999999999997E-2,6.8599999999999994E-2,1E-3,1.2800000000000001E-2,8.8000000000000005E-3,7.7999999999999996E-3,1.38E-2,0.75860000000000005,0.1183,0.69179999999999997,8108.1495364800003,33.947200000000002,9.4297777777777778,8993.9573258100008,37.655900000000003,10.459972222222223,11867.512348710001,49.686900000000001,13.801916666666667,-18.7,-16.7,null,null,null,100.00010000000003,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,96.869399999999999,1.6133999999999999,0.46560000000000001,7.0400000000000004E-2,6.7100000000000007E-2,1E-3,1.26E-2,8.6E-3,7.4999999999999997E-3,1.2800000000000001E-2,0.75309999999999999,0.11840000000000001,0.6915,8106.0476925600005,33.938400000000001,9.4273333333333333,8991.7121743500011,37.646500000000003,10.457361111111112,{"$f":"V31*238.8459","v":11866.963003140001},49.684600000000003,{"$f":"V31/3.6","v":13.801277777777779},-19.3,-16.899999999999999,null,null,null,99.999899999999997," "]
[22,96.891900000000007,1.5998000000000001,0.46,6.93E-2,6.5799999999999997E-2,1E-3,1.21E-2,8.2000000000000007E-3,6.7999999999999996E-3,1.35E-2,0.75370000000000004,0.1179,0.69130000000000003,8103.5159260199998,33.927799999999998,9.4243888888888883,8989.0132156799991,37.635199999999998,10.454222222222221,{"$f":"V32*238.8459","v":11865.362735610001},49.677900000000001,{"$f":"V32/3.6","v":13.799416666666666},-18.34,-15.6,null,null,null,100,"ОК"]
[23,96.736500000000007,1.6697,0.48580000000000001,7.6300000000000007E-2,7.3099999999999998E-2,1.1000000000000001E-3,1.41E-2,9.7000000000000003E-3,8.3999999999999995E-3,1.04E-2,0.78949999999999998,0.12529999999999999,0.69259999999999999,8111.8994171099994,33.962899999999998,9.4341388888888886,8997.8743985700003,37.6723,10.464527777777777,11865.577696920001,49.678800000000003,13.799666666666667,-15.5,-12.2,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,96.652100000000004,1.7238,0.50580000000000003,7.9699999999999993E-2,7.6799999999999993E-2,1.1999999999999999E-3,1.4999999999999999E-2,1.0200000000000001E-2,8.6E-3,1.4E-2,0.78400000000000003,0.129,0.69340000000000002,8119.3514091900006,33.994100000000003,9.442805555555557,9005.851851630001,37.7057,10.473805555555556,11869.638077219999,49.695799999999998,13.804388888888887,-19.8,-15.8,null,null,null,100.00020000000001," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8119.3514091900006},{"$f":"P34","v":33.994100000000003},{"$f":"P35/3.6","v":9.442805555555557},{"$f":"S35*238.8459","v":9005.851851630001},{"$f":"S34","v":37.7057},{"$f":"S35/3.6","v":10.473805555555556},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8119.3514091900006,{"$f":"P34","v":33.994100000000003},9.442805555555557,9005.851851630001,{"$f":"S34","v":37.7057},10.473805555555556,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.756299999999996,1.7035,0.51129999999999998,7.9100000000000004E-2,7.5600000000000001E-2,1.1000000000000001E-3,1.44E-2,0.01,8.3000000000000001E-3,1.29E-2,0.70950000000000002,0.1181,0.69269999999999998,8125.0598262000003,34.018000000000001,9.4494444444444436,9012.2290371599993,37.732399999999998,10.481222222222222,{"$f":"V37*238.8459","v":11883.347831880001},49.7532,{"$f":"V37/3.6","v":13.820333333333332},-12.6,-10.8,null,null,"не виявлено",100.0001," "]
[28,96.741100000000003,1.7128000000000001,0.51180000000000003,7.8600000000000003E-2,7.4899999999999994E-2,1.1000000000000001E-3,1.4E-2,9.7999999999999997E-3,8.3000000000000001E-3,1.18E-2,0.71870000000000001,0.1169,0.69279999999999997,8124.7970957099997,34.0169,9.4491388888888892,9011.9424220800011,37.731200000000001,10.48088888888889,{"$f":"V38*238.8459","v":11882.487986640001},49.749600000000001,{"$f":"V38/3.6","v":13.819333333333333},-19.899999999999999,-17.100000000000001,"не виявлено",0,null,99.999799999999979," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.0476925600005,33.938400000000001,9.4273333333333333,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.0476925600005,33.938400000000001,9.4273333333333333,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.0476925600005,33.938400000000001,9.4273333333333333,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8116.8447605499696,33.983605163622116,9.4398903232283615,9003.2866402575219,37.694959973177355,10.470822214771484]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель І.В.",null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ Первомайського п/м ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сипко Е.П.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.03.2017 р."}]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Юрченко В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.03.2017 р."}]
[null,null,null,"Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[10,0,10,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №600"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Борова",37.700000000000003,9003,10.47]
[null," ГРС Олексіївка",37.69,9003,10.47]
[null," ГРС Руновщина",37.69,9003,10.47]
[null,"ГРС Зачепилівка",37.69,9003,10.47]
[null,"ГРС Сомівка",37.69,9003,10.47]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 600",null,37.69,9003,10.47]
[]
[]
["Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,"Журавель І.В.",null,"02.03.2017 р."]
["Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ Первомайського п/м ",null,"Сипко Е.П.",null,{"$f":"E14","v":"02.03.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,"Юрченко В.М.",null,{"$f":"E14","v":"02.03.2017 р."}]
["Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]