{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[42,7,42,13],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 601"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  п/м КС Борова Первомайського ЛВУМГ філії  \"УМГ \"Харківтрансгаз\"  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\""]
["п/м  КС Борова  Первомайське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 601"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-037/2013 дійсне до  24.10.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси    за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси     за     вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С₁","етан, С₂","пропан, С₃","ізо-бутан, і-С₄","н-бутан, н-С₄","нео-пентан, нео-С₅","ізо-пентан, і-С₅","н-пентан, н-С₅","гексани та вищі, С₆₊","кисень, О₂","азот, N₂","діоксид вуглецю, CО₂",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8671.7780913000006},36.307000000000002,{"$f":"P11/3.6","v":10.085277777777778},{"$f":"S11*238.8459","v":9589.6151158199991},40.149799999999999,{"$f":"S11/3.6","v":11.152722222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,88.873599999999996,5.0343,2.5752999999999999,0.3609,0.65869999999999995,7.1000000000000004E-3,0.23330000000000001,0.14000000000000001,0.1406,7.3000000000000001E-3,1.5628,0.40610000000000002,0.77159999999999995,{"$f":"P12*238.8459","v":8787.4033914899992},36.7911,10.219749999999999,{"$f":"S12*238.8459","v":9714.125483490001},40.671100000000003,11.297527777777779,{"$f":"V12*238.8459","v":12136.643908829999},50.813699999999997,{"$f":"V12/3.6","v":14.114916666666666},null,null,null,null,null,99.999999999999986]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8787.4033914899992,36.7911,10.219749999999999,9714.125483490001,40.671100000000003,11.297527777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8787.4033914899992,36.7911,10.219749999999999,9714.125483490001,40.671100000000003,11.297527777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8787.4033914899992,36.7911,10.219749999999999,9714.125483490001,40.671100000000003,11.297527777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8787.4033914899992,36.7911,10.219749999999999,9714.125483490001,40.671100000000003,11.297527777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8787.4033914899992,36.7911,10.219749999999999,9714.125483490001,40.671100000000003,11.297527777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8787.4033914899992,36.7911,10.219749999999999,9714.125483490001,40.671100000000003,11.297527777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,88.8322,4.7904999999999998,2.4701,0.3211,0.62019999999999997,8.0999999999999996E-3,0.2046,0.1207,8.4599999999999995E-2,8.9999999999999993E-3,1.8016000000000001,0.73740000000000006,0.76990000000000003,8669.9628624599991,36.299399999999999,10.083166666666665,9586.5578882999998,40.137,11.149166666666666,11990.80460229,50.203099999999999,13.945305555555555,null,null,null,null,null,100.00009999999997," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8669.9628624599991,36.299399999999999,10.083166666666665,9586.5578882999998,40.137,11.149166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8669.9628624599991,36.299399999999999,10.083166666666665,9586.5578882999998,40.137,11.149166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8669.9628624599991,36.299399999999999,10.083166666666665,9586.5578882999998,40.137,11.149166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8669.9628624599991,36.299399999999999,10.083166666666665,9586.5578882999998,40.137,11.149166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8669.9628624599991,36.299399999999999,10.083166666666665,9586.5578882999998,40.137,11.149166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8669.9628624599991,36.299399999999999,10.083166666666665,9586.5578882999998,40.137,11.149166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,88.462100000000007,4.4791999999999996,2.4205999999999999,0.33860000000000001,0.61270000000000002,6.7999999999999996E-3,0.16889999999999999,9.7100000000000006E-2,7.1300000000000002E-2,1.49E-2,2.5627,0.76500000000000001,0.77,8563.4375910599992,35.853400000000001,9.9592777777777783,9470.0010891000002,39.649000000000001,11.013611111111111,11844.296527230001,49.589700000000001,13.774916666666666,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8563.4375910599992,35.853400000000001,9.9592777777777783,9470.0010891000002,39.649000000000001,11.013611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8563.4375910599992,35.853400000000001,9.9592777777777783,9470.0010891000002,39.649000000000001,11.013611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8563.4375910599992,35.853400000000001,9.9592777777777783,9470.0010891000002,39.649000000000001,11.013611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8563.4375910599992,35.853400000000001,9.9592777777777783,9470.0010891000002,39.649000000000001,11.013611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8563.4375910599992,35.853400000000001,9.9592777777777783,9470.0010891000002,39.649000000000001,11.013611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8563.4375910599992,35.853400000000001,9.9592777777777783,9470.0010891000002,39.649000000000001,11.013611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,89.612499999999997,4.6351000000000004,2.3921999999999999,0.3029,0.60199999999999998,7.6E-3,0.15049999999999999,0.1103,9.7699999999999995E-2,6.6E-3,1.4254,0.6573,0.76339999999999997,8668.4820178800001,36.293199999999999,10.081444444444443,9586.3906961699995,40.136299999999999,11.148972222222222,12041.03389506,50.413400000000003,14.003722222222223,null,null,null,null,null,100.00009999999999,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8668.4820178800001,36.293199999999999,10.081444444444443,9586.3906961699995,40.136299999999999,11.148972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8668.4820178800001},36.293199999999999,{"$f":"P35/3.6","v":10.081444444444443},{"$f":"S35*238.8459","v":9586.3906961699995},40.136299999999999,{"$f":"S35/3.6","v":11.148972222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8668.4820178800001,36.293199999999999,10.081444444444443,9586.3906961699995,40.136299999999999,11.148972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8668.4820178800001,36.293199999999999,10.081444444444443,9586.3906961699995,40.136299999999999,11.148972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8668.4820178800001,36.293199999999999,10.081444444444443,9586.3906961699995,40.136299999999999,11.148972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.0476925600005,33.938400000000001,9.4273333333333333,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.0476925600005,33.938400000000001,9.4273333333333333,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.0476925600005,33.938400000000001,9.4273333333333333,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8678.2914267475753,36.334270032466847,10.092852786796346,9595.7061163952094,40.175301800848196,11.159806055791167]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель І.В.",null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Карапута В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.03.2017 р."}]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Юрченко В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.03.2017 р."}]
[null,null,null,"Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №601"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Восток",40.18,9596,11.16]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 601",null,40.18,9596,11.16]
[","]
[]
["Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,"Журавель І.В.",null,"02.03.2017 р."]
["Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,"Карапута В.М.",null,{"$f":"E10","v":"02.03.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,"Юрченко В.М.",null,{"$f":"E10","v":"02.03.2017 р."}]
["Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]