{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 603"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  п/м КС Борова Первомайського ЛВУМГ філії  \"УМГ \"Харківтрансгаз\"  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\""]
["п/м  КС Борова  Первомайське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 603"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-037/2013 дійсне до  24.10.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси    за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси     за     вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С₁","етан, С₂","пропан, С₃","ізо-бутан, і-С₄","н-бутан, н-С₄","нео-пентан, нео-С₅","ізо-пентан, і-С₅","н-пентан, н-С₅","гексани та вищі, С₆₊","кисень, О₂","азот, N₂","діоксид вуглецю, CО₂",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8651.141805539999},36.220599999999997,{"$f":"P11/3.6","v":10.061277777777777},{"$f":"S11*238.8459","v":9567.3546779400003},40.056600000000003,{"$f":"S11/3.6","v":11.126833333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8651.141805539999},36.220599999999997,10.061277777777777,{"$f":"S12*238.8459","v":9567.3546779400003},40.056600000000003,11.126833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8651.141805539999,36.220599999999997,10.061277777777777,9567.3546779400003,40.056600000000003,11.126833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8651.141805539999,36.220599999999997,10.061277777777777,9567.3546779400003,40.056600000000003,11.126833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8651.141805539999,36.220599999999997,10.061277777777777,9567.3546779400003,40.056600000000003,11.126833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8651.141805539999,36.220599999999997,10.061277777777777,9567.3546779400003,40.056600000000003,11.126833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,89.338499999999996,4.8132999999999999,2.4628000000000001,0.3029,0.5877,7.4999999999999997E-3,0.16139999999999999,8.4400000000000003E-2,4.6899999999999997E-2,7.1999999999999998E-3,1.4901,0.69730000000000003,0.76400000000000001,8657.9489136899992,36.249099999999999,10.069194444444443,9574.7589008400009,40.087600000000002,11.135444444444445,{"$f":"V17*238.8459","v":12021.92622306},50.333399999999997,{"$f":"V17/3.6","v":13.981499999999999},-12.3,-10,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8657.9489136899992,36.249099999999999,10.069194444444443,9574.7589008400009,40.087600000000002,11.135444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8657.9489136899992,36.249099999999999,10.069194444444443,9574.7589008400009,40.087600000000002,11.135444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8657.9489136899992,36.249099999999999,10.069194444444443,9574.7589008400009,40.087600000000002,11.135444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8657.9489136899992,36.249099999999999,10.069194444444443,9574.7589008400009,40.087600000000002,11.135444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8657.9489136899992,36.249099999999999,10.069194444444443,9574.7589008400009,40.087600000000002,11.135444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8657.9489136899992,36.249099999999999,10.069194444444443,9574.7589008400009,40.087600000000002,11.135444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,89.419399999999996,4.7454999999999998,2.4397000000000002,0.30420000000000003,0.59640000000000004,7.6E-3,0.1832,9.74E-2,5.79E-2,7.1999999999999998E-3,1.4621,0.6794,0.76429999999999998,8668.3864795200006,36.2928,10.081333333333333,9586.1040810899995,40.135100000000001,11.14863888888889,12033.772979700001,50.383000000000003,13.995277777777778,-10,-8,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8668.3864795200006,36.2928,10.081333333333333,9586.1040810899995,40.135100000000001,11.14863888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8668.3864795200006,36.2928,10.081333333333333,9586.1040810899995,40.135100000000001,11.14863888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8668.3864795200006,36.2928,10.081333333333333,9586.1040810899995,40.135100000000001,11.14863888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8668.3864795200006,36.2928,10.081333333333333,9586.1040810899995,40.135100000000001,11.14863888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8668.3864795200006,36.2928,10.081333333333333,9586.1040810899995,40.135100000000001,11.14863888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8668.3864795200006,36.2928,10.081333333333333,9586.1040810899995,40.135100000000001,11.14863888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,89.014700000000005,4.4950999999999999,2.3367,0.317,0.59809999999999997,7.1000000000000004E-3,0.18609999999999999,0.1031,7.0599999999999996E-2,7.6E-3,2.1316000000000002,0.73240000000000005,0.76639999999999997,8590.594369890001,35.967100000000002,9.9908611111111121,9500.54947971,39.776899999999998,11.049138888888889,{"$f":"V31*238.8459","v":11914.923259859999},49.885399999999997,{"$f":"V31/3.6","v":13.857055555555554},-8.5,-3,null,null,null,100.00009999999997," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8590.594369890001,35.967100000000002,9.9908611111111121,9500.54947971,39.776899999999998,11.049138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8590.594369890001,35.967100000000002,9.9908611111111121,9500.54947971,39.776899999999998,11.049138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8590.594369890001,35.967100000000002,9.9908611111111121,9500.54947971,39.776899999999998,11.049138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8590.594369890001},35.967100000000002,{"$f":"P35/3.6","v":9.9908611111111121},{"$f":"S35*238.8459","v":9500.54947971},39.776899999999998,{"$f":"S35/3.6","v":11.049138888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8590.594369890001,35.967100000000002,9.9908611111111121,9500.54947971,39.776899999999998,11.049138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8590.594369890001,35.967100000000002,9.9908611111111121,9500.54947971,39.776899999999998,11.049138888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,87.058000000000007,3.7582,2.3462000000000001,0.3926,0.54800000000000004,7.7999999999999996E-3,0.14580000000000001,8.2199999999999995E-2,6.9400000000000003E-2,1.2E-2,4.7789999999999999,0.80079999999999996,0.77510000000000001,8317.1158143899993,34.822099999999999,9.6728055555555557,9199.2453768600008,38.5154,10.698722222222221,{"$f":"V38*238.8459","v":11467.134966539999},48.010599999999997,{"$f":"V38/3.6","v":13.336277777777777},-10.4,-4,null,null,null,100,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.0476925600005,33.938400000000001,9.4273333333333333,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.0476925600005,33.938400000000001,9.4273333333333333,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.0476925600005,33.938400000000001,9.4273333333333333,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8635.353358999062,36.154496932955787,10.042915814709943,9549.8487982459628,39.983306383931897,11.106473995536639]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель І.В.",null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Карапута В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.03.2017 р."}]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Юрченко В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.03.2017 р."}]
[null,null,null,"Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №603"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Лісна стінка",39.979999999999997,9550,11.11]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 603",null,39.979999999999997,9550,11.11]
[","]
[]
["Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,"Журавель І.В.",null,"02.03.2017 р."]
["Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,"Карапута В.М.",null,{"$f":"E10","v":"02.03.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,"Юрченко В.М.",null,{"$f":"E10","v":"02.03.2017 р."}]
["Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]