{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 604"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Первомайським п/м Первомайського  ЛВУМГ філії  \"УМГ \"Харківтрансгаз\" та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\""]
["Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 604"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №100-356/2015 чинне до  20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси    за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси     за     вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8190.7902178799995},34.293199999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.525888888888888},{"$f":"S11*238.8459","v":9080.0373881699998},38.016300000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.560083333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8190.7902178799995},34.293199999999999,9.525888888888888,{"$f":"S12*238.8459","v":9080.0373881699998},38.016300000000001,10.560083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.511200000000002,2.3003,0.66600000000000004,9.3799999999999994E-2,0.10059999999999999,1.1999999999999999E-3,2.0199999999999999E-2,1.5299999999999999E-2,5.7099999999999998E-2,1.15E-2,1.0539000000000001,0.16889999999999999,0.70279999999999998,8175.2891189699994,34.228299999999997,9.5078611111111098,9064.8229043399988,37.952599999999997,10.542388888888889,{"$f":"V13*238.8459","v":11867.249618219999},49.6858,{"$f":"V13/3.6","v":13.801611111111111},null,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8175.2891189699994},34.228299999999997,{"$f":"P14/3.6","v":9.5078611111111098},{"$f":"S14*238.8459","v":9064.8229043399988},37.952599999999997,{"$f":"S14/3.6","v":10.542388888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.2891189699994,34.228299999999997,9.5078611111111098,9064.8229043399988,37.952599999999997,10.542388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.2891189699994,34.228299999999997,9.5078611111111098,9064.8229043399988,37.952599999999997,10.542388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,95.8279,2.1394000000000002,0.64,9.6100000000000005E-2,9.9599999999999994E-2,1.1999999999999999E-3,2.06E-2,1.54E-2,6.8699999999999997E-2,1.06E-2,0.91759999999999997,0.1628,0.70109999999999995,8177.4387320699998,34.237299999999998,9.510361111111111,9067.5696321900014,37.964100000000002,10.545583333333333,11884.613715149999,49.758499999999998,{"$f":"V17/3.6","v":13.821805555555555},null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8177.4387320699998},34.237299999999998,{"$f":"P18/3.6","v":9.510361111111111},{"$f":"S18*238.8459","v":9067.5696321900014},37.964100000000002,{"$f":"S18/3.6","v":10.545583333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.4387320699998,34.237299999999998,9.510361111111111,9067.5696321900014,37.964100000000002,10.545583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.4387320699998,34.237299999999998,9.510361111111111,9067.5696321900014,37.964100000000002,10.545583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.4387320699998,34.237299999999998,9.510361111111111,9067.5696321900014,37.964100000000002,10.545583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.4387320699998,34.237299999999998,9.510361111111111,9067.5696321900014,37.964100000000002,10.545583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.4387320699998,34.237299999999998,9.510361111111111,9067.5696321900014,37.964100000000002,10.545583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.4387320699998,34.237299999999998,9.510361111111111,9067.5696321900014,37.964100000000002,10.545583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.4387320699998,34.237299999999998,9.510361111111111,9067.5696321900014,37.964100000000002,10.545583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.4387320699998,34.237299999999998,9.510361111111111,9067.5696321900014,37.964100000000002,10.545583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,95.287400000000005,2.4651999999999998,0.68879999999999997,9.1600000000000001E-2,9.69E-2,1E-3,1.9699999999999999E-2,1.5100000000000001E-2,5.9499999999999997E-2,9.9000000000000008E-3,1.0859000000000001,0.1789,0.70420000000000005,8184.6757628400001,34.267600000000002,9.5187777777777782,9074.7350091900007,37.994100000000003,10.553916666666668,11867.99004051,49.688899999999997,13.802472222222221,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.6757628400001,34.267600000000002,9.5187777777777782,9074.7350091900007,37.994100000000003,10.553916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.6757628400001,34.267600000000002,9.5187777777777782,9074.7350091900007,37.994100000000003,10.553916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.6757628400001,34.267600000000002,9.5187777777777782,9074.7350091900007,37.994100000000003,10.553916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.6757628400001,34.267600000000002,9.5187777777777782,9074.7350091900007,37.994100000000003,10.553916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.6757628400001,34.267600000000002,9.5187777777777782,9074.7350091900007,37.994100000000003,10.553916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.6757628400001,34.267600000000002,9.5187777777777782,9074.7350091900007,37.994100000000003,10.553916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.6757628400001,34.267600000000002,9.5187777777777782,9074.7350091900007,37.994100000000003,10.553916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8184.6757628400001},34.267600000000002,{"$f":"P35/3.6","v":9.5187777777777782},{"$f":"S35*238.8459","v":9074.7350091900007},37.994100000000003,{"$f":"S35/3.6","v":10.553916666666668},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.6757628400001,34.267600000000002,9.5187777777777782,9074.7350091900007,37.994100000000003,10.553916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.6757628400001,34.267600000000002,9.5187777777777782,9074.7350091900007,37.994100000000003,10.553916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.6757628400001,34.267600000000002,9.5187777777777782,9074.7350091900007,37.994100000000003,10.553916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.0476925600005,33.938400000000001,9.4273333333333333,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.0476925600005,33.938400000000001,9.4273333333333333,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.0476925600005,33.938400000000001,9.4273333333333333,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.8959079754177,34.251774503876426,9.5143818066323398,9070.8372059198991,37.977780677499162,10.549383521527547]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель І.В.",null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ Первомайського п/м ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сипко Е.П.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.03.2017 р."}]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Юрченко В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.03.2017 р."}]
[null,null,null,"Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №604"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС  Заліман",37.979999999999997,9071,10.55]
[null," ГРС Савинці",37.979999999999997,9071,10.55]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 604",null,37.979999999999997,9071,10.55]
[]
[]
["Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,"Журавель І.В.",null,"02.03.2017 р."]
["Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ Первомайського п/м ",null,"Сипко Е.П.",null,{"$f":"E11","v":"02.03.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,"Юрченко В.М.",null,{"$f":"E11","v":"02.03.2017 р."}]
["Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]