{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[44,1,44,26],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[46,1,46,26],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[42,1,42,26],[38,0,38,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 657"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Шебелинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\""]
["Шебелинський п/м Шебелинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 657"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" ОСТРОГОЖСЬК-ШЕБЕЛИНКА\""]
["Свідоцтво № 100-355/2015 чинно до 20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.401899999999998,1.8880999999999999,0.58609999999999995,5.67E-2,0.15329999999999999,1.2999999999999999E-3,1.6400000000000001E-2,1.43E-2,1.26E-2,6.3E-3,0.73609999999999998,0.127,0.69620000000000004,{"$f":"P11*238.8459","v":8156.2531007400003},34.148600000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.4857222222222219},{"$f":"S11*238.8459","v":9041.4876599100007},37.854900000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.51525},{"$f":"V11*238.8459","v":11892.710591160001},49.792400000000001,{"$f":"V11/3.6","v":13.831222222222221},-22.9,-14.5,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":100.0001}]
[2,96.357600000000005,1.9040999999999999,0.59079999999999999,5.7099999999999998E-2,0.15429999999999999,1.1999999999999999E-3,1.7500000000000002E-2,1.46E-2,1.04E-2,7.1999999999999998E-3,0.75790000000000002,0.1273,0.69640000000000002,{"$f":"P12*238.8459","v":8155.9426010699999},34.147300000000001,9.4853611111111107,{"$f":"S12*238.8459","v":9041.0577372899988},37.853099999999998,10.514749999999999,11889.93997872,49.780799999999999,13.827999999999999,-21.4,-13.5,null,null,"відс",100.00000000000003]
[3,96.450599999999994,1.8351999999999999,0.56189999999999996,5.4800000000000001E-2,0.1469,1.1000000000000001E-3,1.6199999999999999E-2,1.38E-2,1.61E-2,6.6E-3,0.77400000000000002,0.123,0.6956,8146.5320726099999,34.107900000000001,9.4744166666666665,9030.9545557199999,37.8108,10.503,11883.27617811,49.752899999999997,13.820249999999998,-19.5,-13.2,null,null,null,100.00019999999999,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8146.5320726099999,34.107900000000001,9.4744166666666665,9030.9545557199999,37.8108,10.503,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8146.5320726099999,34.107900000000001,9.4744166666666665,9030.9545557199999,37.8108,10.503,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.339200000000005,1.9021999999999999,0.57840000000000003,5.4600000000000003E-2,0.1472,1.1000000000000001E-3,1.6899999999999998E-2,1.4E-2,8.8999999999999999E-3,7.7000000000000002E-3,0.80520000000000003,0.12470000000000001,0.69620000000000004,8148.0845709600007,34.114400000000003,9.4762222222222228,9032.5309386600002,37.817399999999999,10.504833333333332,11880.362258129999,49.740699999999997,13.816861111111109,-18.5,-11.4,null,null,null,100.00009999999999," "]
[7,96.394400000000005,1.8833,0.57909999999999995,5.5399999999999998E-2,0.15,1.1999999999999999E-3,1.7299999999999999E-2,1.43E-2,6.8999999999999999E-3,7.1999999999999998E-3,0.77190000000000003,0.11890000000000001,0.69589999999999996,8150.4013761899996,34.124099999999999,9.4789166666666667,9035.1343589699991,37.828299999999999,10.50786111111111,11886.452828579999,49.766199999999998,13.823944444444443,-20.9,-10.8,1E-4,1.1000000000000001E-3,null,99.999900000000025," "]
[8,93.673599999999993,3.6036000000000001,0.92730000000000001,6.83E-2,0.16420000000000001,1E-3,1.9400000000000001E-2,1.52E-2,2.93E-2,7.4000000000000003E-3,1.3334999999999999,0.15720000000000001,0.71450000000000002,8265.9311380199997,34.607799999999997,9.6132777777777765,9156.9696525599993,38.3384,10.649555555555555,11888.67409545,49.775500000000001,13.826527777777777,-17.399999999999999,-13.1,null,null,null,100,"ОК"]
[9,94.392099999999999,2.9485999999999999,0.79510000000000003,6.4799999999999996E-2,0.1547,8.9999999999999998E-4,2.0199999999999999E-2,1.5599999999999999E-2,2.0400000000000001E-2,7.3000000000000001E-3,1.3729,0.2074,0.70950000000000002,8196.4747502999999,34.317,9.5325000000000006,9082.3064242199998,38.025799999999997,10.562722222222222,11833.90673058,49.546199999999999,13.762833333333333,-21.4,-12.8,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[10,94.584999999999994,2.7183999999999999,0.71630000000000005,5.9299999999999999E-2,0.13739999999999999,8.9999999999999998E-4,2.1600000000000001E-2,1.61E-2,2.3300000000000001E-2,7.6E-3,1.4650000000000001,0.2492,0.70789999999999997,8158.6893289199998,34.158799999999999,{"$f":"P20/3.6","v":9.4885555555555552},9041.4398907300001,37.854700000000001,{"$f":"S20/3.6","v":10.515194444444445},11793.971696099999,49.378999999999998,13.716388888888888,-19.8,-11.5,null,null,null,100.0001," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.6893289199998,34.158799999999999,9.4885555555555552,9041.4398907300001,37.854700000000001,10.515194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,95.631799999999998,2.1863999999999999,0.62190000000000001,5.6800000000000003E-2,0.14269999999999999,1.1000000000000001E-3,1.8700000000000001E-2,1.49E-2,1.8700000000000001E-2,7.9000000000000008E-3,1.0956999999999999,0.20349999999999999,0.70109999999999995,8144.9795742599999,34.101399999999998,9.4726111111111102,9028.0406357400007,37.7986,10.499611111111111,11833.285731239999,49.543599999999998,13.762111111111111,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[13,95.877499999999998,2.0897999999999999,0.60109999999999997,5.5500000000000001E-2,0.14219999999999999,1.1999999999999999E-3,1.7999999999999999E-2,1.44E-2,2.35E-2,6.4999999999999997E-3,0.99390000000000001,0.17630000000000001,0.69950000000000001,8147.6785329299992,34.112699999999997,9.4757499999999997,9031.3367091599994,37.812399999999997,10.503444444444444,11850.76925112,49.616799999999998,13.782444444444444,-18.399999999999999,-10.4,null,null,null,99.999899999999982," "]
[14,95.852199999999996,2.0975999999999999,0.59950000000000003,5.45E-2,0.13769999999999999,1E-3,1.7600000000000001E-2,1.41E-2,1.49E-2,6.4000000000000003E-3,1.0223,0.18229999999999999,0.69940000000000002,8141.3013473999999,34.085999999999999,9.4683333333333319,9024.3862934699991,37.783299999999997,10.49536111111111,11842.81568265,49.583500000000001,13.773194444444444,-18.2,-9.9,null,null,null,100.0001," "]
[15,95.1678,2.7038000000000002,0.72829999999999995,5.6399999999999999E-2,0.14829999999999999,8.9999999999999998E-4,1.6500000000000001E-2,1.38E-2,1.7600000000000001E-2,6.3E-3,0.98929999999999996,0.15090000000000001,0.70420000000000005,8203.2102046799992,34.345199999999998,9.5403333333333329,9090.8809920300009,38.061700000000002,10.572694444444444,11889.2712102,49.777999999999999,13.827222222222222,-20.2,-10.5,null,null,null,99.999899999999997," "]
[16,95.235200000000006,2.6143999999999998,0.71930000000000005,5.74E-2,0.15129999999999999,8.9999999999999998E-4,1.7999999999999999E-2,1.4200000000000001E-2,1.1900000000000001E-2,7.4000000000000003E-3,1.0248999999999999,0.1449,0.7036,8193.4891765499997,34.304499999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.5290277777777774},9080.3956570200007,38.017800000000001,{"$f":"S26/3.6","v":10.560499999999999},11880.33837354,49.740600000000001,13.816833333333333,-19.100000000000001,-12.6,null,null,null,99.999800000000036," "]
[17,95.453000000000003,2.4624999999999999,0.68610000000000004,5.7799999999999997E-2,0.1512,1E-3,1.7899999999999999E-2,1.4800000000000001E-2,1.72E-2,6.7000000000000002E-3,0.99129999999999996,0.14050000000000001,0.70230000000000004,8184.7713012000004,34.268000000000001,9.5188888888888883,9071.1762052800004,37.979199999999999,10.549777777777777,11879.526297480001,49.737200000000001,13.815888888888889,-19.5,-11.2,null,null,"відс",100,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.7713012000004,34.268000000000001,9.5188888888888883,9071.1762052800004,37.979199999999999,10.549777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.7713012000004,34.268000000000001,9.5188888888888883,9071.1762052800004,37.979199999999999,10.549777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.248400000000004,2.0045999999999999,0.60440000000000005,5.6599999999999998E-2,0.15279999999999999,1.1000000000000001E-3,1.7600000000000001E-2,1.4999999999999999E-2,1.0699999999999999E-2,6.4000000000000003E-3,0.74839999999999995,0.1341,0.69720000000000004,8163.9917078999997,34.180999999999997,9.4947222222222205,9049.703958869999,37.889299999999999,10.524805555555554,11894.836319669999,49.801299999999998,13.833694444444443,-18.8,-9.4,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,96.464100000000002,1.8745000000000001,0.56030000000000002,5.0200000000000002E-2,0.13869999999999999,5.0000000000000001E-4,1.5100000000000001E-2,1.2800000000000001E-2,5.5999999999999999E-3,6.7999999999999996E-3,0.74850000000000005,0.1229,0.69510000000000005,8144.5735362299993,34.099699999999999,9.4721388888888889,9028.9243655700011,37.802300000000002,10.50063888888889,11884.948099410001,49.759900000000002,13.822194444444445,-20.100000000000001,-10.5,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,96.380399999999995,1.9297,0.56510000000000005,5.1700000000000003E-2,0.1381,1E-3,1.61E-2,1.34E-2,1.4E-2,5.7999999999999996E-3,0.75780000000000003,0.12709999999999999,0.69589999999999996,8150.8790679900003,34.126100000000001,9.4794722222222223,9035.6598199500004,37.830500000000001,10.508472222222222,11733.56756799,49.126100000000001,13.646138888888888,-20.399999999999999,-10.3,null,null,null,100.00019999999998," "]
[23,96.366799999999998,1.9341999999999999,0.56789999999999996,5.1799999999999999E-2,0.13800000000000001,1.1999999999999999E-3,1.6799999999999999E-2,1.37E-2,1.0200000000000001E-2,6.7999999999999996E-3,0.76319999999999999,0.12939999999999999,0.69589999999999996,8149.9475689800001,34.122199999999999,{"$f":"P33/3.6","v":9.4783888888888885},9034.6088979899996,37.826099999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.507249999999999},11885.4496758,49.762,13.822777777777777,-21.5,-11.8,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,96.308499999999995,1.9621999999999999,0.5857,5.67E-2,0.14899999999999999,1.2999999999999999E-3,1.8100000000000002E-2,1.5100000000000001E-2,1.8800000000000001E-2,5.8999999999999999E-3,0.74080000000000001,0.13769999999999999,0.69689999999999996,8161.4121721800002,34.170200000000001,9.4917222222222222,9046.9572310200001,37.877800000000001,10.521611111111111,11893.546551810001,49.795900000000003,13.832194444444445,-20.2,-10.1,null,null,null,99.999799999999993," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.4121721800002,34.170200000000001,9.4917222222222222,9046.9572310200001,37.877800000000001,10.521611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.4121721800002,34.170200000000001,9.4917222222222222,9046.9572310200001,37.877800000000001,{"$f":"S36/3.6","v":10.521611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.3476,1.9469000000000001,0.60399999999999998,5.6099999999999997E-2,0.15279999999999999,8.0000000000000004E-4,1.6899999999999998E-2,1.4500000000000001E-2,6.4999999999999997E-3,6.1999999999999998E-3,0.72109999999999996,0.12659999999999999,0.69640000000000002,8161.3882875899999,34.170099999999998,9.4916944444444429,9047.028884790001,37.878100000000003,10.521694444444446,{"$f":"V37*238.8459","v":11897.58304752},49.812800000000003,{"$f":"V37/3.6","v":13.83688888888889},-19.5,-12.5,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,96.301000000000002,1.9802,0.61280000000000001,5.7000000000000002E-2,0.1555,1E-3,1.7100000000000001E-2,1.44E-2,4.0000000000000001E-3,6.4999999999999997E-3,0.71799999999999997,0.1326,0.69679999999999997,8164.2783229800007,34.182200000000002,9.495055555555556,9050.1099968999988,37.890999999999998,10.525277777777777,11898.633969480001,49.8172,13.838111111111111,-20.100000000000001,-13.8,1E-4,1E-3,null,100.00010000000002," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167,34.19,9.5,9052,37.9,10.53]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ                                                                                                          Буховцев О.Л.                                                                                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ Шебелинського п/м                                                                                                                  Євтушенко С.О.                                                                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                   Пивовар Є.В."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[9,1,9,2],[3,3,3,5],[3,2,4,2],[3,1,4,1],[5,1,8,1],[1,1,1,5]]}
[]
[null,"Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №657"]
[]
[null,"Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
[null,"Харківська область","ГРС Асіївка",37.9,9052,10.53]
[null,null,"ГРС Михайлівка",37.9,9053,10.53]
[null,null,"ГРС Миролюбівка",37.9,9052,10.53]
[null,null,"ГРС Роздолля",37.9,9052,10.53]
[null,"Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 657",null,37.9,9052,10.53]
[]
[]
[]
[null,"Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ                                             Буховцев О.Л.                                                                                      "]
[null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ Шебелинського п/м                                                      Євтушенко С.О.                                                                                                "]
[null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                   Пивовар Є.В."]
[null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]