{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[44,1,44,26],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[46,1,46,26],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[42,1,42,26],[38,0,38,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 660"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\", ПАТ \"Центренерго\", Шебелинське ВПГКН"]
["Шебелинський п/м Шебелинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 660"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ПЕРЕМИЧКА ОСТРОГОЖСЬК-ШЕБЕЛИНКА-ШЕБЕЛИНКА-БЄЛГОРОД-КУРСЬК-БРЯНСЬК\""]
["Свідоцтво № 100-355/2015 чинно до 20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,94.837900000000005,2.8511000000000002,0.71930000000000005,8.1000000000000003E-2,0.1666,5.4000000000000003E-3,3.5400000000000001E-2,2.7E-2,9.9900000000000003E-2,6.6E-3,0.98599999999999999,0.18390000000000001,0.70940000000000003,{"$f":"P11*238.8459","v":8251.2898843500006},34.546500000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.5962499999999995},{"$f":"S11*238.8459","v":9142.3045142999999},38.277000000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.6325},{"$f":"V11*238.8459","v":11912.940838889999},49.877099999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.854749999999999},-16.8,-4.8,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":100.00010000000002}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8251.2898843500006},34.546500000000002,9.5962499999999995,{"$f":"S12*238.8459","v":9142.3045142999999},38.277000000000001,10.6325,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,94.556799999999996,2.9981,0.73250000000000004,8.6300000000000002E-2,0.16719999999999999,6.7000000000000002E-3,3.9800000000000002E-2,3.0099999999999998E-2,0.1411,6.1000000000000004E-3,1.0455000000000001,0.19,0.71230000000000004,8272.8815537099999,34.636899999999997,9.6213611111111099,9165.2337207,38.372999999999998,10.659166666666666,11918.48206377,49.900300000000001,{"$f":"V13/3.6","v":13.861194444444445},-13.1,-3.2,null,null,"відс",100.00019999999998,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8272.8815537099999,34.636899999999997,9.6213611111111099,9165.2337207,38.372999999999998,10.659166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8272.8815537099999,34.636899999999997,9.6213611111111099,9165.2337207,38.372999999999998,10.659166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,93.909599999999998,3.4508000000000001,0.81530000000000002,9.8599999999999993E-2,0.1794,8.3000000000000001E-3,4.6800000000000001E-2,3.5400000000000001E-2,8.5500000000000007E-2,7.1000000000000004E-3,1.1389,0.22450000000000001,0.71589999999999998,8292.0131103000003,34.716999999999999,9.6436111111111114,9185.32066089,38.457099999999997,10.682527777777777,11914.27837593,49.8827,13.856305555555554,-10.5,-1.2,null,null,null,100.00020000000001," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.0131103000003,34.716999999999999,9.6436111111111114,9185.32066089,38.457099999999997,10.682527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,93.663399999999996,3.5531000000000001,0.8478,8.2600000000000007E-2,0.16439999999999999,5.0000000000000001E-3,3.4799999999999998E-2,2.6200000000000001E-2,0.10780000000000001,6.8999999999999999E-3,1.3283,0.1799,0.71679999999999999,8285.9464244400006,34.691600000000001,9.6365555555555549,9178.3463606099995,38.427900000000001,10.674416666666668,11897.487509159999,49.812399999999997,13.836777777777776,-15.6,-5.8,1E-4,1E-3,null,100.00020000000001," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.9464244400006,34.691600000000001,9.6365555555555549,9178.3463606099995,38.427900000000001,10.674416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,93.652500000000003,3.5493000000000001,0.84670000000000001,8.3299999999999999E-2,0.16550000000000001,5.3E-3,3.3599999999999998E-2,2.58E-2,0.1195,6.6E-3,1.3309,0.18079999999999999,0.71719999999999995,8289.0036519599998,34.7044,{"$f":"P20/3.6","v":9.6401111111111106},9181.64243403,38.441699999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.678249999999998},11898.920584559999,49.818399999999997,13.838444444444443,-13.6,-2.2000000000000002,null,null,null,99.999800000000022," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8289.0036519599998,34.7044,9.6401111111111106,9181.64243403,38.441699999999997,10.678249999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8289.0036519599998,34.7044,9.6401111111111106,9181.64243403,38.441699999999997,10.678249999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,93.665400000000005,3.5485000000000002,0.81110000000000004,9.7799999999999998E-2,0.17269999999999999,8.6999999999999994E-3,4.7699999999999999E-2,3.5400000000000001E-2,0.1547,6.1000000000000004E-3,1.2202,0.23169999999999999,0.71879999999999999,8310.9297055799998,34.796199999999999,9.6656111111111098,9205.3120627199987,38.540799999999997,10.705777777777778,11915.759220509999,49.8889,13.858027777777778,-12.1,-2.4,null,null,null,100.00000000000004,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8310.9297055799998,34.796199999999999,9.6656111111111098,9205.3120627199987,38.540799999999997,10.705777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,93.693700000000007,3.5687000000000002,0.81599999999999995,9.6000000000000002E-2,0.1701,7.3000000000000001E-3,4.6600000000000003E-2,3.5000000000000003E-2,0.1106,6.0000000000000001E-3,1.2159,0.23400000000000001,0.71760000000000002,8297.8170656700004,34.741300000000003,9.6503611111111116,9191.2679238000001,38.481999999999999,10.689444444444444,11908.02061335,49.856499999999997,13.849027777777776,-10.6,-1.5,null,null,null,99.999900000000025," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297.8170656700004,34.741300000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.6503611111111116},9191.2679238000001,38.481999999999999,{"$f":"S26/3.6","v":10.689444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,93.957099999999997,3.4129999999999998,0.80289999999999995,8.8300000000000003E-2,0.1678,5.7999999999999996E-3,4.0399999999999998E-2,3.0700000000000002E-2,9.5200000000000007E-2,6.4999999999999997E-3,1.1876,0.20480000000000001,0.71509999999999996,8281.4083523400004,34.672600000000003,9.6312777777777789,9173.8560576899999,38.409100000000002,10.669194444444445,11905.89488484,49.8476,13.846555555555556,-14.6,-3.7,null,null,null,100.0001," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8281.4083523400004,34.672600000000003,9.6312777777777789,9173.8560576899999,38.409100000000002,10.669194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8281.4083523400004,34.672600000000003,9.6312777777777789,9173.8560576899999,38.409100000000002,10.669194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,92.951099999999997,4.0734000000000004,0.88780000000000003,0.1109,0.182,9.2999999999999992E-3,5.6399999999999999E-2,4.24E-2,0.1124,6.3E-3,1.3059000000000001,0.26219999999999999,0.72309999999999997,8339.1135217800002,34.914200000000001,9.6983888888888892,9235.12003104,38.665599999999998,10.740444444444444,11918.744794260001,49.901400000000002,13.861499999999999,-11.1,5.4,null,null,"відс",100.00009999999997,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8339.1135217800002,34.914200000000001,9.6983888888888892,9235.12003104,38.665599999999998,10.740444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,93.066900000000004,3.9723999999999999,0.86429999999999996,0.10829999999999999,0.17730000000000001,9.1999999999999998E-3,5.7099999999999998E-2,4.2299999999999997E-2,0.13830000000000001,5.7999999999999996E-3,1.3116000000000001,0.2465,0.72270000000000001,8337.4893696600011,34.907400000000003,9.6965000000000003,9233.42422515,38.658499999999997,10.738472222222221,11919.700177860001,49.9054,13.862611111111111,-11.5,-9.1999999999999993,null,null,null,100,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.4893696600011,34.907400000000003,{"$f":"P33/3.6","v":9.6965000000000003},9233.42422515,38.658499999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.738472222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,93.060199999999995,3.9691000000000001,0.88439999999999996,0.1106,0.1832,8.9999999999999993E-3,5.7099999999999998E-2,4.2900000000000001E-2,0.1366,5.4000000000000003E-3,1.2914000000000001,0.25019999999999998,0.72299999999999998,8342.2185184800001,34.927199999999999,9.702,9238.5355274100002,38.679900000000004,10.744416666666668,11924.16659619,49.924100000000003,13.867805555555556,-12.8,-6.7,null,null,null,100.0001," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8342.2185184800001,34.927199999999999,9.702,9238.5355274100002,38.679900000000004,10.744416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8342.2185184800001,34.927199999999999,9.702,9238.5355274100002,38.679900000000004,{"$f":"S36/3.6","v":10.744416666666668},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,92.883499999999998,4.0689000000000002,0.89839999999999998,0.1134,0.18640000000000001,9.1999999999999998E-3,5.8299999999999998E-2,4.3799999999999999E-2,0.14280000000000001,5.8999999999999999E-3,1.3165,0.27300000000000002,0.72450000000000003,8349.8854718700004,34.959299999999999,9.710916666666666,9246.6085188300003,38.713700000000003,10.753805555555557,{"$f":"V37*238.8459","v":11922.32748276},49.916400000000003,{"$f":"V37/3.6","v":13.865666666666668},-9.9,8.1999999999999993,1E-4,2.0000000000000001E-4,null,100.0001," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8349.8854718700004,34.959299999999999,9.710916666666666,9246.6085188300003,38.713700000000003,10.753805555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8300,34.75,9.65,9193,38.49,10.69]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Харківського ЛВУМГ                                                                                                          Моторя О.А.                                                                                    "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ Шебелинського п/м                                                                                                               Євтушенко С.О.                                                                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                              Щербак С.О."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[19,1,19,2],[3,3,3,5],[3,2,4,2],[3,1,4,1],[5,1,18,1]]}
[]
[null,"Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №660"]
[]
[null,"Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
[null,"Харківська область","ГРС Комсомольське",38.488492986991432,9192.818747121657,10.691248051942065]
[null,null,"ГРС Андріївка",38.48881320627374,9192.8952301843365,10.691337001742705]
[null,null,"ГРС Гракове",38.488757426842746,9192.8819074959392,10.691321507456317]
[null,null,"ГРС 2 м.Чугуїв",38.489381320013848,9193.0309218218954,10.691494811114957]
[null,null,"ГРС Липці",38.487505903270844,9192.9259396817561,10.690973862019678]
[null,null,"ГРС Вільхівка",38.48894178079572,9192.9259396817561,10.691372716887701]
[null,null,"ГРС Кутузівка",38.490926983932496,9193.4000973116435,10.69192416220347]
[null,null,"ГРС В.Бабка",38.487325396912681,9192.5398730184661,10.690923721364634]
[null,null,"ГРС Стрілеча",38.489626793992841,9193.0895522753344,10.691562998331344]
[null,null,"ГРС Р.Тишки",38.488305417602518,9192.7739469421485,10.691195949334032]
[null,null,"ГРС Печеніги",38.488438457504692,9192.8057229773203,10.691232904862414]
[null,null,"ГРС Проходи",38.487712516055829,9192.6323348386195,10.691031254459952]
[null,null,"Зміївська ТЕС",38.470994286018126,9188.6392541388559,10.686387301671701]
[null,null,"Шебелинське ВПГКН",38.499001077065103,9195.3285613525841,10.694166965851418]
[null,"Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 660",null,38.490549964297578,9193.3100477176231,10.691819434527105]
[]
[]
[]
[null,"Головний інженер Харківського ЛВУМГ                                              Моторя О.А.                                                                                       "]
[null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ Шебелинського п/м                                                    Євтушенко С.О.                                                                                                "]
[null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                       Щербак С.О."]
[null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]