{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[6,13,6,22],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[43,20,43,27],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 661"]
["Філія \"УМГ \"Харківтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Шебелинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\", ДК \"Укравтогаз\" РВУ \"Харківавтогаз\""]
["Панютинський п/м Шебелинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 661"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №100-358/2015 чинне до 20.12.2018р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛИНКА-ДНІПРО-КРИВИЙ РІГ-ІЗМАІЛ\", \"ШЕБЕЛИНКА-ДНІПРО-ОДЕСА\" ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.366399999999999,1.9075,0.5907,9.6500000000000002E-2,9.5500000000000002E-2,1.6000000000000001E-3,1.9099999999999999E-2,1.34E-2,1.49E-2,3.3E-3,0.73970000000000002,0.1515,0.69640000000000002,{"$f":"P11*238.8459","v":8153.9124109200011},34.138800000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.4830000000000005},{"$f":"S11*238.8459","v":9084.3604989599989},38.034399999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.56511111111111},{"$f":"V11*238.8459","v":11887.14548169},49.769100000000002,{"$f":"V11/3.6","v":13.82475},-22.9,-12.1,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00009999999999}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8153.9124109200011},34.138800000000003,9.4830000000000005,{"$f":"S12*238.8459","v":9084.3604989599989},38.034399999999998,10.56511111111111,{"$f":"V12*238.8459","v":11887.14548169},49.769100000000002,{"$f":"V12/3.6","v":13.82475},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8153.9124109200011,34.138800000000003,9.4830000000000005,9086.98780386,38.045400000000001,10.568166666666666,11887.14548169,49.769100000000002,13.82475,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,96.352800000000002,1.9137,0.59130000000000005,9.6500000000000002E-2,9.6000000000000002E-2,1.5E-3,1.9300000000000001E-2,1.35E-2,1.5599999999999999E-2,3.0999999999999999E-3,0.74339999999999995,0.1532,0.69650000000000001,8154.3184489500009,34.140500000000003,9.4834722222222236,9086.98780386,38.045400000000001,10.568166666666666,11886.71555907,49.767299999999999,13.824249999999999,-22.8,-13.1,null,null,null,99.999900000000011,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,96.465800000000002,1.8335999999999999,0.56040000000000001,9.1399999999999995E-2,9.1200000000000003E-2,1.5E-3,1.8499999999999999E-2,1.29E-2,1.49E-2,3.2000000000000002E-3,0.76090000000000002,0.14580000000000001,0.69550000000000001,8142.2567310000004,34.090000000000003,9.469444444444445,9086.98780386,38.045400000000001,10.568166666666666,11878.73810601,49.733899999999998,13.814972222222222,-22.5,-13.5,null,null,null,100.0001," "]
[6,96.366399999999999,1.8947000000000001,0.57909999999999995,9.2399999999999996E-2,9.2899999999999996E-2,1.4E-3,1.8599999999999998E-2,1.32E-2,1.52E-2,3.0999999999999999E-3,0.77410000000000001,0.1489,0.69620000000000004,8147.7740712900004,34.113100000000003,9.4758611111111115,9086.98780386,38.045400000000001,10.568166666666666,11880.099527640001,49.739600000000003,13.816555555555556,-19.8,-12.5,null,null,null,100,"ОК"]
[7,96.418099999999995,1.8596999999999999,0.57069999999999999,9.1999999999999998E-2,9.1600000000000001E-2,1.4E-3,1.8100000000000002E-2,1.29E-2,1.46E-2,8.5000000000000006E-3,0.77139999999999997,0.1409,0.69579999999999997,8144.2869211500001,34.098500000000001,9.4718055555555551,9086.98780386,38.045400000000001,10.568166666666666,11878.953067320001,49.7348,13.815222222222221,-23.2,-16.100000000000001,null,null,null,99.999900000000011," "]
[8,94.764200000000002,2.7730999999999999,0.7369,9.1399999999999995E-2,9.9699999999999997E-2,1.1999999999999999E-3,1.89E-2,1.4500000000000001E-2,2.1299999999999999E-2,8.8999999999999999E-3,1.3021,0.16769999999999999,0.70640000000000003,8181.4752277799989,34.254199999999997,9.5150555555555538,9086.98780386,38.045400000000001,10.568166666666666,11838.803071529999,49.566699999999997,13.768527777777777,-22.4,-15.7,2.9999999999999997E-4,1.5E-3,null,99.999899999999982," "]
[9,94.062299999999993,3.2824,0.85419999999999996,9.9099999999999994E-2,0.1077,1.1999999999999999E-3,1.9099999999999999E-2,1.47E-2,2.4299999999999999E-2,8.6E-3,1.3345,0.1918,0.71160000000000001,8227.3575251700004,34.446300000000001,9.5684166666666659,9079.1058891600005,38.0124,10.558999999999999,11852.130672750001,49.622500000000002,13.784027777777778,-21.9,-15.1,null,null,null,99.999899999999997," "]
[10,94.639300000000006,2.734,0.71289999999999998,8.4000000000000005E-2,9.6199999999999994E-2,1.1999999999999999E-3,2.0299999999999999E-2,1.6299999999999999E-2,2.9499999999999998E-2,8.6999999999999994E-3,1.4222999999999999,0.2354,0.70740000000000003,8162.3197866,34.173999999999999,{"$f":"P20/3.6","v":9.4927777777777766},9079.1058891600005,38.0124,{"$f":"S20/3.6","v":10.558999999999999},11802.92841735,49.416499999999999,13.726805555555554,-22.7,-15.5,null,null,null,100.0001," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8162.3197866,34.173999999999999,9.4927777777777766,9079.1058891600005,38.0124,10.558999999999999,11802.92841735,49.416499999999999,13.726805555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[12,95.657200000000003,2.1821999999999999,0.61929999999999996,8.9300000000000004E-2,9.4799999999999995E-2,1.4E-3,1.9699999999999999E-2,1.47E-2,2.4500000000000001E-2,3.5999999999999999E-3,1.0791999999999999,0.21410000000000001,0.70099999999999996,8144.4063440999989,34.098999999999997,9.4719444444444427,9079.1058891600005,38.0124,10.558999999999999,11833.50069255,49.544499999999999,13.76236111111111,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[13,95.912899999999993,2.0661,0.59589999999999999,8.8300000000000003E-2,9.2399999999999996E-2,1.4E-3,1.89E-2,1.41E-2,2.0899999999999998E-2,7.7999999999999996E-3,0.99619999999999997,0.18490000000000001,0.69910000000000005,8140.7997710099999,34.0839,9.4677500000000006,9079.1058891600005,38.0124,10.558999999999999,11844.750334439999,49.5916,13.775444444444444,-19.2,-9.6,null,null,null,99.999800000000008," "]
[14,95.870500000000007,2.0903999999999998,0.60070000000000001,8.7800000000000003E-2,9.2399999999999996E-2,1.4E-3,1.9099999999999999E-2,1.43E-2,2.12E-2,7.3000000000000001E-3,1.0073000000000001,0.1875,0.69940000000000002,8141.946231330001,34.088700000000003,9.4690833333333337,9079.1058891600005,38.0124,10.558999999999999,11843.84272002,49.587800000000001,13.77438888888889,-18.600000000000001,-9.3000000000000007,null,null,"відс.",99.999900000000011," "]
[15,95.557299999999998,2.3136000000000001,0.64700000000000002,8.9899999999999994E-2,9.4200000000000006E-2,1.2999999999999999E-3,1.9199999999999998E-2,1.4500000000000001E-2,2.3E-2,8.0999999999999996E-3,1.0476000000000001,0.18429999999999999,0.70150000000000001,8159.9552121899997,34.164099999999998,9.4900277777777777,9079.1058891600005,38.0124,10.558999999999999,11850.840904889999,49.617100000000001,13.782527777777778,-19,-10.1,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[16,95.2667,2.5743999999999998,0.70620000000000005,9.3700000000000006E-2,9.5299999999999996E-2,1.2999999999999999E-3,1.83E-2,1.37E-2,2.2800000000000001E-2,8.3000000000000001E-3,1.0384,0.16070000000000001,0.70350000000000001,8186.6820684000004,34.276000000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.5211111111111126},9078.5326590000004,38.01,{"$f":"S26/3.6","v":10.558333333333332},11871.95488245,49.705500000000001,13.807083333333333,-20.2,-10.7,null,null,null,99.999799999999993," "]
[17,95.393000000000001,2.4811000000000001,0.6895,9.4899999999999998E-2,9.7100000000000006E-2,1.2999999999999999E-3,1.9300000000000001E-2,1.43E-2,2.3199999999999998E-2,8.6E-3,1.0201,0.15759999999999999,0.70269999999999999,8181.5229969599995,34.254399999999997,9.5151111111111106,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,11871.309998520001,49.702800000000003,13.806333333333335,-20.399999999999999,-11,null,null,null,100,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.5229969599995,34.254399999999997,9.5151111111111106,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,11871.309998520001,49.702800000000003,13.806333333333335,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.5229969599995,34.254399999999997,9.5151111111111106,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,11871.309998520001,49.702800000000003,13.806333333333335,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.252600000000001,1.9834000000000001,0.60089999999999999,9.6199999999999994E-2,9.6000000000000002E-2,1.6000000000000001E-3,1.9300000000000001E-2,1.3899999999999999E-2,1.77E-2,7.7000000000000002E-3,0.75690000000000002,0.15390000000000001,0.69720000000000004,8159.1192515400007,34.160600000000002,9.4890555555555558,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,11887.455981360001,49.770400000000002,13.825111111111111,-18.8,-9.8000000000000007,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,96.288399999999996,1.9631000000000001,0.59130000000000005,9.3100000000000002E-2,9.2100000000000001E-2,1.5E-3,1.7999999999999999E-2,1.2800000000000001E-2,1.54E-2,7.7999999999999996E-3,0.76249999999999996,0.154,0.69679999999999997,8153.5302574799998,34.1372,9.482555555555555,9038.3826632100008,37.841900000000003,10.511638888888889,11883.41948565,49.753500000000003,13.820416666666667,-19.600000000000001,-10.3,2.0000000000000001E-4,1.8E-3,null,100,"ОК"]
[22,96.298100000000005,1.9532,0.57540000000000002,8.8900000000000007E-2,8.9800000000000005E-2,1.6000000000000001E-3,1.77E-2,1.2699999999999999E-2,1.67E-2,7.7000000000000002E-3,0.78649999999999998,0.1517,0.69650000000000001,8148.3473014499996,34.115499999999997,9.4765277777777772,9032.7697845599996,37.818399999999997,10.505111111111111,11878.0454529,49.731000000000002,13.814166666666667,-20.2,-11,null,null,null,100,"ОК"]
[23,96.272999999999996,1.9646999999999999,0.57679999999999998,8.8400000000000006E-2,8.9800000000000005E-2,1.6999999999999999E-3,1.78E-2,1.29E-2,1.8499999999999999E-2,8.3000000000000001E-3,0.7944,0.15359999999999999,0.69669999999999999,8148.9921853800006,34.118200000000002,{"$f":"P33/3.6","v":9.4772777777777772},9033.4146684900006,37.821100000000001,{"$f":"S33/3.6","v":10.505861111111111},11877.161723069999,49.7273,13.813138888888888,-20.2,-11,null,null,null,99.999899999999982,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,96.171400000000006,2.0293999999999999,0.60350000000000004,9.5699999999999993E-2,9.7199999999999995E-2,1.8E-3,0.02,1.44E-2,2.0500000000000001E-2,8.0999999999999996E-3,0.77839999999999998,0.15959999999999999,0.69779999999999998,8161.4121721800002,34.170200000000001,9.4917222222222222,9046.7661543000013,37.877000000000002,10.52138888888889,11885.4496758,49.762,13.822777777777777,-20.5,-11.3,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,11884.971984,49.76,13.822222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9047.4826920000014,37.880000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.522222222222222},11884.971984,49.76,13.822222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.250799999999998,1.9817,0.60719999999999996,9.6799999999999997E-2,9.7600000000000006E-2,1.6999999999999999E-3,1.9599999999999999E-2,1.4200000000000001E-2,1.8200000000000001E-2,8.3000000000000001E-3,0.75109999999999999,0.153,0.69730000000000003,8160.9583649700007,34.168300000000002,9.491194444444444,9046.38400086,37.875399999999999,10.520944444444444,11889.2712102,49.777999999999999,13.827222222222222,-20.7,-10.7,null,null,"відс.",100.00020000000001," "]
[28,96.258399999999995,1.9856,0.61560000000000004,9.8699999999999996E-2,9.7600000000000006E-2,1.6000000000000001E-3,1.9099999999999999E-2,1.3599999999999999E-2,1.47E-2,7.3000000000000001E-3,0.73270000000000002,0.15529999999999999,0.69730000000000003,8162.5825170899998,34.1751,9.4930833333333329,9048.1992297000015,37.883000000000003,10.523055555555556,11892.04182264,49.7896,13.830444444444444,-20.9,-11,null,null,null,100.00019999999998," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8162,34.17,9.49,9073,37.99,10.55]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Буховцев О.Л."]
[null,"підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Касьянова С.В."]
[null,"лабораторія, де здійснювались вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пивовар Є.В."]
[null,"підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":22,"n_cols":5,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[12,0,12,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,11,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 661"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Браілівка",37.985416543133937,9072.6610011197135,10.551504595314983]
[null,"ГРС Смирнівка",37.984901769059768,9072.5380494426718,10.551361602516602]
[null,"ГРС Близнюки",37.985868490402034,9072.7689468717144,10.551630136222787]
[null,"ГРС Панютине",37.98208752444804,9071.8658786555643,10.550579867902233]
[null,"ГРС Лозова",37.990483543013802,9073.8712332663199,10.552912095281611]
[null,"ГРС Миколаївка",37.98459345589287,9072.4644101068425,10.551275959970242]
[null,"ДК \"Укравтогаз\" РВУ \"Харківгаз\"",37.965305161535589,9067.8574800816132,10.545918100426553]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння \nпо маршруту № 661",null,37.987251434748948,9073.0992574589036,10.552014287430262]
[]
[]
[]
["Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ",null,"Буховцев О.Л."]
["підрозділу підприємства, якому підпорядковується лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії",null,"Касьянова С.В."]
["лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,"Пивовар Є.В."]
["підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]