{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[4,10,4,20],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 668"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\",  ПАТ \"Харківміськгаз\""]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 668"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8283.1758119999995},34.68,{"$f":"P11/3.6","v":9.6333333333333329},{"$f":"S11*238.8459","v":9176.4594780000007},38.42,{"$f":"S11/3.6","v":10.672222222222222},{"$f":"V11*238.8459","v":11906.468115},49.85,{"$f":"V11/3.6","v":13.847222222222221},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8283.1758119999995},34.68,9.6333333333333329,{"$f":"S12*238.8459","v":9176.4594780000007},38.42,{"$f":"S12/3.6","v":10.672222222222222},{"$f":"V12*238.8459","v":11906.468115},49.85,{"$f":"V12/3.6","v":13.847222222222221},null,null,null,null,null,0]
[3,93.294300000000007,3.6846999999999999,0.88529999999999998,0.1096,0.1736,7.1999999999999998E-3,4.7399999999999998E-2,3.8199999999999998E-2,0.1103,1.9099999999999999E-2,1.3547,0.27560000000000001,0.72070000000000001,8302.2834839999996,34.76,9.655555555555555,9195.5671500000008,38.5,10.694444444444445,11887.360443000001,49.77,{"$f":"V13/3.6","v":13.825000000000001},-8.8000000000000007,-3.5,1.2999999999999999E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",99.999999999999986,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.2834839999996,34.76,9.655555555555555,9195.5671500000008,38.5,10.694444444444445,11887.360443000001,49.77,13.825000000000001,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.2834839999996,34.76,9.655555555555555,9195.5671500000008,38.5,10.694444444444445,11887.360443000001,49.77,13.825000000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[6,93.0929,3.8144999999999998,0.89859999999999995,0.1109,0.18079999999999999,8.0000000000000002E-3,5.1400000000000001E-2,4.1700000000000001E-2,0.12859999999999999,1.6899999999999998E-2,1.3743000000000001,0.28149999999999997,0.72270000000000001,8319.0026969999999,34.83,9.6749999999999989,9214.674821999999,38.58,10.716666666666667,11894.525819999999,49.8,13.833333333333332,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.0026969999999,34.83,9.6749999999999989,9214.674821999999,38.58,10.716666666666667,11894.525819999999,49.8,13.833333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.0026969999999,34.83,9.6749999999999989,9214.674821999999,38.58,10.716666666666667,11894.525819999999,49.8,13.833333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[9,93.205100000000002,3.8058999999999998,0.90569999999999995,0.1065,0.15720000000000001,6.1000000000000004E-3,4.0899999999999999E-2,3.2899999999999999E-2,9.5399999999999999E-2,1.34E-2,1.385,0.24579999999999999,0.72030000000000005,8302.2834839999996,34.76,9.655555555555555,{"$f":"S19*238.8459","v":9195.5671500000008},38.5,{"$f":"S19/3.6","v":10.694444444444445},11889.748902000001,49.78,13.827777777777778,-8.5,-2.9,null,null,null,99.999899999999997," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.2834839999996,34.76,{"$f":"P20/3.6","v":9.655555555555555},{"$f":"S20*238.8459","v":9195.5671500000008},38.5,{"$f":"S20/3.6","v":10.694444444444445},11889.748902000001,49.78,13.827777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.2834839999996,34.76,9.655555555555555,9195.5671500000008,38.5,{"$f":"S21/3.6","v":10.694444444444445},11889.748902000001,49.78,13.827777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.2834839999996,34.76,9.655555555555555,9195.5671500000008,38.5,10.694444444444445,11889.748902000001,49.78,13.827777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[13,92.924400000000006,3.9108000000000001,0.91549999999999998,0.1113,0.182,8.0000000000000002E-3,5.0799999999999998E-2,4.1099999999999998E-2,0.113,1.89E-2,1.4280999999999999,0.2959,0.72340000000000004,8316.6142380000001,34.82,9.6722222222222225,9209.8979040000013,38.56,10.711111111111112,11884.971984,49.76,13.822222222222221,null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6142380000001,34.82,9.6722222222222225,9209.8979040000013,38.56,10.711111111111112,11884.971984,49.76,13.822222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6142380000001,34.82,9.6722222222222225,9209.8979040000013,38.56,10.711111111111112,11884.971984,49.76,13.822222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6142380000001,34.82,{"$f":"P26/3.6","v":9.6722222222222225},9209.8979040000013,38.56,{"$f":"S26/3.6","v":10.711111111111112},11884.971984,49.76,13.822222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[17,93.211799999999997,3.7806999999999999,0.87809999999999999,0.10780000000000001,0.17019999999999999,7.9000000000000008E-3,4.9700000000000001E-2,4.0500000000000001E-2,0.12620000000000001,1.29E-2,1.3619000000000001,0.25240000000000001,0.72140000000000004,8314.2257790000003,34.81,9.6694444444444443,9207.5094449999997,38.549999999999997,10.708333333333332,11899.302738,49.82,13.838888888888889,-8.3000000000000007,-2.4,null,null,null,100.00009999999999," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8314.2257790000003,34.81,9.6694444444444443,9207.5094449999997,38.549999999999997,10.708333333333332,11899.302738,49.82,13.838888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8314.2257790000003,34.81,9.6694444444444443,9207.5094449999997,38.549999999999997,10.708333333333332,11899.302738,49.82,13.838888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[20,92.620800000000003,4.0921000000000003,0.94920000000000004,0.115,0.1943,8.8000000000000005E-3,5.6399999999999999E-2,4.6300000000000001E-2,0.1293,1.9099999999999999E-2,1.4661999999999999,0.3024,0.72619999999999996,8340.4988279999998,34.92,9.7000000000000011,9236.1709530000007,38.67,10.741666666666667,11894.525819999999,49.8,13.833333333333332,null,null,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8340.4988279999998,34.92,9.7000000000000011,9236.1709530000007,38.67,10.741666666666667,11894.525819999999,49.8,13.833333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8340.4988279999998,34.92,9.7000000000000011,9236.1709530000007,38.67,10.741666666666667,11894.525819999999,49.8,13.833333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8340.4988279999998,34.92,{"$f":"P33/3.6","v":9.7000000000000011},9236.1709530000007,38.67,{"$f":"S33/3.6","v":10.741666666666667},11894.525819999999,49.8,13.833333333333332,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,92.457400000000007,4.1005000000000003,0.97789999999999999,0.11609999999999999,0.19620000000000001,8.3000000000000001E-3,5.5E-2,4.4900000000000002E-2,0.10979999999999999,2.7699999999999999E-2,1.5589,0.3473,0.72699999999999998,8326.1680739999993,34.86,9.6833333333333336,9219.4517400000004,38.6,10.722222222222223,11868.252770999999,49.69,13.802777777777777,-8.6999999999999993,-2.8,1.6000000000000001E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00000000000003,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326.1680739999993,34.86,9.6833333333333336,9219.4517400000004,38.6,10.722222222222223,11868.252770999999,49.69,13.802777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326.1680739999993,34.86,9.6833333333333336,9219.4517400000004,38.6,{"$f":"S36/3.6","v":10.722222222222223},11868.252770999999,49.69,13.802777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326.1680739999993,34.86,9.6833333333333336,9219.4517400000004,38.6,10.722222222222223,11868.252770999999,49.69,13.802777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[28,92.580200000000005,4.0496999999999996,0.9627,0.1139,0.18809999999999999,7.7000000000000002E-3,5.21E-2,4.24E-2,0.10390000000000001,2.4400000000000002E-2,1.5359,0.33900000000000002,0.7258,8319.0026969999999,34.83,9.6749999999999989,9212.2863629999993,38.57,10.713888888888889,11868.252770999999,49.69,13.802777777777777,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.0026969999999,34.83,{"$f":"P39/3.6","v":9.6749999999999989},9212.2863629999993,38.57,{"$f":"S39/3.6","v":10.713888888888889},11868.252770999999,49.69,13.802777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.0026969999999,34.83,{"$f":"P40/3.6","v":9.6749999999999989},9212.2863629999993,38.57,{"$f":"S40/3.6","v":10.713888888888889},11868.252770999999,49.69,13.802777777777777,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.0026969999999,34.83,{"$f":"P41/3.6","v":9.6749999999999989},9212.2863629999993,38.57,{"$f":"S41/3.6","v":10.713888888888889},11868.252770999999,49.69,13.802777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8314,34.81,9.67,9208,38.549999999999997,10.71]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.о. Начальника  Харківського ЛВУМГ                                                                                                                 Моторя О.А.                                                                   01.03.2017                                                                           "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                        Крупчицький Д.О.                                                          01.03.2017                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                      Щербак С.О.                                                                    01.03.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,5],[13,0,13,5],[15,0,15,5],[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №668"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС-4 м. Харків\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Бабаї",38.551125253657275,9207.7782072225,10.708645903793688]
[null,"ГРС-4 м. Харків\nПАТ \"Харківміськгаз\"",38.553093845643737,9208.248397347239,10.709192734901038]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 668",null,38.553047193870171,9208.2372547623963,10.709179776075047]
[]
[]
[]
["В.о. Начальника  Харківського ЛВУМГ                                                            Моторя О.А.                                          01.03.2017                                                                                 "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ              Крупчицький Д.О.                                 01.03.2017                                                                                     "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                Щербак С.О.                                             01.03.2017"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]