{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,20],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 670"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\",  ПАТ \"Харківміськгаз\""]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 670"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШБКБ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,91.903199999999998,4.6136999999999997,1.0458000000000001,9.6799999999999997E-2,0.14180000000000001,4.5999999999999999E-3,3.5799999999999998E-2,2.75E-2,4.2000000000000003E-2,6.6E-3,1.5646,0.52410000000000001,0.72850000000000004,{"$f":"P11*238.8459","v":8309.4488609999989},34.79,{"$f":"P11/3.6","v":9.6638888888888879},{"$f":"S11*238.8459","v":9207.5094449999997},38.549999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.708333333333332},{"$f":"V11*238.8459","v":11839.591263},49.57,{"$f":"V11/3.6","v":13.769444444444444},-9.6,-4.2,1.1000000000000001E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.0065}]
[2,91.677300000000002,4.6773999999999996,1.1419999999999999,0.1075,0.15690000000000001,4.5999999999999999E-3,4.0500000000000001E-2,3.09E-2,4.3700000000000003E-2,"",1.5965,0.52259999999999995,0.73080000000000001,{"$f":"P12*238.8459","v":8330.9449920000006},34.880000000000003,9.68888888888889,{"$f":"S12*238.8459","v":9229.0055759999996},38.64,{"$f":"S12/3.6","v":10.733333333333333},{"$f":"V12*238.8459","v":11849.145098999999},49.61,{"$f":"V12/3.6","v":13.780555555555555},null,null,null,null,null,99.999899999999997]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9229.0055759999996,38.64,10.733333333333333,11849.145098999999,49.61,{"$f":"V13/3.6","v":13.780555555555555},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9229.0055759999996,38.64,10.733333333333333,11849.145098999999,49.61,13.780555555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,89.878500000000003,5.7919999999999998,1.2742,9.7500000000000003E-2,0.1507,3.3E-3,3.78E-2,2.93E-2,3.0599999999999999E-2,"",1.9297,0.7762,0.74270000000000003,8361.9949589999997,35.01,9.7249999999999996,9260.0555430000004,38.770000000000003,10.769444444444446,11791.822082999999,49.37,13.713888888888889,null,null,null,null,null,99.999800000000008," "]
[6,89.866200000000006,5.7946,1.2737000000000001,9.6799999999999997E-2,0.15049999999999999,2.8E-3,3.8800000000000001E-2,2.98E-2,2.92E-2,"",1.9393,0.77839999999999998,0.74280000000000002,8361.9949589999997,35.01,9.7249999999999996,9260.0555430000004,38.770000000000003,10.769444444444446,11789.433623999999,49.36,13.71111111111111,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[7,90.799199999999999,5.2827999999999999,1.1415,9.5500000000000002E-2,0.14660000000000001,3.8E-3,3.8100000000000002E-2,2.9000000000000001E-2,3.27E-2,"",1.7726999999999999,0.65810000000000002,0.73599999999999999,8335.7219100000002,34.9,9.6944444444444446,9231.3940349999993,38.65,10.736111111111111,11810.929755000001,49.45,13.736111111111111,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[8,90.855099999999993,5.2487000000000004,1.1335999999999999,9.4600000000000004E-2,0.14510000000000001,3.8E-3,3.73E-2,2.81E-2,3.5099999999999999E-2,"",1.7709999999999999,0.64770000000000005,0.73560000000000003,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9229.0055759999996,38.64,10.733333333333333,11810.929755000001,49.45,13.736111111111111,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[9,90.077699999999993,5.5026000000000002,1.3704000000000001,0.1195,0.18529999999999999,3.5999999999999999E-3,4.1000000000000002E-2,3.0800000000000001E-2,3.3799999999999997E-2,"",1.8908,0.74450000000000005,0.74280000000000002,8373.9372540000004,35.06,9.7388888888888889,{"$f":"S19*238.8459","v":9274.3862969999991},38.83,{"$f":"S19/3.6","v":10.78611111111111},11808.541295999999,49.44,13.733333333333333,-9.1,-3.7,null,null,null,100,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373.9372540000004,35.06,{"$f":"P20/3.6","v":9.7388888888888889},{"$f":"S20*238.8459","v":9274.3862969999991},38.83,{"$f":"S20/3.6","v":10.78611111111111},11808.541295999999,49.44,13.733333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373.9372540000004,35.06,9.7388888888888889,9274.3862969999991,38.83,{"$f":"S21/3.6","v":10.78611111111111},11808.541295999999,49.44,13.733333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[12,89.859899999999996,5.7008000000000001,1.3129999999999999,0.10589999999999999,0.1656,2.8999999999999998E-3,4.8000000000000001E-2,4.1700000000000001E-2,5.4100000000000002E-2,"",1.9455,0.76249999999999996,0.74419999999999997,8378.714172,35.08,9.7444444444444436,9276.7747560000007,38.840000000000003,10.78888888888889,11803.764378,49.42,13.727777777777778,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[13,89.862099999999998,5.8047000000000004,1.2727999999999999,9.9599999999999994E-2,0.15559999999999999,3.5000000000000001E-3,3.9600000000000003E-2,3.0499999999999999E-2,3.3300000000000003E-2,"",1.9354,0.7631,0.74299999999999999,8366.771877000001,35.03,9.7305555555555561,9264.832461,38.79,10.775,11796.599001,49.39,13.719444444444445,null,null,null,null,null,100.00019999999999," "]
[14,89.9315,5.7645999999999997,1.2541,9.8799999999999999E-2,0.1535,3.0999999999999999E-3,3.9199999999999999E-2,3.0499999999999999E-2,3.1899999999999998E-2,"",1.9291,0.76349999999999996,0.74239999999999995,8359.6064999999999,35,9.7222222222222214,9260.0555430000004,38.770000000000003,10.769444444444446,11794.210542000001,49.38,13.716666666666667,null,null,null,null,null,99.999799999999979," "]
[15,89.814300000000003,5.8348000000000004,1.2922,9.7500000000000003E-2,0.15210000000000001,4.0000000000000001E-3,3.7699999999999997E-2,2.98E-2,3.0300000000000001E-2,"",1.9430000000000001,0.76439999999999997,0.74319999999999997,8366.771877000001,35.03,9.7305555555555561,9264.832461,38.79,10.775,11796.599001,49.39,13.719444444444445,-8.9,-3.2,null,null,null,100.00009999999999," "]
[16,89.850999999999999,5.7857000000000003,1.3085,0.10050000000000001,0.1552,3.3E-3,3.6999999999999998E-2,2.93E-2,2.9399999999999999E-2,"",1.9406000000000001,0.75939999999999996,0.74299999999999999,8366.771877000001,35.03,{"$f":"P26/3.6","v":9.7305555555555561},9264.832461,38.79,{"$f":"S26/3.6","v":10.775},11796.599001,49.39,13.719444444444445,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8366.771877000001,35.03,9.7305555555555561,9264.832461,38.79,10.775,11796.599001,49.39,13.719444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8366.771877000001,35.03,9.7305555555555561,9264.832461,38.79,10.775,11796.599001,49.39,13.719444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[19,89.930300000000003,5.7607999999999997,1.2679,9.74E-2,0.15290000000000001,4.1000000000000003E-3,3.7199999999999997E-2,3.0800000000000001E-2,3.2500000000000001E-2,"",1.9242999999999999,0.76180000000000003,0.74239999999999995,8361.9949589999997,35.01,9.7249999999999996,9260.0555430000004,38.770000000000003,10.769444444444446,11796.599001,49.39,13.719444444444445,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[20,89.332700000000003,5.8863000000000003,1.5404,0.1295,0.20300000000000001,5.4999999999999997E-3,4.6899999999999997E-2,4.0399999999999998E-2,4.0800000000000003E-2,"",2.0198,0.75490000000000002,0.74890000000000001,8419.3179749999999,35.25,9.7916666666666661,9322.1554770000002,39.03,10.841666666666667,11822.87205,49.5,13.75,null,null,null,null,null,100.00020000000002,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,89.301000000000002,5.8204000000000002,1.6005,0.13830000000000001,0.22059999999999999,4.7000000000000002E-3,5.5100000000000003E-2,4.4600000000000001E-2,4.7399999999999998E-2,"",2.0038,0.76359999999999995,0.75019999999999998,8433.6487290000005,35.31,9.8083333333333336,9336.4862310000008,39.090000000000003,10.858333333333334,11830.037427000001,49.53,13.758333333333333,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[22,89.7714,5.7762000000000002,1.3383,0.1062,0.16650000000000001,6.6E-3,4.3099999999999999E-2,3.4299999999999997E-2,3.7999999999999999E-2,"",1.9595,0.75990000000000002,0.74429999999999996,8378.714172,35.08,9.7444444444444436,9276.7747560000007,38.840000000000003,10.78888888888889,11801.375919,49.41,13.724999999999998,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[23,89.8369,5.8398000000000003,1.2494000000000001,9.6299999999999997E-2,0.15,4.5999999999999999E-3,3.7699999999999997E-2,3.1300000000000001E-2,3.3300000000000003E-2,"",1.9642999999999999,0.75639999999999996,0.74280000000000002,8361.9949589999997,35.01,{"$f":"P33/3.6","v":9.7249999999999996},9260.0555430000004,38.770000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.769444444444446},11791.822082999999,49.37,13.713888888888889,-8.6,-2.9,1.4E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",99.999999999999986,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8361.9949589999997,35.01,9.7249999999999996,9260.0555430000004,38.770000000000003,10.769444444444446,11791.822082999999,49.37,13.713888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8361.9949589999997,35.01,9.7249999999999996,9260.0555430000004,38.770000000000003,10.769444444444446,11791.822082999999,49.37,13.713888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[26,89.823099999999997,5.7930000000000001,1.2930999999999999,9.9900000000000003E-2,0.15759999999999999,4.0000000000000001E-3,4.0500000000000001E-2,3.5299999999999998E-2,4.2099999999999999E-2,"",1.9460999999999999,0.76519999999999999,0.74360000000000004,8371.5487949999988,35.049999999999997,9.7361111111111107,9269.6093790000014,38.81,{"$f":"S36/3.6","v":10.780555555555557},11798.98746,49.4,13.722222222222221,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[27,90.3977,5.4469000000000003,1.2141999999999999,0.1031,0.1653,1.2E-2,4.1799999999999997E-2,3.6299999999999999E-2,4.8399999999999999E-2,"",1.8529,0.68130000000000002,0.7399,8359.6064999999999,35,9.7222222222222214,9260.0555430000004,38.770000000000003,10.769444444444446,11813.318214000001,49.46,13.738888888888889,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[28,90.096699999999998,5.4705000000000004,1.4144000000000001,0.12429999999999999,0.19120000000000001,1.26E-2,4.7300000000000002E-2,4.02E-2,5.2900000000000003E-2,"",1.8526,0.69730000000000003,0.74370000000000003,8397.8218440000001,35.159999999999997,9.7666666666666657,9300.6593460000004,38.94,10.816666666666666,11834.814344999999,49.55,13.763888888888888,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397.8218440000001,35.159999999999997,{"$f":"P39/3.6","v":9.7666666666666657},9300.6593460000004,38.94,{"$f":"S39/3.6","v":10.816666666666666},11834.814344999999,49.55,13.763888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397.8218440000001,35.159999999999997,{"$f":"P40/3.6","v":9.7666666666666657},9300.6593460000004,38.94,{"$f":"S40/3.6","v":10.816666666666666},11834.814344999999,49.55,13.763888888888888,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8397.8218440000001,35.159999999999997,{"$f":"P41/3.6","v":9.7666666666666657},9300.6593460000004,38.94,{"$f":"S41/3.6","v":10.816666666666666},11834.814344999999,49.55,13.763888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8360,35,9.7200000000000006,9258,38.76,10.77]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.о. Начальника  Харківського ЛВУМГ                                                                                                                 Моторя О.А.                                                                   01.03.2017                                                                           "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                        Крупчицький Д.О.                                                          01.03.2017                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                      Щербак С.О.                                                                    01.03.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,5],[14,0,14,5],[16,0,16,5],[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №670"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС-5 м. Харків\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Куряж",38.779538553117462,9262.3337873040382,10.772094042532627]
[null,"ГРС-5 м. Харків\nПАТ \"Харківміськгаз\"",38.763080111520367,9258.4027560081831,10.767522253200102]
[null,"ГРС Пересічне\nПАТ \"Харківгаз\"",38.772235034642563,9260.5893718607349,10.770065287400712]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 670",null,38.76435542550535,9258.7073595247075,10.76787650708482]
[]
[]
[]
["В.о. Начальника  Харківського ЛВУМГ                                                            Моторя О.А.                                          01.03.2017                                                                                 "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ              Крупчицький Д.О.                                 01.03.2017                                                                                     "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                Щербак С.О.                                             01.03.2017"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]