{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[4,10,4,20],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 672"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\"  "]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 672"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":7948.7915520000006},33.28,{"$f":"P11/3.6","v":9.2444444444444454},{"$f":"S11*238.8459","v":8799.0829560000002},36.840000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.233333333333334},{"$f":"V11*238.8459","v":10996.465236},46.04,{"$f":"V11/3.6","v":12.788888888888888},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,87.287499999999994,3.7164999999999999,1.1781999999999999,0.15809999999999999,0.26719999999999999,3.0999999999999999E-3,8.3400000000000002E-2,7.2900000000000006E-2,0.1024,3.4799999999999998E-2,4.5881999999999996,2.5076000000000001,0.77039999999999997,{"$f":"P12*238.8459","v":7943.01148122},33.255800000000001,9.2377222222222226,{"$f":"S12*238.8459","v":8793.7566924300008},36.817700000000002,{"$f":"S12/3.6","v":10.22713888888889},{"$f":"V12*238.8459","v":10995.43819863},46.035699999999999,{"$f":"V12/3.6","v":12.787694444444444},-8.1999999999999993,-1.9,1.4E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",99.999900000000011]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7943.01148122,33.255800000000001,9.2377222222222226,8793.7566924300008,36.817700000000002,10.22713888888889,10995.43819863,46.035699999999999,{"$f":"V13/3.6","v":12.787694444444444},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7943.01148122,33.255800000000001,9.2377222222222226,8793.7566924300008,36.817700000000002,10.22713888888889,10995.43819863,46.035699999999999,12.787694444444444,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7943.01148122,33.255800000000001,9.2377222222222226,8793.7566924300008,36.817700000000002,10.22713888888889,10995.43819863,46.035699999999999,12.787694444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7943.01148122,33.255800000000001,9.2377222222222226,8793.7566924300008,36.817700000000002,10.22713888888889,10995.43819863,46.035699999999999,12.787694444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7943.01148122,33.255800000000001,9.2377222222222226,8793.7566924300008,36.817700000000002,10.22713888888889,10995.43819863,46.035699999999999,12.787694444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[8,87.220200000000006,3.7347999999999999,1.1839,0.15939999999999999,0.2697,3.2000000000000002E-3,8.5300000000000001E-2,7.5899999999999995E-2,0.1181,3.5299999999999998E-2,4.5945,2.5198,0.77139999999999997,7950.1052044500002,33.285499999999999,9.2459722222222211,8801.3042228699996,36.849299999999999,10.235916666666666,10997.778888449999,46.045499999999997,12.790416666666665,-8.6999999999999993,-2.4,null,null,null,100.00010000000003," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7950.1052044500002,33.285499999999999,9.2459722222222211,8801.3042228699996,36.849299999999999,10.235916666666666,10997.778888449999,46.045499999999997,12.790416666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7950.1052044500002,33.285499999999999,{"$f":"P20/3.6","v":9.2459722222222211},8801.3042228699996,36.849299999999999,{"$f":"S20/3.6","v":10.235916666666666},10997.778888449999,46.045499999999997,12.790416666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7950.1052044500002,33.285499999999999,9.2459722222222211,8801.3042228699996,36.849299999999999,10.235916666666666,10997.778888449999,46.045499999999997,12.790416666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7950.1052044500002,33.285499999999999,9.2459722222222211,8801.3042228699996,36.849299999999999,10.235916666666666,10997.778888449999,46.045499999999997,12.790416666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7950.1052044500002,33.285499999999999,9.2459722222222211,8801.3042228699996,36.849299999999999,10.235916666666666,10997.778888449999,46.045499999999997,12.790416666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7950.1052044500002,33.285499999999999,9.2459722222222211,8801.3042228699996,36.849299999999999,10.235916666666666,10997.778888449999,46.045499999999997,12.790416666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7950.1052044500002,33.285499999999999,9.2459722222222211,8801.3042228699996,36.849299999999999,10.235916666666666,10997.778888449999,46.045499999999997,12.790416666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[16,87.3065,3.7143000000000002,1.181,0.15790000000000001,0.26669999999999999,3.2000000000000002E-3,8.3099999999999993E-2,7.3300000000000004E-2,0.10489999999999999,3.3300000000000003E-2,4.5711000000000004,2.5047000000000001,0.77029999999999998,7945.6149015299998,33.2667,{"$f":"P26/3.6","v":9.2407500000000002},8796.5989586399992,36.829599999999999,{"$f":"S26/3.6","v":10.230444444444444},10999.30750221,46.051900000000003,12.792194444444444,-8.1,-1.4,1.5E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7945.6149015299998,33.2667,9.2407500000000002,8796.5989586399992,36.829599999999999,10.230444444444444,10999.30750221,46.051900000000003,12.792194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7945.6149015299998,33.2667,9.2407500000000002,8796.5989586399992,36.829599999999999,10.230444444444444,10999.30750221,46.051900000000003,12.792194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7945.6149015299998,33.2667,9.2407500000000002,8796.5989586399992,36.829599999999999,10.230444444444444,10999.30750221,46.051900000000003,12.792194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7945.6149015299998,33.2667,9.2407500000000002,8796.5989586399992,36.829599999999999,10.230444444444444,10999.30750221,46.051900000000003,12.792194444444444,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7945.6149015299998,33.2667,9.2407500000000002,8796.5989586399992,36.829599999999999,10.230444444444444,10999.30750221,46.051900000000003,12.792194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[22,87.290499999999994,3.7244999999999999,1.1765000000000001,0.15670000000000001,0.26229999999999998,3.0999999999999999E-3,8.0199999999999994E-2,6.8599999999999994E-2,9.4200000000000006E-2,3.1899999999999998E-2,4.6006,2.5108999999999999,0.77,7936.7059494599998,33.229399999999998,9.2303888888888874,8786.9734688699991,36.789299999999997,10.219249999999999,10989.94474293,46.012700000000002,12.781305555555555,-8.4,-2.1,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7936.7059494599998,33.229399999999998,{"$f":"P33/3.6","v":9.2303888888888874},8786.9734688699991,36.789299999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.219249999999999},10989.94474293,46.012700000000002,12.781305555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7936.7059494599998,33.229399999999998,9.2303888888888874,8786.9734688699991,36.789299999999997,10.219249999999999,10989.94474293,46.012700000000002,12.781305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7936.7059494599998,33.229399999999998,9.2303888888888874,8786.9734688699991,36.789299999999997,10.219249999999999,10989.94474293,46.012700000000002,12.781305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7936.7059494599998,33.229399999999998,9.2303888888888874,8786.9734688699991,36.789299999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.219249999999999},10989.94474293,46.012700000000002,12.781305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7936.7059494599998,33.229399999999998,9.2303888888888874,8786.9734688699991,36.789299999999997,10.219249999999999,10989.94474293,46.012700000000002,12.781305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7936.7059494599998,33.229399999999998,9.2303888888888874,8786.9734688699991,36.789299999999997,10.219249999999999,10989.94474293,46.012700000000002,12.781305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7936.7059494599998,33.229399999999998,{"$f":"P39/3.6","v":9.2303888888888874},8786.9734688699991,36.789299999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.219249999999999},10989.94474293,46.012700000000002,12.781305555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7936.7059494599998,33.229399999999998,{"$f":"P40/3.6","v":9.2303888888888874},8786.9734688699991,36.789299999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.219249999999999},10989.94474293,46.012700000000002,12.781305555555555,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7936.8492569999989,33.229999999999997,{"$f":"P41/3.6","v":9.2305555555555543},8787.1406609999995,36.79,{"$f":"S41/3.6","v":10.219444444444443},10989.299858999999,46.01,12.780555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7943.8591061877114,33.259348836164705,9.2387080100457499,8794.5898825306413,36.821188400264099,10.228107888962251]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.о. Начальника  Харківського ЛВУМГ                                                                                                                 Моторя О.А.                                                                   01.03.2017                                                                           "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                        Крупчицький Д.О.                                                          01.03.2017                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                      Щербак С.О.                                                                    01.03.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,5],[14,0,14,5],[16,0,16,5],[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №672"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область",{"$f":"'[1] розрахунок'!C6","v":"ГРС-1 м. Чугуїв\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Есхар"},36.825226911910832,8795.5544644795627,10.229229697753009]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!D6","v":"ГРС-1 м. Чугуїв\nПАТ \"Харківгаз\"\nТепличний комбінат"},36.816161063831849,8793.3891238358756,10.226711406619957]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!E6","v":"ГРС-1 м. Чугуїв\nПАТ \"Харківгаз\"\nТЕЦ-2 Есхар"},36.82196688832866,8794.7758212130575,10.228324135646849]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 672",null,36.821188400264099,8794.5898825306394,10.228107888962249]
[]
[]
[]
["В.о. Начальника  Харківського ЛВУМГ                                                            Моторя О.А.                                          01.03.2017                                                                                 "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ              Крупчицький Д.О.                                 01.03.2017                                                                                     "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                Щербак С.О.                                             01.03.2017"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]