{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[4,10,4,20],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 673"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\"  "]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 673"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8278.3988939999999},34.659999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.6277777777777764},{"$f":"S11*238.8459","v":9159.7402650000004},38.35,{"$f":"S11/3.6","v":10.652777777777779},{"$f":"V11*238.8459","v":11560.14156},48.4,{"$f":"V11/3.6","v":13.444444444444443},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8278.3988939999999},34.659999999999997,9.6277777777777764,{"$f":"S12*238.8459","v":9159.7402650000004},38.35,{"$f":"S12/3.6","v":10.652777777777779},{"$f":"V12*238.8459","v":11560.14156},48.4,{"$f":"V12/3.6","v":13.444444444444443},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$42+$N$42","v":0}]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,11560.14156,48.4,{"$f":"V13/3.6","v":13.444444444444443},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$42+$N$42","v":0},{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,11560.14156,48.4,13.444444444444443,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B14:M14)+$K$42+$N$42","v":0},{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,11560.14156,48.4,13.444444444444443,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B15:M15)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[6,88.803100000000001,4.7167000000000003,1.5720000000000001,0.156,0.30880000000000002,3.0000000000000001E-3,7.0199999999999999E-2,6.0100000000000001E-2,9.1499999999999998E-2,0.16289999999999999,2.9499,1.1059000000000001,0.75700000000000001,8284.6088873999997,34.686,9.6349999999999998,9168.5775632999994,38.387,10.663055555555555,11565.037900949999,48.420499999999997,13.450138888888887,-8.6,-2.2000000000000002,1.4E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",{"$f":"SUM(B16:M16)+$K$42+$N$42","v":100.00010000000002}," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8284.6088873999997,34.686,9.6349999999999998,9168.5775632999994,38.387,10.663055555555555,11565.037900949999,48.420499999999997,13.450138888888887,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B17:M17)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8284.6088873999997,34.686,9.6349999999999998,9168.5775632999994,38.387,10.663055555555555,11565.037900949999,48.420499999999997,13.450138888888887,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B18:M18)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8284.6088873999997,34.686,9.6349999999999998,9168.5775632999994,38.387,10.663055555555555,11565.037900949999,48.420499999999997,13.450138888888887,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B19:M19)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8284.6088873999997,34.686,{"$f":"P20/3.6","v":9.6349999999999998},9168.5775632999994,38.387,{"$f":"S20/3.6","v":10.663055555555555},11565.037900949999,48.420499999999997,13.450138888888887,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B20:M20)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8284.6088873999997,34.686,9.6349999999999998,9168.5775632999994,38.387,10.663055555555555,11565.037900949999,48.420499999999997,13.450138888888887,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B21:M21)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8284.6088873999997,34.686,9.6349999999999998,9168.5775632999994,38.387,10.663055555555555,11565.037900949999,48.420499999999997,13.450138888888887,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B22:M22)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[13,88.753200000000007,4.7458,1.5811999999999999,0.1575,0.31190000000000001,3.0999999999999999E-3,7.1199999999999999E-2,6.13E-2,8.9300000000000004E-2,0.16400000000000001,2.9512,1.1104000000000001,0.75739999999999996,8287.7855378700006,34.699300000000001,9.6386944444444449,9171.9691750800012,38.401200000000003,10.667,11566.112707499999,48.424999999999997,13.451388888888888,-8.9,-2.7,null,null,null,{"$f":"SUM(B23:M23)+$K$42+$N$42","v":100.0001}," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.7855378700006,34.699300000000001,9.6386944444444449,9171.9691750800012,38.401200000000003,10.667,11566.112707499999,48.424999999999997,13.451388888888888,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B24:M24)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.7855378700006,34.699300000000001,9.6386944444444449,9171.9691750800012,38.401200000000003,10.667,11566.112707499999,48.424999999999997,13.451388888888888,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B25:M25)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.7855378700006,34.699300000000001,{"$f":"P26/3.6","v":9.6386944444444449},9171.9691750800012,38.401200000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.667},11566.112707499999,48.424999999999997,13.451388888888888,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B26:M26)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.7855378700006,34.699300000000001,9.6386944444444449,9171.9691750800012,38.401200000000003,10.667,11566.112707499999,48.424999999999997,13.451388888888888,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B27:M27)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.7855378700006,34.699300000000001,9.6386944444444449,9171.9691750800012,38.401200000000003,10.667,11566.112707499999,48.424999999999997,13.451388888888888,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B28:M28)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.7855378700006,34.699300000000001,9.6386944444444449,9171.9691750800012,38.401200000000003,10.667,11566.112707499999,48.424999999999997,13.451388888888888,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B29:M29)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[20,88.712199999999996,4.7877999999999998,1.6168,0.16259999999999999,0.32269999999999999,3.0999999999999999E-3,7.5200000000000003E-2,6.5100000000000005E-2,0.1003,0.1487,2.899,1.1065,0.75849999999999995,8308.8039770699997,34.787300000000002,9.6631388888888896,9194.7073047600006,38.496400000000001,10.693444444444445,11586.796762440001,48.511600000000001,13.475444444444445,-8.4,-1.9,1.5E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",{"$f":"SUM(B30:M30)+$K$42+$N$42","v":100},{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.8039770699997,34.787300000000002,9.6631388888888896,9194.7073047600006,38.496400000000001,10.693444444444445,11586.796762440001,48.511600000000001,13.475444444444445,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B31:M31)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.8039770699997,34.787300000000002,9.6631388888888896,9194.7073047600006,38.496400000000001,10.693444444444445,11586.796762440001,48.511600000000001,13.475444444444445,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B32:M32)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.8039770699997,34.787300000000002,{"$f":"P33/3.6","v":9.6631388888888896},9194.7073047600006,38.496400000000001,{"$f":"S33/3.6","v":10.693444444444445},11586.796762440001,48.511600000000001,13.475444444444445,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B33:M33)+$K$42+$N$42","v":0},{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.8039770699997,34.787300000000002,9.6631388888888896,9194.7073047600006,38.496400000000001,10.693444444444445,11586.796762440001,48.511600000000001,13.475444444444445,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B34:M34)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.8039770699997,34.787300000000002,9.6631388888888896,9194.7073047600006,38.496400000000001,10.693444444444445,11586.796762440001,48.511600000000001,13.475444444444445,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B35:M35)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.8039770699997,34.787300000000002,9.6631388888888896,9194.7073047600006,38.496400000000001,{"$f":"S36/3.6","v":10.693444444444445},11586.796762440001,48.511600000000001,13.475444444444445,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B36:M36)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.8039770699997,34.787300000000002,9.6631388888888896,9194.7073047600006,38.496400000000001,10.693444444444445,11586.796762440001,48.511600000000001,13.475444444444445,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B37:M37)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.8039770699997,34.787300000000002,9.6631388888888896,9194.7073047600006,38.496400000000001,10.693444444444445,11586.796762440001,48.511600000000001,13.475444444444445,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B38:M38)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.8039770699997,34.787300000000002,{"$f":"P39/3.6","v":9.6631388888888896},9194.7073047600006,38.496400000000001,{"$f":"S39/3.6","v":10.693444444444445},11586.796762440001,48.511600000000001,13.475444444444445,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.8039770699997,34.787300000000002,{"$f":"P40/3.6","v":9.6631388888888896},9194.7073047600006,38.496400000000001,{"$f":"S40/3.6","v":10.693444444444445},11586.796762440001,48.511600000000001,13.475444444444445,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8309.4488609999989,34.79,{"$f":"P41/3.6","v":9.6638888888888879},9195.5671500000008,38.5,{"$f":"S41/3.6","v":10.694444444444445},11586.414608999999,48.51,13.475,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8291,34.71,9.64,9175,38.409999999999997,10.67]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.о. Начальника  Харківського ЛВУМГ                                                                                                                 Моторя О.А.                                                                   01.03.2017                                                                           "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                        Крупчицький Д.О.                                                          01.03.2017                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                      Щербак С.О.                                                                   01.03.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,5],[15,0,15,5],[13,0,13,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,8,0],[9,0,9,1],[0,0,0,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №673"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область",{"$f":"'[1] розрахунок'!C6","v":"ГРС Зміїв\nПАТ \"Харківгаз\""},38.41201326933799,9174.5518801269754,10.670003685927218]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!D6","v":"ГРС Соколове\nПАТ \"Харківгаз\""},38.412052553386232,9174.5612629608331,10.670014598162842]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!E6","v":"ГРС Н. Бішкін\nПАТ \"Харківгаз\""},38.412296126252876,9174.6194393413825,10.670082257292465]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!F6","v":"ГРС Бірки\nПАТ \"Харківгаз\""},38.411895539624837,9174.5237608676798,10.669970983229121]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 673",null,38.411985829872606,9174.5453263231702,10.669996063853501]
[]
[]
[]
["В.о. Начальника  Харківського ЛВУМГ                                                            Моторя О.А.                                          01.03.2017                                                                                 "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ              Крупчицький Д.О.                                 01.03.2017                                                                                     "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                Щербак С.О.                                             01.03.2017"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]