{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[4,10,4,20],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 674"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\"  "]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 674"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8278.3988939999999},34.659999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.6277777777777764},{"$f":"S11*238.8459","v":9162.1287240000001},38.36,{"$f":"S11/3.6","v":10.655555555555555},{"$f":"V11*238.8459","v":11560.14156},48.4,{"$f":"V11/3.6","v":13.444444444444443},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8278.3988939999999},34.659999999999997,9.6277777777777764,{"$f":"S12*238.8459","v":9162.1287240000001},38.36,{"$f":"S12/3.6","v":10.655555555555555},{"$f":"V12*238.8459","v":11560.14156},48.4,{"$f":"V12/3.6","v":13.444444444444443},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11560.14156,48.4,{"$f":"V13/3.6","v":13.444444444444443},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11560.14156,48.4,13.444444444444443,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11560.14156,48.4,13.444444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11560.14156,48.4,13.444444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[7,88.885099999999994,4.6824000000000003,1.5620000000000001,0.15440000000000001,0.30809999999999998,3.0000000000000001E-3,6.9599999999999995E-2,6.0100000000000001E-2,9.1499999999999998E-2,0.15260000000000001,2.8268,1.2043999999999999,0.7571,8283.4863116699998,34.6813,9.6336944444444441,9167.5027567500001,38.3825,10.661805555555555,11562.912172439999,48.4116,13.447666666666667,-8.5,-2.1,1.5E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.4863116699998,34.6813,9.6336944444444441,9167.5027567500001,38.3825,10.661805555555555,11562.912172439999,48.4116,13.447666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.4863116699998,34.6813,9.6336944444444441,9167.5027567500001,38.3825,10.661805555555555,11562.912172439999,48.4116,13.447666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.4863116699998,34.6813,{"$f":"P20/3.6","v":9.6336944444444441},9167.5027567500001,38.3825,{"$f":"S20/3.6","v":10.661805555555555},11562.912172439999,48.4116,13.447666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.4863116699998,34.6813,9.6336944444444441,9167.5027567500001,38.3825,10.661805555555555,11562.912172439999,48.4116,13.447666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.4863116699998,34.6813,9.6336944444444441,9167.5027567500001,38.3825,10.661805555555555,11562.912172439999,48.4116,13.447666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.4863116699998,34.6813,9.6336944444444441,9167.5027567500001,38.3825,10.661805555555555,11562.912172439999,48.4116,13.447666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[14,89.289500000000004,4.4867999999999997,1.4906999999999999,0.1464,0.29249999999999998,2.8999999999999998E-3,6.6600000000000006E-2,5.7500000000000002E-2,8.8400000000000006E-2,0.14990000000000001,2.6924999999999999,1.2363,0.75419999999999998,8264.0920245899997,34.600099999999998,9.6111388888888882,9147.0336631199989,38.296799999999998,10.638,11559.59221443,48.3977,13.443805555555555,-8.8000000000000007,-2.9,null,null,null,100,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0920245899997,34.600099999999998,9.6111388888888882,9147.0336631199989,38.296799999999998,10.638,11559.59221443,48.3977,13.443805555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0920245899997,34.600099999999998,{"$f":"P26/3.6","v":9.6111388888888882},9147.0336631199989,38.296799999999998,{"$f":"S26/3.6","v":10.638},11559.59221443,48.3977,13.443805555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0920245899997,34.600099999999998,9.6111388888888882,9147.0336631199989,38.296799999999998,10.638,11559.59221443,48.3977,13.443805555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0920245899997,34.600099999999998,9.6111388888888882,9147.0336631199989,38.296799999999998,10.638,11559.59221443,48.3977,13.443805555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0920245899997,34.600099999999998,9.6111388888888882,9147.0336631199989,38.296799999999998,10.638,11559.59221443,48.3977,13.443805555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0920245899997,34.600099999999998,9.6111388888888882,9147.0336631199989,38.296799999999998,10.638,11559.59221443,48.3977,13.443805555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,88.922399999999996,4.6395,1.5634999999999999,0.1565,0.31280000000000002,3.0999999999999999E-3,7.2499999999999995E-2,6.2199999999999998E-2,0.1003,0.1575,2.7881,1.2213000000000001,0.75739999999999996,8287.6183457400002,34.698599999999999,9.6384999999999987,9171.9691750800012,38.401200000000003,10.667,11566.23213045,48.4255,13.451527777777777,-9.1999999999999993,-3.2,1.6999999999999999E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",99.999700000000004," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.6183457400002,34.698599999999999,9.6384999999999987,9171.9691750800012,38.401200000000003,10.667,11566.23213045,48.4255,13.451527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.6183457400002,34.698599999999999,{"$f":"P33/3.6","v":9.6384999999999987},9171.9691750800012,38.401200000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.667},11566.23213045,48.4255,13.451527777777777,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.6183457400002,34.698599999999999,9.6384999999999987,9171.9691750800012,38.401200000000003,10.667,11566.23213045,48.4255,13.451527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.6183457400002,34.698599999999999,9.6384999999999987,9171.9691750800012,38.401200000000003,10.667,11566.23213045,48.4255,13.451527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.6183457400002,34.698599999999999,9.6384999999999987,9171.9691750800012,38.401200000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.667},11566.23213045,48.4255,13.451527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.6183457400002,34.698599999999999,9.6384999999999987,9171.9691750800012,38.401200000000003,10.667,11566.23213045,48.4255,13.451527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[28,88.9696,4.6086,1.5690999999999999,0.157,0.31430000000000002,3.0000000000000001E-3,7.2700000000000001E-2,6.3399999999999998E-2,0.1082,0.13800000000000001,2.7606000000000002,1.2355,0.75749999999999995,8292.1086486599997,34.717399999999998,9.6437222222222214,9176.8655160300004,38.421700000000001,10.672694444444444,11571.821124510001,48.448900000000002,13.458027777777778,-8.6999999999999993,-2.7,null,null,null,100,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.1086486599997,34.717399999999998,{"$f":"P39/3.6","v":9.6437222222222214},9176.8655160300004,38.421700000000001,{"$f":"S39/3.6","v":10.672694444444444},11571.821124510001,48.448900000000002,13.458027777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.1086486599997,34.717399999999998,{"$f":"P40/3.6","v":9.6437222222222214},9176.8655160300004,38.421700000000001,{"$f":"S40/3.6","v":10.672694444444444},11571.821124510001,48.448900000000002,13.458027777777778,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.7296480000005,34.72,{"$f":"P41/3.6","v":9.6444444444444439},9176.4594780000007,38.42,{"$f":"S41/3.6","v":10.672222222222222},11572.083855000001,48.45,13.458333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8279,34.659999999999997,9.6300000000000008,9163,38.36,10.66]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.о. Начальника  Харківського ЛВУМГ                                                                                                                 Моторя О.А.                                                                   01.03.2017                                                                           "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                        Крупчицький Д.О.                                                          01.03.2017                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                      Щербак С.О.                                                                    01.03.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,5],[13,0,13,5],[11,0,11,5],[0,0,0,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,6,0],[7,0,7,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №674"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область",{"$f":"'[1] розрахунок'!C6","v":"ГРС Мерефа\nПАТ \"Харківгаз\"\nм. Мерефа"},38.361573145786515,9162.5044634212118,10.655992540496253]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!D6","v":"ГРС Мерефа\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Буди"},38.361578728043725,9162.5057967204593,10.655994091123256]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 674",null,38.361574638057796,9162.5048198440891,10.655992955016055]
[]
[]
[]
["В.о. Начальника  Харківського ЛВУМГ                                                            Моторя О.А.                                          01.03.2017                                                                                 "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ               Крупчицький Д.О.                                    01.03.2017                                                                                     "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                 Щербак С.О.                                           01.03.2017"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]