{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":52,"n_cols":31,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,1,48,26],[50,1,50,26],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[46,1,46,26],[6,25,9,25],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,8,9,8],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[7,14,7,22],[8,7,9,7],[6,1,7,12]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,"                     ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 681"]
["Філія УМГ\"Харківтрансгаз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,"       переданого УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\" Херсонським  ЛВУМГ  по ГРС  Щасливцеве"]
["Херсонське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,"                           та прийнятого ПАТ \"Херсонгаз\"  по  газопроводу- відводу до совхоз Азовський"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                       МАРШРУТ №681"]
["Свідоцтво про атестацію № РЧ 161/2015   дійсне до  01.01.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,"                         за період з   01.02.2017   по   28.02.2017  ( точка відбору ГРС  Щасливцеве)"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":7791.1532579999994},32.619999999999997,9.06,{"$f":"S11*238.8459","v":8648.6100390000011},36.21,10.06,{"$f":"V11*238.8459","v":11502.818544},48.16,13.38]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":7791.1532579999994},32.619999999999997,9.06,{"$f":"S12*238.8459","v":8648.6100390000011},36.21,10.06,{"$f":"V12*238.8459","v":11502.818544},48.16,13.38]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791.1532579999994,32.619999999999997,9.06,8648.6100390000011,36.21,10.06,11502.818544,48.16,13.38,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791.1532579999994,32.619999999999997,9.06,8648.6100390000011,36.21,10.06,11502.818544,48.16,13.38,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791.1532579999994,32.619999999999997,9.06,8648.6100390000011,36.21,10.06,11502.818544,48.16,13.38,null,null,null,null,null,null," "]
[6,97.527600000000007,"<0,1000","<0,0200","<0,0010","<0,0010","<0,0010",1.5E-3,"<0,0010","<0,0010",3.0300000000000001E-2,2.3734999999999999,3.8600000000000002E-2,0.68089999999999995,7791,32.6218,{"$f":"P16/3.6","v":9.0616111111111106},8650,36.215800000000002,{"$f":"S16/3.6","v":10.059944444444445},{"$f":"V16*238.8459","v":11504.896503330001},48.168700000000001,{"$f":"V16/3.6","v":13.380194444444445},21.73,-1.2,"<0,0001",1.4E-3,null,null," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.6218,{"$f":"P17/3.6","v":9.0616111111111106},8650,36.215800000000002,{"$f":"S17/3.6","v":10.059944444444445},{"$f":"V17*238.8459","v":11504.896503330001},48.168700000000001,{"$f":"V17/3.6","v":13.380194444444445},null,null,null,null,null,null," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.6218,9.0616111111111106,8650,36.215800000000002,10.059944444444445,11504.896503330001,48.168700000000001,13.380194444444445,null,null,null,null,null,null," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.6218,9.0616111111111106,8650,36.215800000000002,10.059944444444445,11504.896503330001,48.168700000000001,13.380194444444445,null,null,null,null,null,null," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.6218,9.0616111111111106,8650,36.215800000000002,10.059944444444445,11504.896503330001,48.168700000000001,13.380194444444445,null,null,null,null,null,null," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.6218,9.0616111111111106,8650,36.215800000000002,10.059944444444445,11504.896503330001,48.168700000000001,13.380194444444445,null,null,null,null,null,null," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.6218,9.0616111111111106,8650,36.215800000000002,10.059944444444445,11504.896503330001,48.168700000000001,13.380194444444445,null,null,null,null,null,null," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.6218,9.0616111111111106,8650,36.215800000000002,10.059944444444445,11504.896503330001,48.168700000000001,13.380194444444445,null,null,null,null,null,null," "]
[14,97.529399999999995,"<0,1000","<0,0200","<0,0010","<0,0010","<0,0010",1.5E-3,"<0,0010","<0,0010",2.9499999999999998E-2,2.3730000000000002,3.8399999999999997E-2,0.68079999999999996,7791,32.622100000000003,9.0616944444444449,8650,36.216200000000001,10.060055555555556,11505.13534923,48.169699999999999,13.380472222222222,21.3,-1.5,null,null,"відсут.",null," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.622100000000003,9.0616944444444449,8650,36.216200000000001,10.060055555555556,11505.13534923,48.169699999999999,13.380472222222222,null,null,null,null,null,null," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.622100000000003,9.0616944444444449,8650,36.216200000000001,10.060055555555556,11505.13534923,48.169699999999999,13.380472222222222,null,null,null,null,null,null," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.622100000000003,9.0616944444444449,8650,36.216200000000001,10.060055555555556,11505.13534923,48.169699999999999,13.380472222222222,null,null,null,null,null,null," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.622100000000003,9.0616944444444449,8650,36.216200000000001,10.060055555555556,11505.13534923,48.169699999999999,13.380472222222222,null,null,null,null,null,null," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.622100000000003,9.0616944444444449,8650,36.216200000000001,10.060055555555556,11505.13534923,48.169699999999999,13.380472222222222,null,null,null,null,null,null," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.622100000000003,9.0616944444444449,8650,36.216200000000001,10.060055555555556,11505.13534923,48.169699999999999,13.380472222222222,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,97.541499999999999,"<0,1000","<0,0200","<0,0010","<0,0010","<0,0010",1.5E-3,"<0,0010","<0,0010",3.0800000000000001E-2,2.3605,3.7499999999999999E-2,0.68079999999999996,7792,32.626300000000001,{"$f":"P31/3.6","v":9.0628611111111113},8651,36.220799999999997,{"$f":"S31/3.6","v":10.061333333333332},{"$f":"V31*238.8459","v":11507.117770199999},48.177999999999997,{"$f":"V31/3.6","v":13.382777777777777},28,1.2,null,null,null,null," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7792,32.622100000000003,{"$f":"P32/3.6","v":9.0616944444444449},8651,36.220799999999997,{"$f":"S32/3.6","v":10.061333333333332},{"$f":"V32*238.8459","v":11507.117770199999},48.177999999999997,{"$f":"V32/3.6","v":13.382777777777777},null,null,null,null,null,null," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7792,32.622100000000003,9.0616944444444449,8651,36.220799999999997,10.061333333333332,11507.117770199999,48.177999999999997,13.382777777777777,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7792,32.622100000000003,9.0616944444444449,8651,36.220799999999997,10.061333333333332,11507.117770199999,48.177999999999997,13.382777777777777,null,null,null,null,null,null," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7792,32.622100000000003,9.0616944444444449,8651,36.220799999999997,10.061333333333332,11507.117770199999,48.177999999999997,13.382777777777777,null,null,null,null,null,null," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7792,32.622100000000003,9.0616944444444449,8651,36.220799999999997,10.061333333333332,11507.117770199999,48.177999999999997,13.382777777777777,null,null,null,null,null,null," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7792,32.622100000000003,9.0616944444444449,8651,36.220799999999997,10.061333333333332,11507.117770199999,48.177999999999997,13.382777777777777,null,null,null,null,null,null," "]
[28,97.549800000000005,"<0,1000","<0,0200","<0,0010","<0,0010","<0,0010",1.4E-3,"<0,0010","<0,0010",2.9000000000000001E-2,2.3517000000000001,3.8199999999999998E-2,0.68069999999999997,7793,32.630000000000003,9.06388888888889,8652,36.225000000000001,10.0625,11508.741922320001,48.184800000000003,13.384666666666668,26.7,1.2,null,null,null,null," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O38,' розрахунок'!D6:D33)/' розрахунок'!D34","v":7791.281835243517},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P38,' розрахунок'!D6:D33)/' розрахунок'!D34","v":32.621937314730921},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q38,' розрахунок'!D6:D33)/' розрахунок'!D34","v":9.0614374385481522},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R38,' розрахунок'!D6:D33)/' розрахунок'!D34","v":8649.9876452490334},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S38,' розрахунок'!D6:D33)/' розрахунок'!D34","v":36.216037968967527},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T38,' розрахунок'!D6:D33)/' розрахунок'!D34","v":10.060328270251084}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[]
[null,"В.о. Начальника управління Херсонського ЛВУМГ                                                                                                   Кузьмін  Р.Ф.                                                                                                                                  01.03.2017"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                        Камишанова О.С.                                                                                                                                  01.03.2017                                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                               Скавронський Є.К.                                                                                                                               01.03.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":38,"n_cols":4,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,3,4,3]]}
["                                                                                Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 681"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3",null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[]
[null,null,"ГРС Щасливцеве"]
[1,36.21,65.042000000000002,{"$f":"C6","v":65.042000000000002}]
[2,36.21,61.997,{"$f":"C7","v":61.997}]
[3,36.21,58.432000000000002,58.432000000000002]
[4,36.21,51.231999999999999,51.231999999999999]
[5,36.21,51.970999999999997,51.970999999999997]
[6,36.215800000000002,52.704000000000001,52.704000000000001]
[7,36.215800000000002,60.643999999999998,60.643999999999998]
[8,36.215800000000002,64.349000000000004,64.349000000000004]
[9,36.215800000000002,64.659000000000006,64.659000000000006]
[10,36.215800000000002,65.103999999999999,65.103999999999999]
[11,36.215800000000002,64.936999999999998,64.936999999999998]
[12,36.215800000000002,62.944000000000003,62.944000000000003]
[13,36.215800000000002,63.472999999999999,63.472999999999999]
[14,36.216200000000001,63.423999999999999,63.423999999999999]
[15,36.216200000000001,58.98,58.98]
[16,36.216200000000001,57.363999999999997,57.363999999999997]
[17,36.216200000000001,54.826000000000001,54.826000000000001]
[18,36.216200000000001,51.314999999999998,51.314999999999998]
[19,36.216200000000001,48.14,48.14]
[20,36.216200000000001,49.527000000000001,49.527000000000001]
[21,36.220799999999997,47.357999999999997,47.357999999999997]
[22,36.220799999999997,47.252000000000002,47.252000000000002]
[23,36.220799999999997,45.305,45.305]
[24,36.220799999999997,38.558999999999997,38.558999999999997]
[25,36.220799999999997,41.225000000000001,41.225000000000001]
[26,36.220799999999997,42.542999999999999,42.542999999999999]
[27,36.220799999999997,41.661000000000001,41.661000000000001]
[28,36.225000000000001,39.317,39.317]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C6:C33)","v":1514.2839999999999},1514.2839999999999]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,C6:C33)","v":54841.366839800015},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B33,D6:D33)","v":54841.366839800015}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C35/C34","v":36.216037968967527},{"$f":"D35/D34","v":36.216037968967527}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C36*238.8459","v":8650.0521831322203},8650.0521831322203]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C36/3.6","v":10.060010546935423},10.060010546935423]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,1],[0,0,0,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,4]]}
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 681"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Херсонська  область","ГРС-Щасливцеве",36.22,8650,10.06]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 681",null,36.22,8650,10.06]
[]
[]
[]
["В.о.Начальника управління Херсонського ЛВУМГ                                         Кузьмін Р.Ф.                                                                           ",null,null,null,null,"2017-03-01"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                        Камишанова О.С.                                                                                                   ",null,null,null,null,"2017-03-01"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник  служби ГВ та М                                                            Скавронський Є.К. ",null,null,null,null,"2017-03-01"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]