{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 167"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Чернігівгаз\""]
["Чернігівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 167"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 74/2014 чинно до 01.07.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ДАШАВА-КИЇВ-БРЯНСЬК-МОСКВА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.59,9131,38.229999999999997,10.62,null,null,null,-13.7,-13.8,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.59,9131,38.229999999999997,10.62,null,null,null,-13.2,-13.8,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.59,9131,38.229999999999997,10.62,null,null,null,-13.8,-13.9,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.59,9131,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.59,9131,38.229999999999997,10.62,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.59,9131,38.229999999999997,10.62,null,null,null,-12.9,-13.2,null,null,null,0," "]
[7,90.348399999999998,4.6881000000000004,1.0658000000000001,0.1173,0.17480000000000001,3.0000000000000001E-3,4.7800000000000002E-2,3.8399999999999997E-2,4.5100000000000001E-2,6.8999999999999999E-3,1.5378000000000001,1.9267000000000001,0.747,8223,34.43,9.56,9105,38.119999999999997,10.59,11563,48.41,13.45,-12.9,-13.2,"<0,01","<0,01","відс.",100.0001," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223,34.43,9.56,9105,38.119999999999997,10.59,null,null,null,-12.5,-12.2,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223,34.43,9.56,9105,38.119999999999997,10.59,null,null,null,-11.7,-12.6,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223,34.43,9.56,9105,38.119999999999997,10.59,null,null,null,-11.3,-12.6,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223,34.43,9.56,9105,38.119999999999997,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223,34.43,9.56,9105,38.119999999999997,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.825199999999995,4.9561000000000002,1.1493,0.12239999999999999,0.20599999999999999,2.5000000000000001E-3,5.2600000000000001E-2,4.3700000000000003E-2,7.3899999999999993E-2,5.0000000000000001E-3,1.599,1.9643999999999999,0.752,8260,34.58,9.61,9145,38.29,10.64,11574,48.46,13.46,-12,-12.5,"<0,01","<0,01","відс.",100.00009999999999," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260,34.58,9.61,9145,38.29,10.64,null,null,null,-12.6,-13.2,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260,34.58,9.61,9145,38.29,10.64,null,null,null,-12.7,-13.3,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260,34.58,9.61,9145,38.29,10.64,null,null,null,-12.4,-13.2,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260,34.58,9.61,9145,38.29,10.64,null,null,null,-12.1,-12.6,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260,34.58,9.61,9145,38.29,10.64,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260,34.58,9.61,9145,38.29,10.64,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,89.998400000000004,4.8583999999999996,1.0963000000000001,0.1174,0.1847,3.3999999999999998E-3,5.11E-2,4.1399999999999999E-2,5.4800000000000001E-2,5.5999999999999999E-3,1.5738000000000001,2.0148999999999999,0.75019999999999998,8234,34.47,9.58,9116,38.17,10.6,11551,48.36,13.43,-12,-12.3,"<0,01","<0,01","відс.",100.00020000000002,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234,34.47,9.58,9116,38.17,10.6,null,null,null,-12.4,-12.6,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234,34.47,9.58,9116,38.17,10.6,null,null,null,-12.7,-13,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234,34.47,9.58,9116,38.17,10.6,null,null,null,-12.7,-13,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234,34.47,9.58,9116,38.17,10.6,null,null,null,-12.8,-13.2,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234,34.47,9.58,9116,38.17,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234,34.47,9.58,9116,38.17,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.602099999999993,4.9478,1.0130999999999999,0.109,0.17879999999999999,3.5000000000000001E-3,4.5699999999999998E-2,3.5099999999999999E-2,4.5400000000000003E-2,7.7000000000000002E-3,1.5912999999999999,2.4205999999999999,0.75370000000000004,8187,34.28,9.52,9065,37.950000000000003,10.54,11460,47.98,13.33,-12,-12.5,"<0,01","<0,01","відс.",100.00009999999997," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187,34.28,9.52,9065,37.950000000000003,10.54,null,null,null,-11.5,-11.5,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238,34.49,9.58,9121,38.19,10.61]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Чернігівського ЛВУМГ                                                                                                       Шутішин В.О.                                                              01.03.2017 р.                                                              "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                               Лапа І.О.                                                                        01.03.2017 р.                                                  "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювання та метрології                                                                                                  Макаров О.В.                                                                01.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 167"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Чернігівська область","ГРС Олишівка",38.19,9121,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 167",null,38.19,9121,10.61]
[]
[]
[]
["Начальник управління Чернігівського ЛВУМГ                                                                                                                           ",null,null,"Шутішин В.О.",null,"01.03.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                                                                                                                        ",null,null,"Лапа І.О.",null,"01.03.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювання та метрології",null,null,"Макаров О.В.",null,"01.03.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]