{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 191"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого  ПАТ \"НГВУ Чернігівнафтогаз\", ПАТ \"Чернігівгаз\", ТОВ \"ГАЗ\""]
["Мринське ВУПЗГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 191"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 98/20 чинно до 05.11.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Київ-Брянськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.6718257380344,34.770000000000003,9.6583333333333332,9193.1785611923187,38.49,10.691666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.6718257380344,34.770000000000003,9.6583333333333332,9193.1785611923187,38.49,10.691666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.6718257380344,34.770000000000003,9.6583333333333332,9193.1785611923187,38.49,10.691666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.6718257380344,34.770000000000003,9.6583333333333332,9193.1785611923187,38.49,10.691666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.6718257380344,34.770000000000003,9.6583333333333332,9193.1785611923187,38.49,10.691666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.6718257380344,34.770000000000003,9.6583333333333332,9193.1785611923187,38.49,10.691666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,89.860500000000002,5.3647999999999998,1.0780000000000001,0.1164,0.1744,1.14E-2,4.5499999999999999E-2,3.5799999999999998E-2,5.8200000000000002E-2,6.1999999999999998E-3,1.5450999999999999,1.7037,0.749,8287.9526129741098,34.700000000000003,9.6388888888888893,9176.4593484283942,38.42,10.672222222222222,11636.572083691603,48.72,13.533333333333333,-22.7,-27,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.9526129741098,34.700000000000003,9.6388888888888893,9176.4593484283942,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,2.0999999999999999E-3,2.7000000000000001E-3,0,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.9526129741098,34.700000000000003,9.6388888888888893,9176.4593484283942,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.9526129741098,34.700000000000003,9.6388888888888893,9176.4593484283942,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.9526129741098,34.700000000000003,9.6388888888888893,9176.4593484283942,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.9526129741098,34.700000000000003,9.6388888888888893,9176.4593484283942,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.662199999999999,5.3612000000000002,1.1306,0.1205,0.1895,4.7000000000000002E-3,5.2299999999999999E-2,4.48E-2,0.09,4.7000000000000002E-3,1.5792999999999999,1.7602,0.75190000000000001,8302.2833667717587,34.76,9.655555555555555,9190.790102226043,38.479999999999997,10.688888888888888,11631.795165759053,48.7,13.527777777777779,-21.5,-23.4,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.2833667717587,34.76,9.655555555555555,9190.790102226043,38.479999999999997,10.688888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.2833667717587,34.76,9.655555555555555,9190.790102226043,38.479999999999997,10.688888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.2833667717587,34.76,9.655555555555555,9190.790102226043,38.479999999999997,10.688888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.2833667717587,34.76,9.655555555555555,9190.790102226043,38.479999999999997,10.688888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.2833667717587,34.76,9.655555555555555,9190.790102226043,38.479999999999997,10.688888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.2833667717587,34.76,9.655555555555555,9190.790102226043,38.479999999999997,10.688888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,89.740600000000001,5.4692999999999996,1.0659000000000001,0.1167,0.17280000000000001,4.4999999999999997E-3,4.3900000000000002E-2,3.44E-2,6.3200000000000006E-2,4.1000000000000003E-3,1.5609999999999999,1.7236,0.74960000000000004,8290.3410719403837,34.71,9.6416666666666675,9176.4593484283942,38.42,10.672222222222222,11631.795165759053,48.7,13.527777777777779,-18.8,-21.9,null,null,null,99.999999999999972,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290.3410719403837,34.71,9.6416666666666675,9176.4593484283942,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290.3410719403837,34.71,9.6416666666666675,9176.4593484283942,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290.3410719403837,34.71,9.6416666666666675,9176.4593484283942,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290.3410719403837,34.71,9.6416666666666675,9176.4593484283942,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290.3410719403837,34.71,9.6416666666666675,9176.4593484283942,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290.3410719403837,34.71,9.6416666666666675,9176.4593484283942,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,88.695899999999995,6.5773999999999999,0.98919999999999997,0.105,0.15340000000000001,1.2699999999999999E-2,4.2000000000000003E-2,3.2399999999999998E-2,5.4199999999999998E-2,4.5999999999999999E-3,1.5759000000000001,1.7573000000000001,0.755,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,11655.679755421801,48.8,13.555555555555554,-12.8,-13.1,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.1102512658817,34.909999999999997,9.6972222222222211,9229.0054456864436,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8298.3329761181703,34.743460504411566,9.6509612512254339,9186.4925752255422,38.462007113954314,10.683890864987307]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Мринського ВУПЗГ                                                                                                                             Гладких В.М.                                                       01.03.2017р.                                                                        "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                      Блуд Т.В.                                                            01.03.2017р.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                     Шкура Ю. Г.                                                       01.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 191"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Чернігівська область","ПВВГ 124 км \"Талалаївка-Мрин\"",38.461573954930266,9186.3892466818779,10.683770543036184]
[null,"ГРС Ніжин",38.462720872171353,9186.6631831625509,10.684089131158709]
[null,"ГРС Дорогинка",38.462706187768028,9186.6596758530231,10.684085052157785]
[null,"ГРС Коломійцівка",38.462749590710629,9186.6700424679111,10.684097108530731]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 191",null,38.462007113954314,9186.4927049388207,10.68389086498731]
[]
[]
[]
["Начальник  Мринського ВУПЗГ                                                                    Гладких В.М.                                                                                       ",null,null,null,null,"01.03.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ                                                                                                        Блуд Т.В.                                                                                                       ",null,null,null,null,"01.03.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                    Шкура Ю.Г.",null,null,null,null,"01.03.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]