{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":47,"n_cols":31,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[41,13,41,15],[41,21,41,22],[42,13,42,15],[42,21,42,22],[43,13,43,15],[43,21,43,22],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,1,7,12],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[38,16,39,16],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[38,17,39,17],[38,0,38,13],[39,7,39,13],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[8,11,9,11],[7,13,9,13],[8,12,9,12],[38,15,39,15],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[4,10,4,20]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 412"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Чернівцігаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"  Маршрут № 412"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"відвід до с. Чорногузи\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.947900000000004,1.4621,0.45090000000000002,7.2400000000000006E-2,6.93E-2,1.1999999999999999E-3,1.3599999999999999E-2,9.4000000000000004E-3,1.15E-2,4.0000000000000001E-3,0.83330000000000004,0.1244,0.69110000000000005,{"$f":"P11*238.8459","v":8090.4749398799995},33.873199999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.4092222222222208},{"$f":"S11*238.8459","v":8970.7415043300007},37.558700000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.432972222222222},{"$f":"V11*238.8459","v":11842.83956724},49.583599999999997,{"$f":"V11/3.6","v":13.773222222222222},-11.3,-16.399999999999999,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":100}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8090.4749398799995,33.873199999999997,9.4092222222222208,8970.7415043300007,37.558700000000002,10.432972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8090.4749398799995,33.873199999999997,9.4092222222222208,8970.7415043300007,37.558700000000002,10.432972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8090.4749398799995,33.873199999999997,9.4092222222222208,8970.7415043300007,37.558700000000002,10.432972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8090.4749398799995,33.873199999999997,9.4092222222222208,8970.7415043300007,37.558700000000002,10.432972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8090.4749398799995,33.873199999999997,9.4092222222222208,8970.7415043300007,37.558700000000002,10.432972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,96.657200000000003,1.6093999999999999,0.51600000000000001,8.4099999999999994E-2,8.2799999999999999E-2,1.1999999999999999E-3,1.7399999999999999E-2,1.2500000000000001E-2,1.26E-2,4.1999999999999997E-3,0.87749999999999995,0.12509999999999999,0.69359999999999999,8110.9201489199995,33.958799999999997,9.4329999999999981,8992.5003658200003,37.649799999999999,10.458277777777777,{"$f":"V17*238.8459","v":11850.17213637},49.6143,{"$f":"V17/3.6","v":13.781749999999999},-11.1,-17.100000000000001,"<0,0001",2.0000000000000001E-4,0,100.00000000000001,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8110.9201489199995,33.958799999999997,9.4329999999999981,8992.5003658200003,37.649799999999999,10.458277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8110.9201489199995,33.958799999999997,9.4329999999999981,8992.5003658200003,37.649799999999999,10.458277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8110.9201489199995,33.958799999999997,9.4329999999999981,8992.5003658200003,37.649799999999999,10.458277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8110.9201489199995,33.958799999999997,9.4329999999999981,8992.5003658200003,37.649799999999999,10.458277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8110.9201489199995,33.958799999999997,9.4329999999999981,8992.5003658200003,37.649799999999999,10.458277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8110.9201489199995,33.958799999999997,9.4329999999999981,8992.5003658200003,37.649799999999999,10.458277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,97.662499999999994,1.0304,0.28339999999999999,4.1799999999999997E-2,4.7600000000000003E-2,4.0000000000000002E-4,1.04E-2,7.6E-3,2.8E-3,4.1999999999999997E-3,0.82179999999999997,8.7099999999999997E-2,0.68479999999999996,8032.8175396199995,33.631799999999998,9.3421666666666656,8909.14314672,37.300800000000002,10.361333333333334,{"$f":"V24*238.8459","v":11815.51559628},49.469200000000001,{"$f":"V24/3.6","v":13.741444444444443},-11,-17,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8032.8175396199995,33.631799999999998,9.3421666666666656,8909.14314672,37.300800000000002,10.361333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8032.8175396199995,33.631799999999998,9.3421666666666656,8909.14314672,37.300800000000002,10.361333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8032.8175396199995,33.631799999999998,9.3421666666666656,8909.14314672,37.300800000000002,10.361333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8032.8175396199995,33.631799999999998,9.3421666666666656,8909.14314672,37.300800000000002,10.361333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8032.8175396199995,33.631799999999998,9.3421666666666656,8909.14314672,37.300800000000002,10.361333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8032.8175396199995,33.631799999999998,9.3421666666666656,8909.14314672,37.300800000000002,10.361333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,97.083799999999997,1.3061,0.35349999999999998,5.7099999999999998E-2,5.8599999999999999E-2,6.9999999999999999E-4,1.35E-2,9.7000000000000003E-3,1.67E-2,5.7999999999999996E-3,0.92269999999999996,0.17180000000000001,0.68969999999999998,8054.3136706200003,33.721800000000002,9.3671666666666678,8931.5946613199994,37.394799999999996,10.387444444444442,{"$f":"V31*238.8459","v":11802.78510981},49.415900000000001,{"$f":"V31/3.6","v":13.726638888888889},-10.6,-19,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8054.3136706200003,33.721800000000002,9.3671666666666678,8931.5946613199994,37.394799999999996,10.387444444444442,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8054.3136706200003,33.721800000000002,9.3671666666666678,8931.5946613199994,37.394799999999996,10.387444444444442,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8054.3136706200003,33.721800000000002,9.3671666666666678,8931.5946613199994,37.394799999999996,10.387444444444442,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8054.3136706200003,33.721800000000002,9.3671666666666678,8931.5946613199994,37.394799999999996,10.387444444444442,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8054.3136706200003,33.721800000000002,9.3671666666666678,8931.5946613199994,37.394799999999996,10.387444444444442,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8054.3136706200003,33.721800000000002,9.3671666666666678,8931.5946613199994,37.394799999999996,10.387444444444442,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,96.945300000000003,1.3577999999999999,0.3548,5.91E-2,7.3899999999999993E-2,5.9999999999999995E-4,0.02,1.5299999999999999E-2,2.24E-2,4.1999999999999997E-3,0.91269999999999996,0.2339,0.6915,{"$f":"P38*238.8459","v":8061.5984705699993},33.752299999999998,9.3756388888888882,{"$f":"S38*238.8459","v":8939.2377301199995},37.4268,{"$f":"S38/3.6","v":10.396333333333333},{"$f":"V38*238.8459","v":11798.055960989999},49.396099999999997,{"$f":"V38/3.6","v":13.721138888888888},-9,-17.2,null,null,null,100,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8074.9271279858513,33.808104422080724,9.391140117244646,8953.9973853493975,37.488595723641879,10.413498812122745]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,3],[13,7,13,8],[14,3,14,5],[14,7,14,8],[15,0,15,3],[15,7,15,8],[10,3,10,5],[10,7,10,8],[11,3,11,5],[11,7,11,8],[12,3,12,5],[12,7,12,8],[0,0,0,1],[1,0,1,4],[6,0,6,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 412"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Чернівецька область","ГРС Чорногузи",37.49,8954,10.41]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 412",null,37.49,8954,10.41]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"02.03.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]