{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,24],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[2,11,2,19],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 812",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут №  812"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого:  ПАТ \"Вінницягаз\"; ПАТ \"Черкасигаз; \"ПАТ \"Уманьгаз\"; ПАТ \"Кіровоградгаз\"; ТОВ \"Газовик\"; ВРТП \"Укргазенергосервіс\"; ДП \"Укравтогаз\" РВУ \"Харківавтогаз\"; ПОСП \"Уманський тепличний комбінат\"; ТОВ \"Автотрансгаз\"; ТОВ \"Кредо\"; ТОВ \"Побужзький феронікелевий комбінат\";  ТОВ \"Вінницька птахофабрика\", філія \"Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів\"."]
["Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинно до 27.05.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null," по газопроводу  \"СОЮЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  вологи (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси вуглеводнів, °С","Масова концентрація сірководню, г/м3","Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3","Маса механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.6267,1.8006,0.54100000000000004,8.2100000000000006E-2,7.8700000000000006E-2,1.9E-3,1.4E-2,9.7999999999999997E-3,3.5999999999999999E-3,6.8999999999999999E-3,0.71750000000000003,0.1172,0.69359999999999999,8134,34.055300000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.4598055555555565},9018,37.755200000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.487555555555556},11883,49.75,{"$f":"V11/3.6","v":13.819444444444445},-20.2,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,96.432400000000001,1.9226000000000001,0.58089999999999997,8.7900000000000006E-2,8.4400000000000003E-2,1.5E-3,1.5100000000000001E-2,1.0500000000000001E-2,2.8999999999999998E-3,7.4000000000000003E-3,0.71960000000000002,0.1348,0.69530000000000003,8147,34.110700000000001,9.475194444444444,9032,37.814399999999999,10.504,11888,49.7714,13.825388888888888,-20.399999999999999,null,null,null,null,100]
[3,96.465900000000005,1.9100999999999999,0.56989999999999996,8.5900000000000004E-2,8.2199999999999995E-2,1.4E-3,1.44E-2,0.01,3.8999999999999998E-3,6.6E-3,0.71160000000000001,0.1381,0.69499999999999995,8145,34.101399999999998,9.4726111111111102,9029,37.802599999999998,10.500722222222221,11887,49.768500000000003,{"$f":"V13/3.6","v":13.824583333333333},-21,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145,34.101399999999998,{"$f":"P14/3.6","v":9.4726111111111102},9029,37.802599999999998,{"$f":"S14/3.6","v":10.500722222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145,34.101399999999998,9.4726111111111102,9029,37.802599999999998,10.500722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.4696,1.9078999999999999,0.56999999999999995,8.6199999999999999E-2,8.2500000000000004E-2,1.1999999999999999E-3,1.4E-2,9.7999999999999997E-3,3.0000000000000001E-3,6.7000000000000002E-3,0.72009999999999996,0.12909999999999999,0.69489999999999996,8144,34.097999999999999,9.4716666666666658,9029,37.801000000000002,10.500277777777779,11887,49.768000000000001,{"$f":"V16/3.6","v":13.824444444444444},-20.9,null,null,null,null,100.00009999999997," "]
[7,96.352199999999996,1.9759,0.5998,9.1700000000000004E-2,8.8200000000000001E-2,8.0000000000000004E-4,1.5800000000000002E-2,1.12E-2,3.0000000000000001E-3,7.3000000000000001E-3,0.72309999999999997,0.13089999999999999,0.69589999999999996,8155,34.14,9.4833333333333325,9040,37.85,10.513888888888889,11892,49.79,13.830555555555556,-21.2,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8155,34.14,{"$f":"P18/3.6","v":9.4833333333333325},9040,37.85,{"$f":"S18/3.6","v":10.513888888888889},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[9,96.346599999999995,1.9748000000000001,0.59240000000000004,9.1200000000000003E-2,8.6999999999999994E-2,1.4E-3,1.5599999999999999E-2,1.09E-2,3.8999999999999998E-3,6.6E-3,0.72809999999999997,0.1414,0.69599999999999995,8152,34.132300000000001,9.4811944444444443,9037,37.837299999999999,10.510361111111111,11889,49.776200000000003,13.826722222222223,-20.6,null,null,null,null,99.999900000000025," "]
[10,96.340500000000006,1.9557,0.60740000000000005,9.2299999999999993E-2,8.9599999999999999E-2,2E-3,1.6400000000000001E-2,1.1599999999999999E-2,4.1000000000000003E-3,6.7000000000000002E-3,0.73460000000000003,0.1391,0.69610000000000005,8154,34.138800000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.4830000000000005},9039,37.844200000000001,{"$f":"S20/3.6","v":10.512277777777777},11889,49.778599999999997,13.827388888888887,-21,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8154,34.138800000000003,{"$f":"P21/3.6","v":9.4830000000000005},9039,37.844200000000001,{"$f":"S21/3.6","v":10.512277777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8154,34.138800000000003,9.4830000000000005,9039,37.844200000000001,10.512277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.374799999999993,1.9423999999999999,0.59019999999999995,9.1600000000000001E-2,8.8700000000000001E-2,2.0999999999999999E-3,1.5800000000000002E-2,1.1299999999999999E-2,4.1000000000000003E-3,6.4000000000000003E-3,0.73360000000000003,0.1391,0.69579999999999997,8151,34.124699999999997,9.4790833333333318,9035,37.829099999999997,10.508083333333332,11888,49.770699999999998,13.825194444444444,-21.3,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[14,96.352099999999993,1.9712000000000001,0.59570000000000001,9.1600000000000001E-2,8.7999999999999995E-2,1.5E-3,1.54E-2,1.0999999999999999E-2,3.2000000000000002E-3,6.4999999999999997E-3,0.72509999999999997,0.13869999999999999,0.69589999999999996,8153,34.135100000000001,9.4819722222222218,9038,37.840299999999999,10.511194444444444,11890,49.781199999999998,13.828111111111109,-21.1,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[15,96.243399999999994,2.0394000000000001,0.61419999999999997,9.5200000000000007E-2,9.1600000000000001E-2,1.2999999999999999E-3,1.6500000000000001E-2,1.18E-2,3.8E-3,6.6E-3,0.72709999999999997,0.14910000000000001,0.69689999999999996,8161,34.166499999999999,9.4906944444444434,9046,37.873800000000003,10.5205,11893,49.791800000000002,13.831055555555556,-20.6,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[16,96.221299999999999,2.0484,0.61729999999999996,9.4700000000000006E-2,9.1300000000000006E-2,1.1999999999999999E-3,1.6799999999999999E-2,1.18E-2,3.8E-3,6.7999999999999996E-3,0.73519999999999996,0.15140000000000001,0.69699999999999995,8161,34.166499999999999,{"$f":"P26/3.6","v":9.4906944444444434},9046,37.873699999999999,{"$f":"S26/3.6","v":10.520472222222223},11891,49.7864,13.829555555555554,-20.5,null,null,null,null,100,"ОК"]
[17,96.131100000000004,2.1103000000000001,0.63419999999999999,9.8100000000000007E-2,9.4600000000000004E-2,1.1999999999999999E-3,1.7399999999999999E-2,1.23E-2,4.4999999999999997E-3,6.7000000000000002E-3,0.7288,0.16089999999999999,0.69779999999999998,8168,34.200000000000003,9.5,9054,37.906999999999996,10.529722222222221,11895,49.801499999999997,13.833749999999998,-21,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168,34.200000000000003,{"$f":"P28/3.6","v":9.5},9054,37.906999999999996,{"$f":"S28/3.6","v":10.529722222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168,34.200000000000003,9.5,9054,37.906999999999996,10.529722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.048000000000002,2.1955,0.68510000000000004,0.1074,0.1037,2.5999999999999999E-3,1.8200000000000001E-2,1.29E-2,4.8999999999999998E-3,6.4000000000000003E-3,0.66810000000000003,0.14699999999999999,0.69889999999999997,8190,34.289400000000001,9.5248333333333335,9078,38.0062,10.557277777777777,11917,49.894799999999996,13.859666666666666,-21.8,null,null,null,null,99.999800000000008,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,96.172300000000007,2.1122000000000001,0.66220000000000001,0.10349999999999999,0.1004,1.2999999999999999E-3,1.7100000000000001E-2,1.2200000000000001E-2,3.3999999999999998E-3,6.4000000000000003E-3,0.67879999999999996,0.1303,0.69769999999999999,8180,34.2468,9.5129999999999999,9067,37.960700000000003,10.544638888888889,11913,49.875999999999998,13.854444444444443,-21.9,null,null,null,null,100.0001," "]
[22,96.165999999999997,2.1175999999999999,0.66390000000000005,0.1042,0.10150000000000001,1.5E-3,1.7500000000000002E-2,1.24E-2,3.8E-3,6.4000000000000003E-3,0.67820000000000003,0.127,0.69779999999999998,8181,34.253100000000003,9.5147500000000012,9068,37.967500000000001,10.546527777777778,11914,49.882199999999997,13.856166666666665,-22.3,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[23,96.044499999999999,2.1919,0.69179999999999997,0.1084,0.1067,1.1000000000000001E-3,1.8499999999999999E-2,1.32E-2,3.0999999999999999E-3,6.7000000000000002E-3,0.6734,0.14069999999999999,0.69889999999999997,8191,34.292000000000002,9.525555555555556,9078,38.009,10.558055555555555,11918,49.898099999999999,13.860583333333333,-22,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,96.162099999999995,2.1059999999999999,0.65810000000000002,0.1012,9.8199999999999996E-2,1.2999999999999999E-3,1.7399999999999999E-2,1.24E-2,2.8E-3,7.7999999999999996E-3,0.69730000000000003,0.1356,0.69769999999999999,8176,34.229999999999997,9.5083333333333329,9063,37.94,10.538888888888888,11907,49.85,13.847222222222221,-21.8,null,null,null,null,100.00019999999999," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.229999999999997,{"$f":"P35/3.6","v":9.5083333333333329},9063,37.94,{"$f":"S35/3.6","v":10.538888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.229999999999997,9.5083333333333329,9063,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.230199999999996,2.0745,0.64529999999999998,9.9599999999999994E-2,9.6199999999999994E-2,2.2000000000000001E-3,1.67E-2,1.2E-2,3.3E-3,6.4999999999999997E-3,0.67900000000000005,0.13469999999999999,0.69720000000000004,8173,34.220399999999998,9.5056666666666665,9060,37.932400000000001,10.536777777777777,11908,49.8568,13.84911111111111,-22.2,null,null,null,null,100.00019999999999," "]
[28,96.082999999999998,2.1686000000000001,0.67589999999999995,0.1042,0.10059999999999999,2.7000000000000001E-3,1.7299999999999999E-2,1.24E-2,5.1999999999999998E-3,6.4999999999999997E-3,0.68020000000000003,0.14330000000000001,0.69850000000000001,8185,34.268799999999999,9.5191111111111102,9072,37.984000000000002,10.551111111111112,11913,49.879300000000001,13.855361111111112,-22.4,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[29,95.462000000000003,2.5832000000000002,0.82509999999999994,0.13,0.12659999999999999,1.2999999999999999E-3,2.18E-2,1.5599999999999999E-2,3.5999999999999999E-3,6.0000000000000001E-3,0.62909999999999999,0.19570000000000001,0.70399999999999996,8240,34.499299999999998,9.5831388888888878,9131,38.230899999999998,10.619694444444443,11944,50.005099999999999,13.890305555555555,-21.6,null,0,0,0,100.00000000000001,"ОК"]
[30,95.414299999999997,2.6154000000000002,0.83209999999999995,0.13009999999999999,0.12620000000000001,2E-3,2.24E-2,1.6199999999999999E-2,6.1000000000000004E-3,6.3E-3,0.62819999999999998,0.2006,0.70450000000000002,8244,34.5152,9.5875555555555554,9135,38.247900000000001,10.624416666666667,11945,50.011600000000001,13.892111111111111,-22.6,null,null,null,null,99.999899999999982]
[31,95.394900000000007,2.6217000000000001,0.83399999999999996,0.12570000000000001,0.1308,1.5800000000000002E-2,2.1899999999999999E-2,2.8E-3,6.1000000000000004E-3,6.4999999999999997E-3,0.63260000000000005,0.20730000000000001,0.7046,8243,34.513800000000003,9.5871666666666666,9135,38.246299999999998,10.623972222222221,11943,50.003900000000002,13.889972222222223,-22.7,null,null,null,null,100.0001," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.6525915943785,34.196090985454752,9.4989141626263205,9053.6420197023781,37.905435511914327,10.529287642198424]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ                                                                                                  Омельченко Ю.В.                                                                   31.03.2017                               "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії                                                                                                                                             Стук О.В.                                                                                   31.03.2017                    "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби АВ і ТМ                                                                                                                                     Стецюра О.С.                                                                           31.03.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":68,"n_cols":5,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[57,0,57,1],[5,0,28,0],[29,0,50,0],[51,0,56,0]]}
["Маршрут № 812"]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 812"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Вінницька область","ГРС Теплик",37.903695819512528,9053.142341337707,10.528804394309036]
[null,"ГРС В. Севастьянівка Краснопілка",37.903703664951784,9053.1442151887077,10.528806573597718]
[null,"ГРС Гайсин",37.903160285612046,9053.0144312612665,10.528655634892235]
[null,"ГРС Чечелівка",37.903060832549812,9052.9906773051098,10.528628009041615]
[null,"ГРС Ярмолинці",37.902909378724054,9052.9545031797879,10.528585938534459]
[null,"ГРС Ладижин",37.903763011044092,9053.1583897595356,10.528823058623358]
[null,"ГРС Ладижин ТЕС",37.890711850672034,9050.041173614427,10.525197736297788]
[null,"ГРС Тростянець",37.902202297688838,9052.7856197735582,10.528389527135788]
[null,"ГРС Немирів",37.901542035588641,9052.6279188780009,10.528206120996844]
[null,"ГРС Немирів район",37.904328345543519,9053.2934175868522,10.528980095984311]
[null,"ГРС Четвертинівка",37.903832116006157,9053.1748951963946,10.528842254446154]
[null,"ГРС Вища Кропивна",37.903756899556384,9053.1569300557549,10.528821360987884]
[null,"ГРС Брацлав",37.903097147205486,9052.9993509117267,10.528638096445968]
[null,"ГРС Тульчин",37.901280233621186,9052.5653885514621,10.528133398228107]
[null,"ГРС Тарасівка",37.903949350550882,9053.20289618674,10.528874819597467]
[null,"ГРС Томашпіль",37.903445759960114,9053.0826156388575,10.528734933322253]
[null,"ГРС Красне",37.90395722462371,9053.2047768767516,10.528877006839918]
[null,"ГРС Шляхова",37.903296893010811,9053.0470593783702,10.528693581391892]
[null,"ГРС Носівці",37.905863637945536,9053.660115882376,10.529406566095982]
[null,"ГРС Тульчин Кирнасівка",37.903019049047373,9052.9806974868643,10.528616402513158]
[null,"ГРС Томашпіль Моївка",37.902494116364053,9052.855319467677,10.528470587878903]
[null,"ГРС ВРТП УГЕС",37.899591944827577,9052.1621476950932,10.52766442911877]
[null,"ГРС Ладижин МХП",37.893026094786151,9050.5939213326837,10.525840581885042]
[null,"ГРС Четвертинівка МХП",37.961920463512641,9067.0490588360935,10.544977906531289]
["Черкаська область","ГРС Макіївка",37.910291470252211,9054.7176854747122,10.530636519514504]
[null,"ГРС Лебедин",37.903733554704424,9053.1513542335779,10.528814876306784]
[null,"ГРС Шпола",37.903233640998934,9053.0319518946671,10.528676011388592]
[null,"ГРС Звенигородка",37.904342338303458,9053.2967597001934,10.528983982862071]
[null,"ГРС Звенигородка Ватутіно",37.905098357534833,9053.4773317939289,10.529193988204121]
[null,"ГРС Будище",37.904450694133239,9053.3226400458789,10.529014081703677]
[null,"ГРС Лисянка",37.901538063821818,9052.6269702377795,10.528205017728283]
[null,"ГРС Тальне",37.905217086156455,9053.5056896384158,10.529226968376793]
[null,"ГРС Тальне район",37.901231584263719,9052.5537688518943,10.5281198845177]
[null,"ГРС Катеринопіль",37.904208902565713,9053.2648891213194,10.528946917379365]
[null,"ГРС Монастирище",37.903503193088653,9053.0963333061336,10.528750886969069]
[null,"ГРС Вязівок",37.90509457723627,9053.4764288851165,10.529192938121186]
[null,"ГРС Умань",37.901833860845272,9052.697620144063,10.52828718356813]
[null,"ГРС Ладижинка",37.903628953716542,9053.1263707164853,10.528785820476816]
[null,"ГРС Маньківка",37.904917124389279,9053.4340450001691,10.529143645663689]
[null,"ГРС Христинівка",37.903291071988662,9053.0456690510964,10.528691964441295]
[null,"ГРС В.Севастьянівка",37.903281221757538,9053.043316363779,10.528689228265982]
[null,"ГРС Звенігородка АГНКС",37.916400556170693,9056.1768155990903,10.532333487825193]
[null,"ГРС Умань УТК",37.920494881358763,9057.154728383528,10.533470800377435]
[null,"ГРС КС Тальне УТК",37.888384573164245,9049.4853129235307,10.524551270323402]
[null,"ГРС Умань Автотрансгаз",37.921447202308912,9057.3821863379544,10.533735333974697]
[null,"ГРС Кредо",37.927182633194072,9058.7520704896087,10.535328509220575]
["Кіровоградська область","ГРС Капітанівка",37.90065049842616,9052.414978882045,10.527958471785045]
[null,"ГРС Побузька",37.901316445697269,9052.5740376573649,10.52814345713813]
[null,"ГРС Надлак",37.904520046194577,9053.3392045013861,10.529033346165161]
[null,"ГРС Новомиргород",37.903657532803166,9053.1331967141523,10.52879375911199]
[null,"ГРС Смоліно",37.901682095406095,9052.6613715911553,10.528245026501693]
[null,"ГРС Побузька ПФК",38.063785059546497,9091.3789999539367,10.573273627651805]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 812",null,37.905435511914327,9053.5578597351378,10.529287642198424]
[]
[]
[]
[]
["Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ                    Омельченко Ю.В.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії                                                       Стук О.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби АВ і ТМ                                                Стецюра О.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10,11,24,25,127,128,132,180,207,215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci",31]
[null,"x:\\Talne"]