{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["паспорт","додаток"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,7,1,24],[44,1,44,26],[2,13,2,18],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[4,7,4,20],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,13,6,22],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[46,1,46,26],[48,1,48,26],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[42,7,42,13],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 830",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 830"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,null,"переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Вінницягаз\""]
["Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинно до 27.05.2018 р.",null,null,null,null,null,null," по газопроводу  \"УРЕНГОЙ-ПОМАРИ-УЖГОРОД\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  вологи (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси вуглеводнів, °С","Масова концентрація сірководню, г/м3","Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3","Маса механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167,34.191600000000001,9.4976666666666674,9053,37.901299999999999,10.528138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,96.083299999999994,2.1680000000000001,0.67930000000000001,0.1028,9.8299999999999998E-2,2.7000000000000001E-3,1.6500000000000001E-2,1.2E-2,4.7000000000000002E-3,6.7999999999999996E-3,0.66159999999999997,0.1641,0.6986,8184,34.264800000000001,{"$f":"P12/3.6","v":9.5180000000000007},9071,37.979700000000001,{"$f":"S12/3.6","v":10.549916666666666},11911,49.870800000000003,{"$f":"V12/3.6","v":13.853},-20.2,null,null,null,null,100.00009999999999]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.264800000000001,9.5180000000000007,9071,37.979700000000001,10.549916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.264800000000001,9.5180000000000007,9071,37.979700000000001,10.549916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.264800000000001,9.5180000000000007,9071,37.979700000000001,10.549916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.264800000000001,9.5180000000000007,9071,37.979700000000001,10.549916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,95.755399999999995,2.3879999999999999,0.749,0.11559999999999999,0.1099,1.5E-3,1.8700000000000001E-2,1.3299999999999999E-2,5.0000000000000001E-3,6.1999999999999998E-3,0.64570000000000005,0.19170000000000001,0.70140000000000002,8211,34.3767,9.5490833333333338,9100,38.099499999999999,10.583194444444445,11925,49.926600000000001,{"$f":"V17/3.6","v":13.868499999999999},-21.4,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211,34.3767,9.5490833333333338,9100,38.099499999999999,10.583194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211,34.3767,9.5490833333333338,9100,38.099499999999999,10.583194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211,34.3767,9.5490833333333338,9100,38.099499999999999,10.583194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211,34.3767,9.5490833333333338,9100,38.099499999999999,10.583194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211,34.3767,9.5490833333333338,9100,38.099499999999999,10.583194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211,34.3767,9.5490833333333338,9100,38.099499999999999,10.583194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,95.599299999999999,2.4866000000000001,0.7923,0.1237,0.11849999999999999,2.3E-3,2.06E-2,1.49E-2,4.5999999999999999E-3,6.1000000000000004E-3,0.63519999999999999,0.19589999999999999,0.70289999999999997,8227,34.444000000000003,9.5677777777777777,9117,38.171599999999998,10.603222222222222,11935,49.968899999999998,13.880249999999998,-20.8,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227,34.444000000000003,9.5677777777777777,9117,38.171599999999998,10.603222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227,34.444000000000003,9.5677777777777777,9117,38.171599999999998,10.603222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227,34.444000000000003,9.5677777777777777,9117,38.171599999999998,10.603222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227,34.444000000000003,9.5677777777777777,9117,38.171599999999998,10.603222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227,34.444000000000003,9.5677777777777777,9117,38.171599999999998,10.603222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227,34.444000000000003,9.5677777777777777,9117,38.171599999999998,10.603222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.680499999999995,2.4359999999999999,0.7772,0.12139999999999999,0.1179,2.2000000000000001E-3,2.0299999999999999E-2,1.4500000000000001E-2,5.3E-3,6.1000000000000004E-3,0.63700000000000001,0.18179999999999999,0.70220000000000005,8222,34.424799999999998,9.5624444444444432,9112,38.151200000000003,10.597555555555557,11934,49.9664,{"$f":"V31/3.6","v":13.879555555555555},-22.1,null,null,null,null,100.00020000000001," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222,34.424799999999998,{"$f":"P32/3.6","v":9.5624444444444432},9112,38.151200000000003,{"$f":"S32/3.6","v":10.597555555555557},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B32:M32)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222,34.424799999999998,9.5624444444444432,9112,38.151200000000003,10.597555555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222,34.424799999999998,9.5624444444444432,9112,38.151200000000003,10.597555555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222,34.424799999999998,9.5624444444444432,9112,38.151200000000003,10.597555555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222,34.424799999999998,9.5624444444444432,9112,38.151200000000003,10.597555555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222,34.424799999999998,9.5624444444444432,9112,38.151200000000003,10.597555555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,95.370099999999994,2.6421000000000001,0.84299999999999997,0.13270000000000001,0.12790000000000001,1.2999999999999999E-3,2.1999999999999999E-2,1.5800000000000002E-2,5.3E-3,7.0000000000000001E-3,0.62939999999999996,0.2034,0.70479999999999998,8247,34.526899999999998,9.5908055555555549,9138,38.260399999999997,10.627888888888888,11946,50.015700000000002,{"$f":"V38/3.6","v":13.89325},-22.6,null,0,0,0,100.00000000000001,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.526899999999998,{"$f":"P39/3.6","v":9.5908055555555549},9138,38.260399999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.627888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.526899999999998,9.5908055555555549,9138,38.260399999999997,10.627888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.526899999999998,9.5908055555555549,9138,38.260399999999997,10.627888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.5811928160401,34.392310560712531,9.5534196001979268,9103.7810051269425,38.116276046405424,10.587854457334839]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ                                                                                                Омельченко Ю.В.                                                               31.03.2017                        "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії                                                                                                                                      Стук О.В.                                                                             31.03.2017                          "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби АВ і ТМ                                                                                                                               Стецюра О.С.                                                                      31.03.2017  "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":21,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[15,0,15,1],[5,0,14,0]]}
["Маршрут № 830"]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 830"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Вінницька область","ГРС Побережне",38.117101063195356,9104.113308829852,10.588083628665377]
[null,"ГРС Іллінці",38.116382716235819,9103.9417346037881,10.587884087843284]
[null,"ГРС Тягун",38.114494730678921,9103.4907969942651,10.58735964741081]
[null,"ГРС Оратів",38.115521626022499,9103.7360667368066,10.587644896117361]
[null,"ГРС Осична ",38.114274001207491,9103.4380766650047,10.587298333668747]
[null,"ГРС Росоша",38.115668491140148,9103.7711448680111,10.587685691983374]
[null,"ГРС Погребище",38.116065983955046,9103.8660843971284,10.58779610665418]
[null,"ГРС Андрушівка",38.121845077013475,9105.2463970798526,10.589401410281521]
[null,"ГРС Тиврів",38.116503294900966,9103.9705343235873,10.587917581916935]
[null,"ГРС Вороновиця",38.1168615819142,9104.0561097077207,10.588017106087278]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 830",null,38.11647185662639,9103.9630254206022,10.587908849062888]
[]
[]
["Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ                                  Омельченко Ю.В.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії                                                                             Стук О.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби АВ і ТМ                                                                    Стецюра О.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата",null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]