{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 208"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Волиньгаз\", АГНКС-Луцьк"]
["Ковельський п/м Волинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 208"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 56/04-2014 чинно до 02.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КАМ'ЯНКА- БУЗЬКА - РІВНЕ І, ІІ нитки\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8244.9604680000011},34.520000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5888888888888903},{"$f":"S11*238.8459","v":9128.6902979999995},38.22,{"$f":"S11/3.6","v":10.616666666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,95.89,2.1366999999999998,0.64070000000000005,9.7199999999999995E-2,0.1037,1.4E-3,2.3400000000000001E-2,1.6899999999999998E-2,2.1499999999999998E-2,4.4000000000000003E-3,0.76980000000000004,0.29430000000000001,0.70069999999999999,{"$f":"P12*238.8459","v":8166.1413209999992},34.19,9.4972222222222218,{"$f":"S12*238.8459","v":9057.0365280000005},37.92,10.533333333333333,{"$f":"V12*238.8459","v":11873.029689000001},49.71,{"$f":"V12/3.6","v":13.808333333333334},"9,2-",null,null,null,null,100.00000000000003]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8166.1413209999992},34.19,{"$f":"P13/3.6","v":9.4972222222222218},{"$f":"S13*238.8459","v":9057.0365280000005},37.92,{"$f":"S13/3.6","v":10.533333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8166.1413209999992},34.19,{"$f":"P14/3.6","v":9.4972222222222218},{"$f":"S14*238.8459","v":9057.0365280000005},37.92,{"$f":"S14/3.6","v":10.533333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,92.054100000000005,3.9750999999999999,1.0095000000000001,0.1201,0.17130000000000001,2.8999999999999998E-3,4.4200000000000003E-2,3.4700000000000002E-2,3.73E-2,4.4000000000000003E-3,1.3153999999999999,1.2310000000000001,0.73250000000000004,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11708.226018000001,49.02,{"$f":"V17/3.6","v":13.616666666666667},"9,0-",null,null,null,null,100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P19*238.8459","v":8240.1835499999997},34.5,{"$f":"P19/3.6","v":9.5833333333333339},{"$f":"S19*238.8459","v":9131.0787569999993},38.229999999999997,{"$f":"S19/3.6","v":10.619444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.768100000000004,2.2117,0.67110000000000003,0.1021,0.1081,1.5E-3,2.4199999999999999E-2,1.7500000000000002E-2,2.1899999999999999E-2,4.3E-3,0.77129999999999999,0.29820000000000002,0.70179999999999998,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,11877.806606999999,49.73,13.813888888888888,"9,8-",null,null,null,null,99.999999999999957,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,90.138199999999998,4.7782999999999998,1.0132000000000001,0.11020000000000001,0.1641,3.3E-3,4.6399999999999997E-2,3.5999999999999997E-2,4.0300000000000002E-2,5.1999999999999998E-3,1.5613999999999999,2.1034999999999999,0.74850000000000005,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,11524.314675,48.25,13.402777777777777,"9,8-",null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8201.9682060000014},34.340000000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.5388888888888896},{"$f":"S26*238.8459","v":9085.6980359999998},38.04,{"$f":"S26/3.6","v":10.566666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P28*238.8459","v":8201.9682060000014},34.340000000000003,{"$f":"P28/3.6","v":9.5388888888888896},{"$f":"S28*238.8459","v":9085.6980359999998},38.04,{"$f":"S28/3.6","v":10.566666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,89.610200000000006,5.1044,1.0535000000000001,0.10979999999999999,0.16320000000000001,3.8E-3,4.5400000000000003E-2,3.5099999999999999E-2,5.0599999999999999E-2,6.0000000000000001E-3,1.6857,2.1322999999999999,0.75209999999999999,{"$f":"P32*238.8459","v":8216.2989600000001},34.4,{"$f":"P32/3.6","v":9.5555555555555554},{"$f":"S32*238.8459","v":9102.4172490000001},38.11,{"$f":"S32/3.6","v":10.58611111111111},11517.149298,48.22,13.394444444444444,-9.6,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8216.2989600000001},34.4,{"$f":"P33/3.6","v":9.5555555555555554},{"$f":"S33*238.8459","v":9102.4172490000001},38.11,{"$f":"S33/3.6","v":10.58611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P34*238.8459","v":8216.2989600000001},34.4,{"$f":"P34/3.6","v":9.5555555555555554},{"$f":"S34*238.8459","v":9102.4172490000001},38.11,{"$f":"S34/3.6","v":10.58611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,91.853899999999996,4.1021000000000001,0.94820000000000004,0.1158,0.14879999999999999,3.3999999999999998E-3,3.8199999999999998E-2,2.87E-2,3.9E-2,5.0000000000000001E-3,1.3217000000000001,1.3951,0.73380000000000001,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,{"$f":"V38*238.8459","v":11670.010673999999},48.86,13.572222222222221,-5.0999999999999996,null,"не виявл","не виявл","не виявл",99.999899999999982," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,95.427000000000007,2.5457000000000001,0.7913,0.12429999999999999,0.12139999999999999,1.9E-3,2.3599999999999999E-2,1.6199999999999999E-2,1.7000000000000001E-2,4.7999999999999996E-3,0.66700000000000004,0.25969999999999999,0.7046,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11927.964246,49.94,13.872222222222222,-9.1999999999999993,null,null,null,null,99.999900000000011]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.7971979593276,34.335097223604542,9.5375270065568145,9088.0790424650404,38.049968797727068,10.56943577714641]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                                                                             Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ІІ категорії                                                                                                                                                         Горобець М.П.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Солодуха В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №208"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Волинська область","ГРС Луцьк",38.049461733366499,9087.9579322214813,10.569294925935138]
[null,"ГРС Берестечко",38.055421129718773,9089.381309606697,10.570950313810771]
[null,"АГНКС Луцьк",38.075818971119595,9094.2532503941329,10.576616380866554]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 208",null,38.049968797727068,9088.0790424650404,10.569435777146408]
[]
[]
[]
["Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                        Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ІІ категорії                                                                                                       Горобець М.П.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,null,"Солодуха В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]