{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 209"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Волиньгаз\""]
["Ковельський п/м Волинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 209"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 56/04-2014 чинно до 02.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" ДАШАВА - МІНСЬК \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8216.2989600000001},34.4,{"$f":"P11/3.6","v":9.5555555555555554},{"$f":"S11*238.8459","v":9123.91338},38.200000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.611111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,{"$f":"P12/3.6","v":9.5555555555555554},9123.91338,38.200000000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.611111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,94.723100000000002,2.7164999999999999,0.78480000000000005,0.1134,0.13100000000000001,1.9E-3,3.3099999999999997E-2,2.6100000000000002E-2,0.04,4.4000000000000003E-3,0.90139999999999998,0.52439999999999998,0.71089999999999998,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,{"$f":"V13*238.8459","v":11846.75664},49.6,{"$f":"V13/3.6","v":13.777777777777779},null,null,null,null,null,100.00010000000002,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,95.496300000000005,2.3612000000000002,0.70209999999999995,0.1046,0.113,1.6000000000000001E-3,2.58E-2,1.83E-2,2.64E-2,4.4000000000000003E-3,0.79400000000000004,0.35239999999999999,0.70409999999999995,{"$f":"P17*238.8459","v":8187.6374519999999},34.28,9.5222222222222221,{"$f":"S17*238.8459","v":9078.5326590000004},38.01,10.558333333333332,11873.029689000001,49.71,{"$f":"V17/3.6","v":13.808333333333334},null,null,null,null,null,100.0001," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8187.6374519999999},34.28,{"$f":"P18/3.6","v":9.5222222222222221},{"$f":"S18*238.8459","v":9078.5326590000004},38.01,{"$f":"S18/3.6","v":10.558333333333332},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,95.660700000000006,2.2566000000000002,0.65959999999999996,9.6799999999999997E-2,0.10299999999999999,1.5E-3,2.24E-2,1.6400000000000001E-2,2.2200000000000001E-2,6.0000000000000001E-3,0.82020000000000004,0.3347,0.70230000000000004,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,11861.087393999998,49.66,13.794444444444443,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8168.5297800000008},34.200000000000003,{"$f":"P25/3.6","v":9.5},{"$f":"S25*238.8459","v":9057.0365280000005},37.92,{"$f":"S25/3.6","v":10.533333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,93.970299999999995,3.0767000000000002,0.82889999999999997,0.1081,0.13,2.3999999999999998E-3,2.92E-2,2.1399999999999999E-2,2.7300000000000001E-2,5.3E-3,1.0584,0.74209999999999998,0.71619999999999995,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,11789.433623999999,49.36,13.71111111111111,-8.1,null,"не виявл","не виявл","не виявл",100.00009999999999," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8201.9682060000014},34.340000000000003,{"$f":"P32/3.6","v":9.5388888888888896},{"$f":"S32*238.8459","v":9090.4749540000012},38.06,{"$f":"S32/3.6","v":10.572222222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,93.519000000000005,3.2986,0.83020000000000005,0.1057,0.12509999999999999,2.5999999999999999E-3,2.8000000000000001E-2,2.0299999999999999E-2,2.2100000000000002E-2,5.3E-3,1.0893999999999999,0.9536,0.7198,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,11746.441362,49.18,13.661111111111111,-6.9,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.0141123596786,34.294137401394288,9.5261492781650805,9081.5373608652189,38.022580085591663,10.561827801553239]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                                                                            Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ІІ категорії                                                                                                                                                         Горобець М.П.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Солодуха В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №209"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Волинська область","ГРС Горохів",38.023977784309174,9081.8711954733299,10.562216051196993]
[null,"ГРС Терешківці",38.023659351910574,9081.7951392004979,10.562127597752937]
[null,"ГРС Сенкевичівка",38.024245842165186,9081.9352199932018,10.562290511712552]
[null,"ГРС Туріськ",38.022950221364027,9081.6257662768912,10.561930617045563]
[null,"ГРС Туропін",38.01493371062891,9079.7110555555009,10.559703808508031]
[null,"ГРС Охнівка",38.019268978386684,9080.7465164848472,10.560908049551857]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 209",null,38.022580085591663,9081.5373608652171,10.561827801553239]
[]
[]
[]
["Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                                                                ",null,null,"Цьома Ю.О."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ІІ категорії                                                                                                                                                                        ",null,null,"Горобець М.П."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,null,"Солодуха В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]