{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 213"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Волиньгаз\""]
["Ковельський п/м Волинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 213"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 56/04-2014 чинно до 02.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ТУРІЙСЬК - ЛУЦЬК - РІВНЕ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,94.420599999999993,2.8332000000000002,0.77449999999999997,0.10340000000000001,0.12720000000000001,2E-3,3.0599999999999999E-2,2.3400000000000001E-2,2.8799999999999999E-2,4.4000000000000003E-3,0.9869,0.66500000000000004,0.71279999999999999,{"$f":"P11*238.8459","v":8190.0259109999997},34.29,{"$f":"P11/3.6","v":9.5250000000000004},{"$f":"S11*238.8459","v":9080.9211180000002},38.020000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.561111111111112},{"$f":"V11*238.8459","v":11803.764378},49.42,{"$f":"V11/3.6","v":13.727777777777778},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8190.0259109999997},34.29,9.5250000000000004,{"$f":"S12*238.8459","v":9080.9211180000002},38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.282799999999995,2.4327999999999999,0.71279999999999999,0.1041,0.1168,1.6000000000000001E-3,2.7199999999999998E-2,1.9800000000000002E-2,2.4799999999999999E-2,4.4000000000000003E-3,0.85109999999999997,0.42170000000000002,0.70579999999999998,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,{"$f":"V13*238.8459","v":11853.922017000001},49.63,{"$f":"V13/3.6","v":13.786111111111111},null,null,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,94.308800000000005,2.895,0.80059999999999998,0.1086,0.13300000000000001,2.0999999999999999E-3,3.2000000000000001E-2,2.4299999999999999E-2,3.04E-2,4.4000000000000003E-3,0.98950000000000005,0.6714,0.71389999999999998,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,11808.541295999999,49.44,{"$f":"V17/3.6","v":13.733333333333333},null,null,null,null,null,100.0001," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,95.151600000000002,2.5266000000000002,0.7319,0.10680000000000001,0.1145,1.6000000000000001E-3,2.4799999999999999E-2,1.83E-2,2.24E-2,4.4999999999999997E-3,0.85709999999999997,0.43990000000000001,0.70660000000000001,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,11853.922017000001,49.63,13.786111111111111,-9.1999999999999993,null,null,null,null,100,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,92.930099999999996,3.5350000000000001,0.85619999999999996,0.10589999999999999,0.1356,2.3999999999999998E-3,3.8399999999999997E-2,0.03,4.07E-2,4.4000000000000003E-3,1.1321000000000001,1.1892,0.72560000000000002,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,11710.614477000001,49.03,13.619444444444444,-8,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,93.101500000000001,3.5015000000000001,0.86629999999999996,0.1106,0.1328,2.5999999999999999E-3,3.2099999999999997E-2,2.4E-2,3.1399999999999997E-2,5.1000000000000004E-3,1.1277999999999999,1.0642,0.72360000000000002,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,11732.110607999999,49.12,13.644444444444444,-8.1999999999999993,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9092.8634130000009,38.07,{"$f":"S36/3.6","v":10.574999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,94.556799999999996,2.9550000000000001,0.93799999999999994,0.154,0.13700000000000001,1.1000000000000001E-3,3.5000000000000003E-2,2.4E-2,1.6E-2,5.1000000000000004E-3,0.76400000000000001,0.41399999999999998,0.71220000000000006,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11913.633492000001,49.88,13.855555555555556,-9.3000000000000007,null,0,0,0,99.999999999999986,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,{"$f":"P39/3.6","v":9.6111111111111107},9162.1287240000001,38.36,{"$f":"S39/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,{"$f":"P40/3.6","v":9.6111111111111107},9162.1287240000001,38.36,{"$f":"S40/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,{"$f":"P41/3.6","v":9.6111111111111107},9162.1287240000001,38.36,{"$f":"S41/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8205.3599467079603,34.354200539795571,9.5428334832765476,9095.5490851410814,38.08124437196151,10.578123436655972]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                                                                            Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ІІ категорії                                                                                                                                                         Горобець М.П.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Солодуха В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,14,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №213"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Волинська область","ГРС Прилуцьке м Луцьк",38.08301423719498,9095.9718101956478,10.578615065887494]
[null,"ГРС Прилуцьке м Ківерці",38.077663366355445,9094.6937766341962,10.577128712876512]
[null,"ГРС Рокині",0,0,0]
[null,"ГРС Рожище",38.076204446480496,9094.3453196036353,10.576723457355692]
[null,"ГРС Торчин",38.076055721514152,9094.3097972551968,10.576682144865043]
[null,"ГРС Переспа",38.077047644687013,9094.5467140381497,10.576957679079726]
[null,"ГРС Голоби",38.077346270349068,9094.6180395531665,10.577040630652519]
[null,"ГРС Купичів",38.090791632792779,9097.8294092468605,10.580775453553549]
[null,"ГРСЦумань",38.082130834517336,9095.7608130880435,10.578369676254816]
[null,"ГРС Дерно",38.078122721063281,9094.803491622808,10.577256311406467]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 213",null,38.08124437196151,9095.5490851410814,10.578123436655975]
[]
[]
[]
["Начальник Волинського ЛВУМГ                                                                                                                ",null,null,"Цьома Ю.О."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ІІ категорії                                                                                                                                                                        ",null,null,"Горобець М.П."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,null,"Солодуха В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]