{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,11,3,19],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[4,10,4,19],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3],[8,12,9,12],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[47,1,47,26]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 606"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Запорізьким ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Дніпрогаз\", ПАТ \" Дніпропетровськгаз\","]
["Краснопільський п/м  Запорізького ЛВУМГ",null,null,null,null,null," РВУ \"Харківавтогаз\", ТОВ \"ДАГ\""]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут №  606"]
["Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015  чинне до  10.06.2018р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3\n","Вміст меркаптанової сірки, г/м3\n","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,88.962199999999996,5.3696999999999999,2.4264999999999999,0.29389999999999999,0.55369999999999997,4.0000000000000001E-3,0.14749999999999999,0.1244,0.23449999999999999,6.1999999999999998E-3,1.4248000000000001,0.4526,0.76900000000000002,{"$f":"P11*238.8459","v":8768.7256421099992},36.712899999999998,{"$f":"P11/3.6","v":10.198027777777776},{"$f":"S11*238.8459","v":9694.3729275599999},40.5884,{"$f":"S11/3.6","v":11.274555555555555},{"$f":"V11*238.8459","v":12132.8940282},50.798000000000002,{"$f":"V11/3.6","v":14.110555555555555},-3.3,-8.6999999999999993,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8768.7256421099992},36.712899999999998,10.198027777777776,{"$f":"S12*238.8459","v":9694.3729275599999},40.5884,11.274555555555555,{"$f":"V12*238.8459","v":12132.8940282},50.798000000000002,14.110555555555555,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8768.7256421099992,36.712899999999998,10.198027777777776,9694.3729275599999,40.5884,11.274555555555555,12132.8940282,50.798000000000002,14.110555555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8768.7256421099992,36.712899999999998,10.198027777777776,9694.3729275599999,40.5884,11.274555555555555,12132.8940282,50.798000000000002,14.110555555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8768.7256421099992,36.712899999999998,10.198027777777776,9694.3729275599999,40.5884,11.274555555555555,12132.8940282,50.798000000000002,14.110555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[6,89.124700000000004,5.3574999999999999,2.4186000000000001,0.2908,0.53949999999999998,3.3999999999999998E-3,0.13519999999999999,0.1108,0.1472,6.7999999999999996E-3,1.4298,0.43559999999999999,0.7651,8731.2029512199988,36.555799999999998,10.154388888888889,9654.19904718,40.420200000000001,11.227833333333333,12112.78320342,50.713799999999999,14.087166666666667,-2.8,-8.8000000000000007,null,null,null,99.999899999999997," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8731.2029512199988,36.555799999999998,10.154388888888889,9654.19904718,40.420200000000001,11.227833333333333,12112.78320342,50.713799999999999,14.087166666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8731.2029512199988,36.555799999999998,10.154388888888889,9654.19904718,40.420200000000001,11.227833333333333,12112.78320342,50.713799999999999,14.087166666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8731.2029512199988,36.555799999999998,10.154388888888889,9654.19904718,40.420200000000001,11.227833333333333,12112.78320342,50.713799999999999,14.087166666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8731.2029512199988,36.555799999999998,10.154388888888889,9654.19904718,40.420200000000001,11.227833333333333,12112.78320342,50.713799999999999,14.087166666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8731.2029512199988,36.555799999999998,{"$f":"P21/3.6","v":10.154388888888889},9654.19904718,40.420200000000001,11.227833333333333,12112.78320342,50.713799999999999,14.087166666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8731.2029512199988,36.555799999999998,{"$f":"P22/3.6","v":10.154388888888889},9654.19904718,40.420200000000001,11.227833333333333,12112.78320342,50.713799999999999,14.087166666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[13,88.800700000000006,5.4893999999999998,2.4653999999999998,0.3044,0.56420000000000003,2.5999999999999999E-3,0.14810000000000001,0.1221,0.1845,6.7000000000000002E-3,1.4792000000000001,0.43269999999999997,0.76900000000000002,8765.9311450799996,36.7012,10.194777777777778,9691.26793086,40.575400000000002,11.270944444444444,12128.76199413,50.780700000000003,14.10575,null,null,1E-4,2.9999999999999997E-4,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8765.9311450799996,36.7012,10.194777777777778,9691.26793086,40.575400000000002,11.270944444444444,12128.76199413,50.780700000000003,14.10575,null,null,null,null,null,0," "]
[15,88.596500000000006,5.5865,2.5449000000000002,0.30149999999999999,0.56089999999999995,2.8999999999999998E-3,0.1401,0.11260000000000001,0.17280000000000001,7.7999999999999996E-3,1.5325,0.44109999999999999,0.77,8767.8419122800005,36.709200000000003,10.197000000000001,9693.10704429,40.583100000000002,11.273083333333334,12123.07746171,50.756900000000002,14.09913888888889,-1.2,-6.6,null,null,null,100.00010000000002," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8767.8419122800005,36.709200000000003,10.197000000000001,9693.10704429,40.583100000000002,11.273083333333334,12123.07746171,50.756900000000002,{"$f":"V26/3.6","v":14.09913888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8767.8419122800005,36.709200000000003,10.197000000000001,9693.10704429,40.583100000000002,11.273083333333334,12123.07746171,50.756900000000002,{"$f":"V27/3.6","v":14.09913888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8767.8419122800005,36.709200000000003,10.197000000000001,9693.10704429,40.583100000000002,11.273083333333334,12123.07746171,50.756900000000002,14.09913888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8767.8419122800005,36.709200000000003,10.197000000000001,9693.10704429,40.583100000000002,11.273083333333334,12123.07746171,50.756900000000002,14.09913888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8767.8419122800005,36.709200000000003,10.197000000000001,9693.10704429,40.583100000000002,11.273083333333334,12123.07746171,50.756900000000002,14.09913888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8767.8419122800005,36.709200000000003,10.197000000000001,9693.10704429,40.583100000000002,11.273083333333334,12123.07746171,50.756900000000002,14.09913888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[22,88.978300000000004,5.4347000000000003,2.472,0.29570000000000002,0.55249999999999999,2.5000000000000001E-3,0.1434,0.1193,0.17699999999999999,6.7000000000000002E-3,1.3474999999999999,0.47049999999999997,0.76780000000000004,8762.8739175600003,36.688400000000001,10.191222222222223,9688.2823571099998,40.562899999999999,11.267472222222223,12134.637603270001,50.805300000000003,14.112583333333333,2.2999999999999998,-0.8,null,null,"відсутні",100.00009999999999," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8762.8739175600003,36.688400000000001,10.191222222222223,9688.2823571099998,40.562899999999999,11.267472222222223,12134.637603270001,50.805300000000003,14.112583333333333,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8762.8739175600003,36.688400000000001,10.191222222222223,9688.2823571099998,40.562899999999999,11.267472222222223,12134.637603270001,50.805300000000003,14.112583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8762.8739175600003,36.688400000000001,10.191222222222223,9688.2823571099998,40.562899999999999,11.267472222222223,12134.637603270001,50.805300000000003,14.112583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8762.8739175600003,36.688400000000001,10.191222222222223,9688.2823571099998,40.562899999999999,11.267472222222223,12134.637603270001,50.805300000000003,14.112583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[27,88.873999999999995,5.5007000000000001,2.4670000000000001,0.30399999999999999,0.55889999999999995,2.5000000000000001E-3,0.1449,0.12,0.15390000000000001,6.4999999999999997E-3,1.3977999999999999,0.47,0.76800000000000002,8758.5746913599996,36.670400000000001,10.186222222222222,9683.5054391100002,40.542900000000003,11.261916666666668,12127.06618824,50.773600000000002,14.103777777777777,null,null,1E-4,2.9999999999999997E-4,"відсутні",100.00019999999999]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8758.5746913599996,36.670400000000001,10.186222222222222,9683.5054391100002,40.542900000000003,11.261916666666668,12127.06618824,50.773600000000002,14.103777777777777,null,null,null,null,null,0]
[29,88.801299999999998,5.5045999999999999,2.5072000000000001,0.30330000000000001,0.55800000000000005,3.8E-3,0.14199999999999999,0.1197,0.1915,6.7000000000000002E-3,1.3885000000000001,0.47339999999999999,0.76949999999999996,8775.1267122299996,36.739699999999999,10.205472222222221,9701.2755740699995,40.6173,11.282583333333333,12137.24102358,50.816200000000002,14.115611111111111,3.8,0.4,null,null,null,99.999999999999972]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8775.1267122299996,36.739699999999999,10.205472222222221,9701.2755740699995,40.6173,11.282583333333333,12137.24102358,50.816200000000002,14.115611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8775.1267122299996,36.739699999999999,10.205472222222221,9701.2755740699995,40.6173,11.282583333333333,12137.24102358,50.816200000000002,14.115611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8759,36.67,10.19,9684,40.549999999999997,11.26]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Запорізького    ЛВУМГ                                                                                                                  Дереновський О.Б.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                               Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Інженер провідний дільниці служби ГВ та М                                                                                                                         Свинаренко Р.В."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 606"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС- 9а м. Дніпро",40.549999999999997,9684,11.26]
[null,"РВУ \"Харківавтогаз\" ",40.549999999999997,9685,11.26]
[null,"ТОВ \"ДАГ\"",40.549999999999997,9685,11.26]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 606",null,40.549999999999997,9684,11.26]
[]
[]
[]
["Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                          Дереновський О.Б.                                                                             "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Завідувач лабораторії                                                                                               Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Інженер провідний дільниці служби ГВ та М                                                           Свинаренко Р.В. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"Лист1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}