{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[4,10,4,19],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 607"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Запорізьким ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Дніпрогаз\", ПАТ \"Дніпропетровськгаз\""]
["Краснопільський п/м  Запорізького ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 607"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015  чинне до  10.06.2018р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу   ШДО-1а, ШДО-1б, ШДО-2, ШДКРІ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3\n","Вміст меркаптанової сірки, г/м3\n","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.888599999999997,2.1631,0.66839999999999999,9.9500000000000005E-2,0.10979999999999999,3.5000000000000001E-3,2.41E-2,1.77E-2,2.9700000000000001E-2,9.5999999999999992E-3,0.81610000000000005,0.16980000000000001,0.70050000000000001,{"$f":"P11*238.8459","v":8182.0245733500005},34.256500000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5156944444444456},{"$f":"S11*238.8459","v":9068.6922079200012},37.968800000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.546888888888889},{"$f":"V11*238.8459","v":11891.77909215},49.788499999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.830138888888888},-18.5,-13.2,null,null,"відсутні",{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999900000000039}]
[2,95.755499999999998,2.2875000000000001,0.6875,0.10249999999999999,0.11260000000000001,2.2000000000000001E-3,2.3800000000000002E-2,1.7500000000000002E-2,3.0300000000000001E-2,1.0200000000000001E-2,0.79730000000000001,0.17299999999999999,0.70140000000000002,{"$f":"P12*238.8459","v":8194.2057142499998},34.307499999999997,9.52986111111111,{"$f":"S12*238.8459","v":9081.7809632400003},38.023600000000002,10.562111111111111,{"$f":"V12*238.8459","v":11900.616390449999},49.825499999999998,13.840416666666666,-18.3,-13.6,null,null,null,99.999899999999997]
[3,96.049300000000002,2.1440000000000001,0.64859999999999995,9.8299999999999998E-2,0.10290000000000001,2.2000000000000001E-3,2.0199999999999999E-2,1.4500000000000001E-2,1.95E-2,1.0800000000000001E-2,0.72860000000000003,0.161,0.69889999999999997,8179.2778454999998,34.244999999999997,9.5124999999999993,9066.0410184299999,37.957700000000003,10.543805555555556,11901.165736020001,49.827800000000003,13.841055555555556,-20.399999999999999,-15.2,null,null,null,99.999900000000011,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.2778454999998,34.244999999999997,9.5124999999999993,9066.0410184299999,37.957700000000003,{"$f":"S15/3.6","v":10.543805555555556},11901.165736020001,49.827800000000003,13.841055555555556,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.2778454999998,34.244999999999997,9.5124999999999993,9066.0410184299999,37.957700000000003,10.52,11901.165736020001,49.827800000000003,13.841055555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.669600000000003,2.3205,0.69689999999999996,0.1031,0.1163,2.5000000000000001E-3,2.5000000000000001E-2,1.8800000000000001E-2,3.4500000000000003E-2,1.03E-2,0.82809999999999995,0.17419999999999999,0.70220000000000005,8197.6689798000007,34.322000000000003,9.5338888888888889,9085.4114209199997,38.038800000000002,10.566333333333334,11899.11166128,49.819200000000002,13.838666666666667,-19.100000000000001,-11.2,null,null,null,99.999799999999993," "]
[7,95.309299999999993,2.4641999999999999,0.76700000000000002,0.1133,0.14169999999999999,2.5000000000000001E-3,3.4599999999999999E-2,2.8199999999999999E-2,4.6699999999999998E-2,9.5999999999999992E-3,0.89410000000000001,0.1888,0.70579999999999998,8224.0136825699992,34.432299999999998,9.5645277777777764,9113.3563912200007,38.155799999999999,10.598833333333333,11905.321654679999,49.845199999999998,13.845888888888888,-19.8,-15.2,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.0136825699992,34.432299999999998,9.5645277777777764,9113.3563912200007,38.155799999999999,{"$f":"S18/3.6","v":10.598833333333333},11905.321654679999,49.845199999999998,13.845888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[9,95.809600000000003,2.2841999999999998,0.67630000000000001,0.1021,0.11,2.7000000000000001E-3,2.3800000000000002E-2,1.7100000000000001E-2,3.0700000000000002E-2,9.5999999999999992E-3,0.76629999999999998,0.1676,0.70099999999999996,8195.1610978500012,34.311500000000002,9.5309722222222231,9082.9274235599987,38.028399999999998,{"$f":"S19/3.6","v":10.563444444444444},11905.608269760001,49.846400000000003,13.846222222222222,-20.8,-17.600000000000001,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[10,95.766400000000004,2.3033000000000001,0.68840000000000001,0.1042,0.11210000000000001,1.8E-3,2.3599999999999999E-2,1.7000000000000001E-2,3.1E-2,9.1000000000000004E-3,0.77070000000000005,0.17230000000000001,0.70140000000000002,8197.7645181600001,34.322400000000002,9.5340000000000007,9085.6741514100013,38.039900000000003,10.566638888888889,11905.94265402,49.847799999999999,13.846611111111111,-20.6,-16.899999999999999,null,null,null,99.999900000000039," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.7645181600001,34.322400000000002,9.5340000000000007,9085.6741514100013,38.039900000000003,10.566638888888889,11905.94265402,49.847799999999999,13.846611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.7645181600001,34.322400000000002,9.5340000000000007,9085.6741514100013,38.039900000000003,10.566638888888889,11905.94265402,49.847799999999999,13.846611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.255099999999999,2.5455999999999999,0.77200000000000002,0.1148,0.13059999999999999,3.0000000000000001E-3,2.9100000000000001E-2,2.1999999999999999E-2,0.05,9.7000000000000003E-3,0.86890000000000001,0.1993,0.70599999999999996,8227.3575251700004,34.446300000000001,9.5684166666666659,9116.9868489,38.170999999999999,10.603055555555555,11908.402766790001,49.8581,13.849472222222222,-18,-9.9,null,null,null,100.00009999999999," "]
[14,95.172300000000007,2.6012,0.8034,0.12089999999999999,0.13739999999999999,2.2000000000000001E-3,3.1399999999999997E-2,2.4400000000000002E-2,4.7600000000000003E-2,8.8000000000000005E-3,0.84760000000000002,0.20269999999999999,0.70679999999999998,8238.869897550001,34.494500000000002,9.5818055555555564,9129.3829511100012,38.222900000000003,10.617472222222222,11917.216180500001,49.895000000000003,13.859722222222222,-18.2,-10.199999999999999,"< 0,0001",2.0999999999999999E-3,null,99.999900000000011," "]
[15,95.109099999999998,2.6453000000000002,0.81950000000000001,0.12189999999999999,0.13930000000000001,2.0999999999999999E-3,3.04E-2,2.29E-2,4.36E-2,1.04E-2,0.84889999999999999,0.2064,0.70720000000000005,8241.75993294,34.506599999999999,9.5851666666666659,9132.4640632199989,38.235799999999998,10.621055555555555,11918.004371970001,49.898299999999999,13.860638888888888,-17.899999999999999,-9.5,null,null,null,99.999800000000022," "]
[16,95.143600000000006,2.6282000000000001,0.80610000000000004,0.1191,0.13669999999999999,2.7000000000000001E-3,3.0099999999999998E-2,2.24E-2,4.58E-2,1.0200000000000001E-2,0.84740000000000004,0.20780000000000001,0.70689999999999997,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,11916.021951000001,49.89,13.858333333333333,-17.600000000000001,-9.9,null,null,null,100.00010000000003," "]
[17,95.138800000000003,2.6257999999999999,0.80179999999999996,0.1182,0.13450000000000001,2.0999999999999999E-3,2.92E-2,2.1700000000000001E-2,4.2799999999999998E-2,1.12E-2,0.86319999999999997,0.2107,0.70679999999999998,8234.3795946300015,34.475700000000003,9.5765833333333337,9124.4627255699997,38.202300000000001,10.611750000000001,11911.197263819999,49.869799999999998,13.852722222222221,-17.8,-10.199999999999999,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.3795946300015,34.475700000000003,9.5765833333333337,9124.4627255699997,38.202300000000001,10.611750000000001,11911.197263819999,49.869799999999998,13.852722222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234.3795946300015,34.475700000000003,9.5765833333333337,9124.4627255699997,38.202300000000001,10.611750000000001,11911.197263819999,49.869799999999998,13.852722222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.044600000000003,2.6913999999999998,0.83120000000000005,0.1229,0.14030000000000001,2.7000000000000001E-3,3.0200000000000001E-2,2.29E-2,4.9299999999999997E-2,1.17E-2,0.84470000000000001,0.20799999999999999,0.70779999999999998,8248.4237335500002,34.534500000000001,9.5929166666666674,9139.6055556299998,38.265700000000002,10.629361111111111,11922.04086768,49.915199999999999,13.865333333333332,-17.100000000000001,-10.1,null,null,null,99.999900000000011,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.4237335500002,34.534500000000001,9.5929166666666674,9139.6055556299998,38.265700000000002,10.629361111111111,11922.04086768,49.915199999999999,13.865333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[22,95.4619,2.5062000000000002,0.77539999999999998,0.1203,0.12820000000000001,2.0999999999999999E-3,2.6599999999999999E-2,1.95E-2,3.61E-2,9.1999999999999998E-3,0.73140000000000005,0.183,0.70440000000000003,8232.5404812000015,34.468000000000004,9.5744444444444454,9123.0057655799992,38.196199999999997,10.610055555555554,11929.42120599,49.946100000000001,13.873916666666666,-17.399999999999999,-10.6,null,null,null,99.999900000000025," "]
[23,95.348200000000006,2.5947,0.79179999999999995,0.12280000000000001,0.1308,2.2000000000000001E-3,2.7099999999999999E-2,1.9599999999999999E-2,3.2300000000000002E-2,1.0500000000000001E-2,0.72729999999999995,0.19270000000000001,0.70520000000000005,8239.4908968899999,34.497100000000003,9.5825277777777789,9130.4099884800016,38.227200000000003,10.618666666666668,11932.287356790001,49.958100000000002,13.87725,-17.899999999999999,-11.1,null,null,"відсутні",100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,95.308899999999994,2.6187,0.80410000000000004,0.12529999999999999,0.1331,2.7000000000000001E-3,2.7099999999999999E-2,1.9699999999999999E-2,3.1300000000000001E-2,1.0200000000000001E-2,0.72540000000000004,0.19350000000000001,0.7056,8243.3363158800003,34.513199999999998,9.5869999999999997,9134.5659071400005,38.244599999999998,10.6235,11934.723584969999,49.968299999999999,13.880083333333333,-18.5,-11.8,null,null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.3363158800003,34.513199999999998,9.5869999999999997,9134.5659071400005,38.244599999999998,10.6235,11934.723584969999,49.968299999999999,13.880083333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.3363158800003,34.513199999999998,9.5869999999999997,9134.5659071400005,38.244599999999998,10.6235,11934.723584969999,49.968299999999999,13.880083333333333,null,null,null,null,null,0]
[27,95.638999999999996,2.488,0.79059999999999997,0.12759999999999999,0.12470000000000001,2.2000000000000001E-3,2.3E-2,1.5699999999999999E-2,1.4800000000000001E-2,9.5999999999999992E-3,0.59189999999999998,0.17299999999999999,0.70289999999999997,8237.4845913299996,34.488700000000001,9.5801944444444445,9128.7619517700005,38.220300000000002,10.61675,11949.436492409999,50.029899999999998,13.897194444444443,-18.8,-10,null,null,null,100.00009999999999]
[28,92.924199999999999,3.9655999999999998,0.93899999999999995,0.1201,0.18709999999999999,7.1999999999999998E-3,5.2400000000000002E-2,4.1399999999999999E-2,8.09E-2,1.0699999999999999E-2,1.4247000000000001,0.2467,0.72270000000000001,8321.27173305,34.839500000000001,9.6776388888888896,9215.6540901900007,38.584099999999999,10.717805555555556,11897.200894080001,49.811199999999999,13.836444444444444,-16.5,-9.1,null,null,null,99.999999999999986]
[29,94.573800000000006,2.9192999999999998,0.97099999999999997,0.14069999999999999,0.18010000000000001,3.0999999999999999E-3,4.07E-2,3.2199999999999999E-2,6.4799999999999996E-2,9.4999999999999998E-3,0.83689999999999998,0.22789999999999999,0.71299999999999997,8299.703948280001,34.749200000000002,9.6525555555555567,9194.4923434499997,38.4955,10.693194444444444,11950.654606499998,50.034999999999997,13.89861111111111,-17.100000000000001,-10.199999999999999,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[30,95.582899999999995,2.4146999999999998,0.73729999999999996,0.1119,0.12520000000000001,2.7000000000000001E-3,2.7199999999999998E-2,2.0899999999999998E-2,4.19E-2,1.04E-2,0.75990000000000002,0.16489999999999999,0.70340000000000003,8221.4341468500006,34.421500000000002,9.5615277777777781,9111.0873551699988,38.146299999999997,10.596194444444443,11922.44690571,49.916899999999998,13.865805555555555,-19.8,-13.2,"< 0,0001",1.5E-3,null,99.999900000000011," "]
[31,95.398700000000005,2.5192999999999999,0.76500000000000001,0.1168,0.12939999999999999,2.3999999999999998E-3,2.8299999999999999E-2,2.12E-2,4.5400000000000003E-2,1.1299999999999999E-2,0.78520000000000001,0.17680000000000001,0.70489999999999997,8231.4417900600001,34.4634,9.5731666666666673,9121.6921131300005,38.1907,10.608527777777777,11923.59336603,49.921700000000001,13.867138888888888,-20.100000000000001,-13.7,null,null,null,99.999800000000008," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224,34.43,9.56,9113,38.15,10.6]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                                                                     Дереновський О.Б."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                               Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Інженер провідний дільниці служби ГВ та М                                                                                                                          Свинаренко Р.В. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[37,0,37,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,36,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 607"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС п/ф \" За мир\" с.Краснопілля",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС с. Попасне",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС с. Вербки",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС м. Тернівка",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС смт.Петропавлівка",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС смт. Водолазьке",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС смт. Межова",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС м. Павлоград",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС с. Булахівка(р-п Україна)",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС с. Октябрьське (Енгельса)",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС смт. Синельникове",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС. c. Катеринівка",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС смт. Васильківка",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС с. Романки (к-п Победа)",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС с. Покровка",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС смт.Просяна",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС смт. Славгород",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС с. Варварівка",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС-1 м. Новомосковськ",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС с. Любимівка",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС смт. Солоне",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС с. Володимирівка",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС смт.Томаківка",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС Аеропорт",38.159999999999997,9113,10.6]
[null,"ГРС 6 м. Дніпро",{"$f":"-D30","v":0},"0","0"]
[null,"ГРС Придніпровська",38.130000000000003,9107,10.59]
[null,"ГРС Красноармійська",38.15,9112,10.6]
[null,"ГРС с. Юр'ївка (Павлоградська КС)",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС 7 м. Дніпро",38.14,9111,10.6]
[null,"ПАТ \"Інтерпайп Новомосковський трубний завод\"",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"РВУ \"Харківавтогаз\" ",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ДП \"ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова\"",38.119999999999997,9104,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 607",null,38.15,9113,10.6]
[]
[]
[]
["Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                              Дереновський О.Б.                                                                             "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                      Огородник Ю.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Інженер провідний дільниці служби ГВ та М                                                                               Свинаренко Р.В. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"Лист1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}