{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,23,4,24],[6,5,6,24],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,4,11,4],[51,1,51,26],[10,11,11,11],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[8,25,11,25],[47,1,47,26],[43,0,43,13],[10,3,11,3],[49,1,49,26],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[1,6,1,24],[4,26,4,27],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[10,12,11,12],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[2,6,2,24],[4,10,4,19],[4,21,4,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 616"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Криворізьким  ЛВУМГ  та прийнятого   ПАТ \"Дніпропетровськгаз\", ПАТ\"Дніпрогаз\""]
["Криворізьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 616"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПЄ 0048/2013  чинне до  16.05.2018р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ШДО, ШДКРІ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
[]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.965299999999999,2.1078999999999999,0.65600000000000003,9.74E-2,0.1041,1.4E-3,2.1700000000000001E-2,1.6500000000000001E-2,2.2800000000000001E-2,6.6E-3,0.83189999999999997,0.16839999999999999,0.6996,{"$f":"P13*238.8459","v":8170.9182390000005},34.21,{"$f":"P13/3.6","v":9.5027777777777782},{"$f":"S13*238.8459","v":9057.0365280000005},37.92,{"$f":"S13/3.6","v":10.533333333333333},{"$f":"V13/0.0041868","v":11884.971816184197},49.76,{"$f":"V13/3.6","v":13.822222222222221},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$44+$N$44","v":100.00000000000001}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8170.9182390000005},34.21,{"$f":"P14/3.6","v":9.5027777777777782},{"$f":"S14*238.8459","v":9057.0365280000005},37.92,{"$f":"S14/3.6","v":10.533333333333333},{"$f":"V14/0.0041868","v":11884.971816184197},49.76,{"$f":"V14/3.6","v":13.822222222222221},-20.100000000000001,-17.5,"<0,0001",2E-3,null,0]
[3,96.089600000000004,2.0884999999999998,0.64019999999999999,9.6199999999999994E-2,9.8299999999999998E-2,1.4E-3,1.9099999999999999E-2,1.37E-2,1.5100000000000001E-2,6.4000000000000003E-3,0.76959999999999995,0.1618,0.69840000000000002,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,{"$f":"V15/0.0041868","v":11889.748734116747},49.78,13.827777777777778,null,null,null,null,"відсутні",99.999899999999982,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P16*238.8459","v":8168.5297800000008},34.200000000000003,{"$f":"P16/3.6","v":9.5},{"$f":"S16*238.8459","v":9054.6480689999989},37.909999999999997,{"$f":"S16/3.6","v":10.530555555555555},{"$f":"V16/0.0041868","v":11889.748734116747},49.78,{"$f":"V16/3.6","v":13.827777777777778},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,11889.748734116747,49.78,13.827777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.6678,2.3201999999999998,0.69830000000000003,0.1022,0.11210000000000001,1.9E-3,2.3199999999999998E-2,1.7100000000000001E-2,2.5600000000000001E-2,5.0000000000000001E-3,0.84850000000000003,0.17799999999999999,0.70189999999999997,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,11892.137193083023,49.79,13.830555555555556,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P19*238.8459","v":8192.4143699999986},34.299999999999997,{"$f":"P19/3.6","v":9.5277777777777768},{"$f":"S19*238.8459","v":9078.5326590000004},38.01,{"$f":"S19/3.6","v":10.558333333333332},{"$f":"V19/0.0041868","v":11892.137193083023},49.79,{"$f":"V19/3.6","v":13.830555555555556},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,11892.137193083023,49.79,13.830555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[9,95.700299999999999,2.3092999999999999,0.69120000000000004,0.1037,0.1119,2E-3,2.3900000000000001E-2,1.78E-2,3.0800000000000001E-2,5.1000000000000004E-3,0.82920000000000005,0.17480000000000001,0.70179999999999998,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9080.9211180000002,38.020000000000003,{"$f":"S21/3.6","v":10.561111111111112},11896.914111015572,49.81,13.836111111111112,-20.100000000000001,-17.8,"<0,0001",2E-3,null,99.999999999999986,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P22*238.8459","v":8194.8028290000002},34.31,{"$f":"P22/3.6","v":9.5305555555555568},{"$f":"S22*238.8459","v":9080.9211180000002},38.020000000000003,{"$f":"S22/3.6","v":10.561111111111112},{"$f":"V22/0.0041868","v":11896.914111015572},49.81,{"$f":"V22/3.6","v":13.836111111111112},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,11896.914111015572,49.81,13.836111111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,11896.914111015572,49.81,13.836111111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.347700000000003,2.4889999999999999,0.75180000000000002,0.1109,0.12379999999999999,2.0999999999999999E-3,2.6599999999999999E-2,1.9900000000000001E-2,3.2199999999999999E-2,5.4000000000000003E-3,0.89410000000000001,0.1968,0.7046,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,11896.914111015572,49.81,13.836111111111112,null,null,null,null,null,100.00030000000001," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8211.5220420000005},34.380000000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.5500000000000007},{"$f":"S26*238.8459","v":9100.0287900000003},38.1,{"$f":"S26/3.6","v":10.583333333333334},{"$f":"V26/0.0041868","v":11896.914111015572},49.81,{"$f":"V26/3.6","v":13.836111111111112},null,null,null,null,null,0," "]
[15,95.150899999999993,2.6162999999999998,0.80510000000000004,0.11899999999999999,0.1336,2.2000000000000001E-3,2.9100000000000001E-2,2.1700000000000001E-2,3.3399999999999999E-2,5.3E-3,0.87939999999999996,0.20399999999999999,0.70650000000000002,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11908.856405846947,49.86,13.85,null,null,"<0,0001",1.6999999999999999E-3,null,99.999999999999986,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P28*238.8459","v":8230.6297140000006},34.46,{"$f":"P28/3.6","v":9.5722222222222229},{"$f":"S28*238.8459","v":9121.5249210000002},38.19,{"$f":"S28/3.6","v":10.608333333333333},11908.856405846947,49.86,{"$f":"V28/3.6","v":13.85},null,null,null,null,null,0," "]
[17,95.199799999999996,2.5817000000000001,0.79090000000000005,0.1174,0.1298,2E-3,2.7900000000000001E-2,2.0899999999999998E-2,3.5099999999999999E-2,4.7000000000000002E-3,0.88070000000000004,0.20899999999999999,0.70609999999999995,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11904.079487914398,49.84,13.844444444444445,-20.8,-16.399999999999999,null,null,null,99.999899999999997," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P30*238.8459","v":8225.8527959999992},34.44,{"$f":"P30/3.6","v":9.5666666666666664},{"$f":"S30*238.8459","v":9114.359543999999},38.159999999999997,{"$f":"S30/3.6","v":10.6},11904.079487914398,49.84,{"$f":"V30/3.6","v":13.844444444444445},null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11904.079487914398,49.84,13.844444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11904.079487914398,49.84,13.844444444444445,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.234099999999998,2.6240999999999999,0.8085,0.1225,0.13150000000000001,2.0999999999999999E-3,2.69E-2,1.9800000000000002E-2,2.9399999999999999E-2,4.7999999999999996E-3,0.79790000000000005,0.1983,0.70589999999999997,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11923.187159644598,49.92,13.866666666666667,null,null,"<0,0001",2E-3,null,99.999899999999997," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P34*238.8459","v":8237.795091},34.49,{"$f":"P34/3.6","v":9.5805555555555557},{"$f":"S34*238.8459","v":9126.3018389999997},38.21,{"$f":"S34/3.6","v":10.613888888888889},{"$f":"V34/0.0041868","v":11923.187159644598},49.92,{"$f":"V34/3.6","v":13.866666666666667},null,null,null,null,null,0," "]
[23,95.307100000000005,2.5827,0.79730000000000001,0.122,0.1298,2.0999999999999999E-3,2.6599999999999999E-2,1.9599999999999999E-2,2.9700000000000001E-2,7.1000000000000004E-3,0.7802,0.1958,0.70540000000000003,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11923.187159644598,49.92,13.866666666666667,-18.8,-16.2,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P36*238.8459","v":8233.0181730000004},34.47,{"$f":"P36/3.6","v":9.5749999999999993},{"$f":"S36*238.8459","v":9123.91338},38.200000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.611111111111112},{"$f":"V36/0.0041868","v":11923.187159644598},49.92,{"$f":"V36/3.6","v":13.866666666666667},null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11923.187159644598,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11923.187159644598,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.560699999999997,2.4691999999999998,0.78959999999999997,0.1239,0.12130000000000001,1.4E-3,2.2100000000000002E-2,1.5299999999999999E-2,1.34E-2,1.1900000000000001E-2,0.69110000000000005,0.18,0.70320000000000005,{"$f":"P39*238.8459","v":8225.8527959999992},34.44,9.5666666666666664,{"$f":"S39*238.8459","v":9114.359543999999},38.159999999999997,10.6,11930.352536543423,49.95,13.875,null,null,"<0,0001",2.9999999999999997E-4,null,99.999900000000011," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P40*238.8459","v":8225.8527959999992},34.44,{"$f":"P40/3.6","v":9.5666666666666664},{"$f":"S40*238.8459","v":9114.359543999999},38.159999999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.6},{"$f":"V40/0.0041868","v":11930.352536543423},49.95,{"$f":"V40/3.6","v":13.875},null,null,null,null,null,0," "]
[29,94.756200000000007,2.8256000000000001,0.89380000000000004,0.13159999999999999,0.15909999999999999,2.5999999999999999E-3,3.6200000000000003E-2,2.8299999999999999E-2,6.7699999999999996E-2,4.4000000000000003E-3,0.87360000000000004,0.2208,0.71089999999999998,{"$f":"P41*238.8459","v":8276.0104350000001},34.65,{"$f":"P41/3.6","v":9.625},{"$f":"S41*238.8459","v":9169.2941009999995},38.39,{"$f":"S41/3.6","v":10.66388888888889},11932.740995509697,49.96,{"$f":"V41/3.6","v":13.877777777777778},null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[30,94.660700000000006,2.8826999999999998,0.9234,0.1338,0.16220000000000001,2.5000000000000001E-3,3.5299999999999998E-2,2.7E-2,5.0999999999999997E-2,4.1000000000000003E-3,0.88590000000000002,0.23150000000000001,0.71130000000000004,8276.0104350000001,34.65,{"$f":"P42/3.6","v":9.625},9169.2941009999995,38.39,{"$f":"S42/3.6","v":10.66388888888889},11930.352536543423,49.95,{"$f":"V42/3.6","v":13.875},-17.399999999999999,-14.5,null,null,"відсутні",100.0001]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P43*238.8459","v":8276.0104350000001},34.65,{"$f":"P43/3.6","v":9.625},{"$f":"S43*238.8459","v":9169.2941009999995},38.39,{"$f":"S43/3.6","v":10.66388888888889},{"$f":"V43/0.0041868","v":11930.352536543423},49.95,{"$f":"V43/3.6","v":13.875},null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.6705554348191,34.388995395921903,9.5524987210894139,9102.0390542920268,38.108416574419017,10.58567127067195]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник   Криворізького ЛВУМГ                                                                                                                                                Охримчук  А.О.                                                                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                          Степанова  О.Г.                                                                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                                Байда Ю.А."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":62,"n_cols":6,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[52,0,52,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,51,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №  616"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС 2 м.Дніпродзержинськ",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},9101,10.58]
[null,"ГРС Вороновиця",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Побережне",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Іллінці",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Тягун",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Оратів",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Осична",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Росоша",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Погребище",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Вороновиця",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Побережне",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Іллінці",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Тягун",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Оратів",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Осична",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Росоша",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Погребище",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Вороновиця",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Побережне",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Іллінці",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Тягун",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Оратів",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Осична",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Росоша",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Погребище",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Вороновиця",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Побережне",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Іллінці",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Тягун",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Оратів",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Осична",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Росоша",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС Погребище",null,null,10.539239188663757]
[null,"ГРС с.Ново Залісся",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},9101,10.58]
[null,"ГРС с.Вишневе П'ятихатський р-н",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},9102,10.59]
[null,"ГРС к-п  Дружба",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРСс. Семенівка к-п Заря комунізму",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС с.Сурсько-Михайлівка",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС м.Вільногірськ",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС м.Верхівцеве",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС м.Верхньодніпровськ",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС 1 м.Дніпродзержинськ",38.11,9098,10.58]
[null,"ГРС с.Лихівка",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС м. Дніпродзержинськ ВО \"АЗОТ\"1",38.119999999999997,9104,10.59]
[null,"ГРС АЗОТ( ПАТ Дніпрогаз)",38.11,9101,10.58]
[null,"ГРС 3 м.Дніпродзержинськ",38.1,9099,10.58]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №616",null,38.11,9102,10.59]
[]
[]
[]
["Начальник Криворізького  ЛВУМГ                                      ",null,null,"Охримчук А.О."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                              ",null,null,"Степанова О.Г."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["В.о.начальника  служби ГВ та М               ",null,"       ","Потабашній Є.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]