{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[10,12,11,12],[5,21,5,22],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[3,6,3,24],[5,26,5,27],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[2,4,2,26],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[51,1,51,26],[10,11,11,11],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[8,25,11,25],[47,1,47,26],[43,0,43,13],[10,3,11,3],[49,1,49,26],[1,5,1,25],[5,7,5,20],[6,5,6,24],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,4,11,4]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 676"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,"переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ\", ПАТ \"ХАРКІВГАЗ\", ПАТ \"ЗОКМ\", ТОВ \"ЛІДЕР\""]
[null,null,null,null," ТОВ \"КНАУФ ГІПС ДОНБАС\", ДП \"УКРАВТОГАЗ\", ПрАТ \"СКВЗ\", ТОВ \"ГІРНИЧІ МАШИНИ - ДРМЗ\", ТОВ \"ДТЕК СХІДЕНЕРГО\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 676"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № Pb089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Амвросієвка-Горловка-Слов'янськ\", \"Новопськов-Краматорськ\",",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[null,null,null,null,null," \"Краматорськ-Донецьк\", Донецьк-Маріуполь\", \"Шебелинка-Слов'янськ\", \"газопровід-відвід на ГРС 1, 2 Вуглегірської ДРЕС\""]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.434399999999997,2.2599999999999998,0.62839999999999996,8.8300000000000003E-2,9.1200000000000003E-2,2.3E-3,1.6899999999999998E-2,1.21E-2,1.2699999999999999E-2,0.01,1.2475000000000001,0.19620000000000001,0.70169999999999999,8132.27,34.048200000000001,9.4578333333333333,9013.9699999999993,37.739699999999999,10.48325,11809.9,49.445700000000002,13.734916666666667,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$44+$N$44","v":100.00000000000003}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.27,34.048200000000001,9.4578333333333333,9013.9699999999993,37.739699999999999,10.48325,11809.9,49.445700000000002,13.734916666666667,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.27,34.048200000000001,9.4578333333333333,9013.9699999999993,37.739699999999999,10.48325,11809.9,49.445700000000002,13.734916666666667,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.27,34.048200000000001,9.4578333333333333,9013.9699999999993,37.739699999999999,10.48325,11809.9,49.445700000000002,13.734916666666667,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.27,34.048200000000001,9.4578333333333333,9013.9699999999993,37.739699999999999,10.48325,11809.9,49.445700000000002,13.734916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.27,34.048200000000001,9.4578333333333333,9013.9699999999993,37.739699999999999,10.48325,11809.9,49.445700000000002,13.734916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.27,34.048200000000001,9.4578333333333333,9013.9699999999993,37.739699999999999,10.48325,11809.9,49.445700000000002,13.734916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.27,34.048200000000001,9.4578333333333333,9013.9699999999993,37.739699999999999,10.48325,11809.9,49.445700000000002,13.734916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.27,34.048200000000001,9.4578333333333333,9013.9699999999993,37.739699999999999,10.48325,11809.9,49.445700000000002,13.734916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.146299999999997,2.4733999999999998,0.7036,9.6299999999999997E-2,0.10059999999999999,3.8E-3,2.3E-2,1.49E-2,8.8999999999999999E-3,9.7999999999999997E-3,1.1319999999999999,0.28739999999999999,0.70469999999999999,8161.56,34.1708,9.491888888888889,9045.43,37.871400000000001,10.519833333333333,11825.33,49.510300000000001,13.752861111111111,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.56,34.1708,9.491888888888889,9045.43,37.871400000000001,10.519833333333333,11825.33,49.510300000000001,13.752861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.56,34.1708,9.491888888888889,9045.43,37.871400000000001,10.519833333333333,11825.33,49.510300000000001,13.752861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.56,34.1708,9.491888888888889,9045.43,37.871400000000001,10.519833333333333,11825.33,49.510300000000001,13.752861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.56,34.1708,9.491888888888889,9045.43,37.871400000000001,10.519833333333333,11825.33,49.510300000000001,13.752861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.56,34.1708,9.491888888888889,9045.43,37.871400000000001,10.519833333333333,11825.33,49.510300000000001,13.752861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[16,95.059600000000003,2.4198,0.68600000000000005,9.2299999999999993E-2,0.10050000000000001,2.5999999999999999E-3,2.0400000000000001E-2,1.5299999999999999E-2,2.58E-2,9.1000000000000004E-3,1.3008999999999999,0.26769999999999999,0.70520000000000005,8147.73,34.112900000000003,9.4758055555555565,9030.14,37.807400000000001,10.502055555555556,11801.78,49.411700000000003,13.725472222222223,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8147.73,34.112900000000003,9.4758055555555565,9030.14,37.807400000000001,10.502055555555556,11801.78,49.411700000000003,13.725472222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8147.73,34.112900000000003,9.4758055555555565,9030.14,37.807400000000001,10.502055555555556,11801.78,49.411700000000003,13.725472222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8147.73,34.112900000000003,9.4758055555555565,9030.14,37.807400000000001,10.502055555555556,11801.78,49.411700000000003,13.725472222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8147.73,34.112900000000003,9.4758055555555565,9030.14,37.807400000000001,10.502055555555556,11801.78,49.411700000000003,13.725472222222223,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8147.73,34.112900000000003,9.4758055555555565,9030.14,37.807400000000001,10.502055555555556,11801.78,49.411700000000003,13.725472222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8147.73,34.112900000000003,9.4758055555555565,9030.14,37.807400000000001,10.502055555555556,11801.78,49.411700000000003,13.725472222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[23,95.248900000000006,2.4331999999999998,0.72389999999999999,0.10489999999999999,0.10539999999999999,2.3E-3,1.9400000000000001E-2,1.38E-2,4.4999999999999997E-3,9.7999999999999997E-3,1.1034999999999999,0.23039999999999999,0.70389999999999997,8167.98,34.197699999999998,9.49936111111111,9052.5499999999993,37.901200000000003,10.528111111111112,11841.72,49.578899999999997,13.771916666666666,-13.6,-19.399999999999999,1E-4,2.9999999999999997E-4,"відс.",100.00000000000001,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.98,34.197699999999998,9.49936111111111,9052.5499999999993,37.901200000000003,10.528111111111112,11841.72,49.578899999999997,13.771916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.98,34.197699999999998,9.49936111111111,9052.5499999999993,37.901200000000003,10.528111111111112,11841.72,49.578899999999997,13.771916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.98,34.197699999999998,9.49936111111111,9052.5499999999993,37.901200000000003,10.528111111111112,11841.72,49.578899999999997,13.771916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.98,34.197699999999998,9.49936111111111,9052.5499999999993,37.901200000000003,10.528111111111112,11841.72,49.578899999999997,13.771916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167.98,34.197699999999998,9.49936111111111,9052.5499999999993,37.901200000000003,10.528111111111112,11841.72,49.578899999999997,13.771916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[29,94.808099999999996,2.5472000000000001,0.70479999999999998,9.2899999999999996E-2,9.8599999999999993E-2,1.1999999999999999E-3,2.1299999999999999E-2,1.35E-2,6.1999999999999998E-3,1.0699999999999999E-2,1.3718999999999999,0.3236,0.70650000000000002,8140.92,34.084400000000002,9.4678888888888899,9022.4500000000007,37.775199999999998,10.49311111111111,11780.6,49.323,13.700833333333334,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.92,34.084400000000002,9.4678888888888899,9022.4500000000007,37.775199999999998,10.49311111111111,11780.6,49.323,13.700833333333334,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.92,34.084400000000002,9.4678888888888899,9022.4500000000007,37.775199999999998,10.49311111111111,11780.6,49.323,13.700833333333334,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8148.6890779931073,34.116927696360705,9.4769243601001936,9031.4728426194833,37.81297230138415,10.503603417051155]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.о.начальника управління Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                         Кошель В.Ю."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат. ВХАЛ                                                                                                                                                           Єрьоменко М.О."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                             Левкович А.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":75,"n_cols":6,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[65,0,65,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,58,0],[59,0,64,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №676"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Донецька область","ГРС Краматорськ",37.807505162548019,9030.1675973034271,10.50208476737445]
[null,"АГНКС м.Краматорськ",37.812507805582975,9031.3624580814903,10.503474390439715]
[null,"ГРС Бахмутська ПТФ",37.81766572047259,9032.5944049054233,10.50490714457572]
[null,"ГРС м. Дзержинськ",37.813628790523616,9031.6302007385239,10.503785775145449]
[null,"ГРС к-п Козаченко",37.813769433233894,9031.6637926732401,10.503824842564971]
[null,"ГРС с. Рай-Олександрівка",37.810818771740379,9030.9590392732262,10.503005214372328]
[null,"ГРС м.Красний Лиман",37.812879006506165,9031.451117900071,10.503577501807268]
[null,"ГРС м.Часів Яр",37.814134758262327,9031.7510490584482,10.503926321739534]
[null,"ГРС р-п ім.Кірова",37.812768074312665,9031.4246222004749,10.503546687309074]
[null,"ГРС к-п ім. Тимірязєва",37.813971895199963,9031.7121498837405,10.503881081999989]
[null,"ГРС к-п ім. Леніна",37.813138765753969,9031.5131603313966,10.503649657153881]
[null,"ГРС к-пів Правди та ім. Кірова",37.812280029731056,9031.3080547531408,10.503411119369737]
[null,"ГРС 1 м.Костянтинівка",37.813449675192494,9031.5874197760586,10.503736020886803]
[null,"ГРС 2 м.Костянтинівка",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"ТОВ \"ТД \"ЛІДЕР\"",37.812658961196355,9031.3985609800093,10.503516378110099]
[null,"ГРС Правдинська ПТФ",37.814200762754368,9031.766813960754,10.503944656320657]
[null,"ГРС с. Покровське",37.813120344199746,9031.5087604186974,10.503644540055484]
[null,"ТОВ \"КНАУФ ГИПС ДОНБАС\"",37.817694516541877,9032.6012827285103,10.504915143483855]
[null,"ГРС 1 Вуглегірська ДРЕС",37.813610923658572,9031.6259333110629,10.503780812127381]
[null,"ГРС 2 Вуглегірська ДРЕС",37.818241545350801,9032.7319383167032,10.505067095930778]
[null,"ГРС м. Сіверськ",37.813012795002201,9031.4830727338158,10.503614665278389]
[null,"ГРС м. Красноармійськ",37.813451485218586,9031.5878520933693,10.503736523671829]
[null,"ГРС к-п Промінь",37.813336413441718,9031.5603676712599,10.503704559289366]
[null,"ГРС к-п Костянтинівський",37.813374217369642,9031.5693969844469,10.503715060380456]
[null,"ГРС м. Слов'янськ",37.814549380578661,9031.8500798987534,10.504041494605184]
[null,"АГНКС м. Слов'янськ",37.810739706324085,9030.9401548227124,10.502983251756691]
[null,"ГРС к-п Широкий Шлях",37.814603736799434,9031.8630626592239,10.504056593555399]
[null,"ГРС м. Артемівськ",37.813791937394996,9031.6691676998507,10.503831093720832]
[null,"ПАТ \"ЗОКМ\"",37.83159150745017,9035.9205220292934,10.508775418736159]
[null,"ГРС с. Кіндратівка",37.814896074125087,9031.9328862308739,10.504137798368079]
[null,"ГРС Щербинівська ТПФ",37.813300621807912,9031.5518189862705,10.503694617168865]
[null,"ГРС Шидловського КВЗ (Прат \"СКВЗ\")",37.818364254938025,9032.7612469985015,10.505101181927229]
[null,"АГНКС м. Костянтинівка",37.814526833630936,9031.8446946527311,10.504035231564149]
[null,"ГРС м. Дружківка",37.813914995329498,9031.6985595829701,10.503865276480417]
[null,"ТОВ \"ГІРНИЧІ МАШИНИ - ДРМЗ\"",37.807611765304316,9030.1930589346975,10.502114379251198]
[null,"АГНКС м. Дружківка",37.807803288288433,9030.2388034142095,10.502167580080121]
[null,"ГРС 1 м. Курахове (ТОВ \"ДТЕК СХІДЕНЕРГО\")",37.823926110546353,9034.0896734069429,10.506646141818431]
[null,"ГРС 2 м. Курахове",37.808685647773331,9030.4495513595048,10.502412679937036]
[null,"ГРС смт. Очеретино",37.813294964044424,9031.550467652658,10.503693045567895]
[null,"ГРС м. Селідове",37.813829786127791,9031.6782077144999,10.503841607257719]
[null,"ГРС с. Володимірівка",37.815535568772788,9032.0856269055475,10.504315435770218]
[null,"ГРС с. Донське",37.815142961537084,9031.9918542769901,10.504206378204746]
[null,"ГРС м. Волноваха",37.813990937453475,9031.7166980479196,10.503886371514854]
[null,"ГРС с. Новотроїцьке",37.813459881444395,9031.5898574974799,10.503738855956776]
[null,"ГРС к-п Оленівський",37.813163318389492,9031.5190246277252,10.503656477330415]
[null,"ГРС с.Ольгинка",37.813766351586295,9031.6630566343447,10.503823986551749]
[null,"ГРС м. Вугледар",37.814477577041082,9031.8329299181969,10.504021549178079]
[null,"ГРС 1 Слов'янська ДРЕС",37.814023227112195,9031.724410300516,10.503895340864497]
[null,"ГРС 2 Слов'янська ДРЕС",37.814796692853811,9031.9091494216918,10.504110192459391]
[null,"ГРС НКМЗ (ПАТ \"НКМЗ\")",37.817223295594729,9032.4887335372896,10.504784248776314]
[null,"ГРС с. Малинівка",37.814049282224069,9031.7306334571622,10.503902578395575]
[null,"ГРС к-п ім. Горького",37.813203350026036,9031.5285860199838,10.503667597229454]
[null,"ГРС с. Очеретино",37.813188087879986,9031.5249407189749,10.50366335774444]
[null,"ГРС р-п Маріупольський",37.813464942279431,9031.5910662571787,10.503740261744285]
["Харківська область","ГРС Ізюм",37.813704757522672,9031.6483451447839,10.50380687708963]
[null,"ГРС с. Бражківка",37.81316372536638,9031.5191218324853,10.503656590379549]
[null,"ГРС м. Барвінкове",37.812489658122551,9031.3581236349728,10.503469349478486]
[null,"ГРС к-пу \"Жовтень\"",37.814044678599203,9031.7295339002376,10.50390129961089]
[null,"ГРС к-п Степок",37.812875035239806,9031.4501693793827,10.503576398677724]
[null,"ГРС с.Петрівське",37.814010066321089,9031.7212668995198,10.503891685089192]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 676",null,37.814302303707912,9031.7910666011867,10.503972862141087]
[]
[]
[]
["В.о.начальника управління Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                             Кошель В.Ю.                                                                                      "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат. ВХАЛ                                                                                                               Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                                                   Левкович А.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]