{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[1,5,1,25],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[4,7,4,20],[6,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 679"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,"переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ\", "]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 679"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № Pb089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Амвросіївка-Горловка-Слов'янськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.708,0.31740000000000002,0.70950000000000002,8129.1918602699998,34.035299999999999,9.45425,9008.8613099699996,37.718299999999999,10.477305555555555,11738.12952468,49.145200000000003,13.651444444444445,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":2.0253999999999999}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.708,0.31740000000000002,0.70950000000000002,8129.1918602699998,34.035299999999999,9.45425,9008.8613099699996,37.718299999999999,10.477305555555555,11738.12952468,49.145200000000003,13.651444444444445,null,null,null,null,null,2.0253999999999999]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.708,0.31740000000000002,0.70950000000000002,8129.1918602699998,34.035299999999999,9.45425,9008.8613099699996,37.718299999999999,10.477305555555599,11738.12952468,49.145200000000003,13.651444444444399,null,null,null,null,null,2.0253999999999999,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.708,0.31740000000000002,0.70950000000000002,8129.1918602699998,34.035299999999999,9.45425,9008.8613099699996,37.718299999999999,10.477305555555599,11738.12952468,49.145200000000003,13.651444444444399,null,null,null,null,null,2.0253999999999999,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.708,0.31740000000000002,0.70950000000000002,8129.1918602699998,34.035299999999999,9.45425,9008.8613099699996,37.718299999999999,10.477305555555599,11738.12952468,49.145200000000003,13.651444444444399,null,null,null,null,null,2.0253999999999999," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.708,0.31740000000000002,0.70950000000000002,8129.1918602699998,34.035299999999999,9.45425,9008.8613099699996,37.718299999999999,10.477305555555599,11738.12952468,49.145200000000003,13.651444444444399,null,null,null,null,null,2.0253999999999999," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.708,0.31740000000000002,0.70950000000000002,8129.1918602699998,34.035299999999999,9.45425,9008.8613099699996,37.718299999999999,10.477305555555599,11738.12952468,49.145200000000003,13.651444444444399,null,null,null,null,null,2.0253999999999999," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.708,0.31740000000000002,0.70950000000000002,8129.1918602699998,34.035299999999999,9.45425,9008.8613099699996,37.718299999999999,10.477305555555599,11738.12952468,49.145200000000003,13.651444444444399,null,null,null,null,null,2.0253999999999999," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.708,0.31740000000000002,0.70950000000000002,8129.1918602699998,34.035299999999999,9.45425,9008.8613099699996,37.718299999999999,10.477305555555599,11738.12952468,49.145200000000003,13.651444444444399,null,null,null,null,null,2.0253999999999999," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.708,0.31740000000000002,0.70950000000000002,8129.1918602699998,34.035299999999999,9.45425,9008.8613099699996,37.718299999999999,10.477305555555599,11738.12952468,49.145200000000003,13.651444444444399,null,null,null,null,null,2.0253999999999999," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.708,0.31740000000000002,0.70950000000000002,8129.1918602699998,34.035299999999999,9.45425,9008.8613099699996,37.718299999999999,10.477305555555599,11738.12952468,49.145200000000003,13.651444444444399,null,null,null,null,null,2.0253999999999999," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.708,0.31740000000000002,0.70950000000000002,8129.1918602699998,34.035299999999999,9.45425,9008.8613099699996,37.718299999999999,10.477305555555599,11738.12952468,49.145200000000003,13.651444444444399,null,null,null,null,null,2.0253999999999999," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.708,0.31740000000000002,0.70950000000000002,8129.1918602699998,34.035299999999999,9.45425,9008.8613099699996,37.718299999999999,10.477305555555599,11738.12952468,49.145200000000003,13.651444444444399,null,null,null,null,null,2.0253999999999999," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.708,0.31740000000000002,0.70950000000000002,8129.1918602699998,34.035299999999999,9.45425,9008.8613099699996,37.718299999999999,10.477305555555599,11738.12952468,49.145200000000003,13.651444444444399,null,null,null,null,null,2.0253999999999999," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.708,0.31740000000000002,0.70950000000000002,8129.1918602699998,34.035299999999999,9.45425,9008.8613099699996,37.718299999999999,10.477305555555599,11738.12952468,49.145200000000003,13.651444444444399,null,null,null,null,null,2.0253999999999999," "]
[16,94.477999999999994,2.6193,0.68149999999999999,8.3599999999999994E-2,9.4399999999999998E-2,2.8999999999999998E-3,1.7399999999999999E-2,1.2800000000000001E-2,1.3899999999999999E-2,9.7000000000000003E-3,1.6696,0.31690000000000002,0.70789999999999997,8118.49,33.990499999999997,9.441805555555554,8997.52,37.6708,10.46411111111111,11735.88,49.135800000000003,13.648833333333334,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6696,0.31690000000000002,0.70789999999999997,8118.49,33.990499999999997,9.441805555555554,8997.52,37.6708,10.46411111111111,11735.88,49.135800000000003,13.648833333333334,null,null,null,null,null,1.9864999999999999," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6696,0.31690000000000002,0.70789999999999997,8118.49,33.990499999999997,9.441805555555554,8997.52,37.6708,10.46411111111111,11735.88,49.135800000000003,13.648833333333334,null,null,null,null,null,1.9864999999999999," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6696,0.31690000000000002,0.70789999999999997,8118.49,33.990499999999997,9.441805555555554,8997.52,37.6708,10.46411111111111,11735.88,49.135800000000003,13.648833333333334,null,null,null,null,null,1.9864999999999999," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6696,0.31690000000000002,0.70789999999999997,8118.49,33.990499999999997,9.441805555555554,8997.52,37.6708,10.46411111111111,11735.88,49.135800000000003,13.648833333333334,null,null,null,null,null,1.9864999999999999,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6696,0.31690000000000002,0.70789999999999997,8118.49,33.990499999999997,9.441805555555554,8997.52,37.6708,10.46411111111111,11735.88,49.135800000000003,13.648833333333334,null,null,null,null,null,1.9864999999999999," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6696,0.31690000000000002,0.70789999999999997,8118.49,33.990499999999997,9.441805555555554,8997.52,37.6708,10.46411111111111,11735.88,49.135800000000003,13.648833333333334,-13.6,-19.399999999999999,1E-4,2.9999999999999997E-4,"відc",1.9864999999999999," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6696,0.31690000000000002,0.70789999999999997,8118.49,33.990499999999997,9.441805555555554,8997.52,37.6708,10.46411111111111,11735.88,49.135800000000003,13.648833333333334,null,null,null,null,null,1.9864999999999999,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6696,0.31690000000000002,0.70789999999999997,8118.49,33.990499999999997,9.441805555555554,8997.52,37.6708,10.46411111111111,11735.88,49.135800000000003,13.648833333333334,null,null,null,null,null,1.9864999999999999," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6696,0.31690000000000002,0.70789999999999997,8118.49,33.990499999999997,9.441805555555554,8997.52,37.6708,10.46411111111111,11735.88,49.135800000000003,13.648833333333334,null,null,null,null,null,1.9864999999999999," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6696,0.31690000000000002,0.70789999999999997,8118.49,33.990499999999997,9.441805555555554,8997.52,37.6708,10.46411111111111,11735.88,49.135800000000003,13.648833333333334,null,null,null,null,null,1.9864999999999999," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6696,0.31690000000000002,0.70789999999999997,8118.49,33.990499999999997,9.441805555555554,8997.52,37.6708,10.46411111111111,11735.88,49.135800000000003,13.648833333333334,null,null,null,null,null,1.9864999999999999," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6696,0.31690000000000002,0.70789999999999997,8118.49,33.990499999999997,9.441805555555554,8997.52,37.6708,10.46411111111111,11735.88,49.135800000000003,13.648833333333334,null,null,null,null,null,1.9864999999999999," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6696,0.31690000000000002,0.70789999999999997,8118.49,33.990499999999997,9.441805555555554,8997.52,37.6708,10.46411111111111,11735.88,49.135800000000003,13.648833333333334,null,null,null,null,null,1.9864999999999999," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6696,0.31690000000000002,0.70789999999999997,8118.49,33.990499999999997,9.441805555555554,8997.52,37.6708,10.46411111111111,11735.88,49.135800000000003,13.648833333333334,null,null,null,null,null,1.9864999999999999]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6696,0.31690000000000002,0.70789999999999997,8118.49,33.990499999999997,9.441805555555554,8997.52,37.6708,10.46411111111111,11735.88,49.135800000000003,13.648833333333334,null,null,null,null,null,1.9864999999999999," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8123.7701967526245,34.012603896757163,9.447945526876989,9003.1156951934772,37.69423605124922,10.470621125347023]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.о.начальника управління Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                      Кошель В.Ю."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат. ВХАЛ                                                                                                                                                                   Єрьоменко М.О."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Левкович А.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 679"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Донецька область","ГРС м. Авдіївка",37.69423605124922,9003.1137344730669,10.470621125347005]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 679",null,37.69423605124922,9003.1137344730669,10.470621125347005]
[]
[]
[]
["В.о.начальника управління Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                Кошель В.Ю.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат. ВХАЛ                                                                                                                        Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                                                         Левкович А.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]