{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,13,47,15],[47,21,47,22],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,8,9,8],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[4,13,4,17],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[48,13,48,15],[48,21,48,22],[49,13,49,15],[49,21,49,22],[50,13,50,15],[50,21,50,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 490"]
["Філія  УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Закарпатгаз\",  ТОВ \"СТЕЙТ ОІЛ\",  ДП \"Укравтогаз\""]
["ГВС-Теково  Хустське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 490"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"СОЮЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.22,2.0592999999999999,0.63349999999999995,9.7699999999999995E-2,9.4E-2,4.0000000000000002E-4,1.83E-2,1.24E-2,8.8999999999999999E-3,7.1000000000000004E-3,0.6976,0.1507,0.69730000000000003,{"$f":"P11*238.8459","v":8168.5297800000008},34.200000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5},{"$f":"S11*238.8459","v":9054.6480689999989},37.909999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.530555555555555},{"$f":"V11*238.8459","v":11899.302738},49.82,{"$f":"V11/3.6","v":13.838888888888889},-19.899999999999999,"< -17,4",null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999899999999968}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8168.5297800000008},34.200000000000003,9.5,{"$f":"S12*238.8459","v":9054.6480689999989},37.909999999999997,10.530555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8168.5297800000008},34.200000000000003,9.5,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,96.049499999999995,2.1865000000000001,0.67149999999999999,0.1024,9.7799999999999998E-2,2.9999999999999997E-4,1.8100000000000002E-2,1.23E-2,5.4000000000000003E-3,7.1999999999999998E-3,0.69189999999999996,0.15709999999999999,0.6986,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,{"$f":"V17*238.8459","v":11906.468115},49.85,{"$f":"V17/3.6","v":13.847222222222221},-21.1,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8180.4720749999997},34.25,9.5138888888888893,{"$f":"S18*238.8459","v":9068.9788229999995},37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P19*238.8459","v":8180.4720749999997},34.25,9.5138888888888893,{"$f":"S19*238.8459","v":9068.9788229999995},37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,96.006799999999998,2.2069000000000001,0.68410000000000004,0.10440000000000001,0.1004,5.0000000000000001E-4,1.8700000000000001E-2,1.3100000000000001E-2,6.1999999999999998E-3,7.0000000000000001E-3,0.69359999999999999,0.1583,0.69899999999999995,{"$f":"P25*238.8459","v":8185.2489930000011},34.270000000000003,9.5194444444444457,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,{"$f":"V25*238.8459","v":11908.856573999999},49.86,{"$f":"V25/3.6","v":13.85},-21,"< -18,5",null,null,null,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8185.2489930000011},34.270000000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.5194444444444457},{"$f":"S26*238.8459","v":9071.3672819999992},37.979999999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.549999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,95.9833,2.2172999999999998,0.68740000000000001,0.10539999999999999,0.10199999999999999,5.9999999999999995E-4,1.9199999999999998E-2,1.34E-2,6.1000000000000004E-3,7.0000000000000001E-3,0.69899999999999995,0.15920000000000001,0.69920000000000004,{"$f":"P32*238.8459","v":8185.2489930000011},34.270000000000003,9.5194444444444457,{"$f":"S32*238.8459","v":9073.7557410000009},37.99,10.552777777777779,{"$f":"V32*238.8459","v":11908.856573999999},49.86,{"$f":"V32/3.6","v":13.85},-20.5,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8185.2489930000011},34.270000000000003,9.5194444444444457,{"$f":"S33*238.8459","v":9073.7557410000009},37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,1E-4,1E-4,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P37*238.8459","v":8185.2489930000011},34.270000000000003,{"$f":"P37/3.6","v":9.5194444444444457},{"$f":"S37*238.8459","v":9073.7557410000009},37.99,{"$f":"S37/3.6","v":10.552777777777779},null,null,null,null,null,null,null,0,0]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,95.834599999999995,2.3029000000000002,0.72519999999999996,0.1133,0.11020000000000001,5.0000000000000001E-4,2.12E-2,1.49E-2,6.8999999999999999E-3,6.8999999999999999E-3,0.69510000000000005,0.16830000000000001,0.7006,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,{"$f":"V39*238.8459","v":11916.021951000001},49.89,{"$f":"V39/3.6","v":13.858333333333333},-19.100000000000001,null,null,null,null,99.999999999999986]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.3615051737333,34.253723866198804,9.5149232961663337,9068.7171533814053,37.968904441656349,10.546917900460095]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шак В.Ю.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ ГВС-Теково Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шишола В.Й.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник cлужби АКВПТіАСУ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бабій Т.В.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[14,0,14,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 490"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Закарпатська область","ГРС Теково",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Виноградово 1",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Виноградово 2",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Данилово",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Іршава",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Раковець",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Теребля",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Тячів",37.97,9069,10.55]
[null,"ГРС Хуст",37.97,9069,10.55]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 490",null,37.97,9069,10.55]
[]
[]
[]
["Начальник управління Хустського ЛВУМГ                                                                                                      ",null,null,"Шак В.Ю.",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ ГВС-Теково Хустського ЛВУМГ                                                                                                                                                       ",null,null,"Шишола В.Й.",null,"03.04.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби АКВПТіАСУ",null,null,"Бабій Т.В.",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]