{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":30,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,20,41,27],[42,7,42,13],[42,20,42,27],[43,20,43,27],[8,11,9,11],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[41,0,41,13],[41,14,42,14],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[7,13,9,13],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[6,0,9,0],[6,1,7,12],[6,13,6,22],[6,23,9,23],[6,24,9,24],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,25,9,25],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[4,13,4,17],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[1,6,1,24],[2,6,2,24],[3,10,3,20]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 523"]
["Філія \"УМГ \" Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Закарпатгаз\", ДП \"Укравтогаз\" та ТзОВ \"СТЕЙТ ОІЛ\" "]
["ГКС Ужгород п/м  Закарпатського  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"маршрут №523"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РВ-0033-13 чинне до 26.06.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"ДУД-І\"",null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси\n вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси\n вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина   абсолютна, \nкг/м3,  при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"]
[1,96.249300000000005,2.0821999999999998,0.67500000000000004,9.1899999999999996E-2,9.6600000000000005E-2,2.3999999999999998E-3,1.7299999999999999E-2,1.2E-2,1.18E-2,null,0.64339999999999997,0.1181,0.69730000000000003,{"$f":"P11*238.8459","v":8185.2489930000011},34.270000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5194444444444457},{"$f":"S11*238.8459","v":9076.1442000000006},38,{"$f":"S11/3.6","v":10.555555555555555},{"$f":"V11*238.8459","v":11927.964246},49.94,{"$f":"V11/3.6","v":13.872222222222222},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999999999999986},{"$f":"IF(AC11=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[2,96.240200000000002,2.09,0.67500000000000004,9.1999999999999998E-2,9.7000000000000003E-2,2E-3,1.7000000000000001E-2,1.2E-2,1.0999999999999999E-2,null,0.64610000000000001,0.1177,0.69740000000000002,{"$f":"P12*238.8459","v":8185.2489930000011},34.270000000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.5194444444444457},{"$f":"S12*238.8459","v":9076.1442000000006},38,10.555555555555555,{"$f":"V12*238.8459","v":11927.964246},49.94,13.872222222222222,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$42+$N$42","v":99.999999999999986},"ОК"]
[3,96.259600000000006,2.0813999999999999,0.66639999999999999,9.0800000000000006E-2,9.5500000000000002E-2,2.3E-3,1.72E-2,1.1900000000000001E-2,1.1299999999999999E-2,null,0.64839999999999998,0.1152,0.69710000000000005,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,11927.964246,49.94,13.872222222222222,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001},"ОК"]
[4,96.2102,2.1175000000000002,0.67610000000000003,9.1800000000000007E-2,9.6500000000000002E-2,2.3999999999999998E-3,1.72E-2,1.21E-2,1.18E-2,null,0.6462,0.1182,0.6976,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,11927.964246,49.94,13.872222222222222,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B14:M14)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001},"ОК"]
[5,96.180700000000002,2.1371000000000002,0.68159999999999998,9.2399999999999996E-2,9.7199999999999995E-2,2.3999999999999998E-3,1.7299999999999999E-2,1.2200000000000001E-2,1.2E-2,null,0.64800000000000002,0.1191,0.69779999999999998,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,11930.352705000001,49.95,13.875,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B15:M15)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001},"ОК"]
[6,96.175399999999996,2.1417999999999999,0.68259999999999998,9.2499999999999999E-2,9.7199999999999995E-2,2.3E-3,1.7399999999999999E-2,1.23E-2,1.21E-2,null,0.64780000000000004,0.1186,0.69779999999999998,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,11930.352705000001,49.95,13.875,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B16:M16)+$K$42+$N$42-K16","v":100},"ОК"]
[7,96.172600000000003,2.1442000000000001,0.68179999999999996,9.2600000000000002E-2,9.7199999999999995E-2,2.3E-3,1.7500000000000002E-2,1.2200000000000001E-2,1.15E-2,null,0.64890000000000003,0.1192,0.69779999999999998,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,11930.352705000001,49.95,13.875,-14.8,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B17:M17)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001},"ОК"]
[8,96.100499999999997,2.1972,0.69940000000000002,9.5100000000000004E-2,9.98E-2,2.3999999999999998E-3,1.78E-2,1.23E-2,1.0999999999999999E-2,null,0.64339999999999997,0.1211,0.69840000000000002,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11935.129622999999,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[9,96.054199999999994,2.2246000000000001,0.70979999999999999,9.6500000000000002E-2,0.10150000000000001,2.3999999999999998E-3,1.8100000000000002E-2,1.2699999999999999E-2,1.17E-2,null,0.64690000000000003,0.1216,0.69879999999999998,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,11935.129622999999,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[10,96.003600000000006,2.2565,0.72260000000000002,9.8400000000000001E-2,0.10349999999999999,2.3999999999999998E-3,1.84E-2,1.29E-2,1.18E-2,null,0.6452,0.12470000000000001,0.69930000000000003,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,11937.518081999999,49.98,13.883333333333333,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[11,95.977699999999999,2.2732999999999999,0.72799999999999998,9.9400000000000002E-2,0.1048,2.5000000000000001E-3,1.8700000000000001E-2,1.3100000000000001E-2,1.21E-2,null,0.64510000000000001,0.12529999999999999,0.69950000000000001,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,11939.906541,49.99,13.886111111111111,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[12,95.897900000000007,2.3347000000000002,0.74360000000000004,0.1016,0.1067,2.5000000000000001E-3,1.9300000000000001E-2,1.35E-2,1.2800000000000001E-2,8.6999999999999994E-3,0.63180000000000003,0.12690000000000001,0.70020000000000004,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11944.683459,50.01,13.891666666666666,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[13,95.833600000000004,2.3727,0.7621,0.1043,0.10979999999999999,2.5000000000000001E-3,1.9800000000000002E-2,1.38E-2,1.29E-2,null,0.63929999999999998,0.12920000000000001,0.70069999999999999,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B23:M23)+$K$42+$N$42-K23","v":100.00000000000001},"ОК"]
[14,95.813599999999994,2.3774999999999999,0.76849999999999996,0.10589999999999999,0.1119,2.5000000000000001E-3,2.01E-2,1.4E-2,1.2200000000000001E-2,null,0.64139999999999997,0.13239999999999999,0.70099999999999996,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,-14.4,"<-12,2",null,null,null,{"$f":"SUM(B24:M24)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001},"ОК"]
[15,95.834299999999999,2.3613,0.76439999999999997,0.1057,0.1119,2.5000000000000001E-3,2.0199999999999999E-2,1.4E-2,1.2699999999999999E-2,null,0.6421,0.13089999999999999,0.70079999999999998,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,0,99.999999999999986,"ОК"]
[16,95.853899999999996,2.3454999999999999,0.76149999999999995,0.1056,0.1118,2.5999999999999999E-3,2.0199999999999999E-2,1.3899999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,null,0.64270000000000005,0.1293,0.70069999999999999,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[17,95.872799999999998,2.3357999999999999,0.75829999999999997,0.1052,0.11119999999999999,2.5999999999999999E-3,2.0199999999999999E-2,1.41E-2,1.34E-2,null,0.63949999999999996,0.12690000000000001,0.70050000000000001,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[18,95.872299999999996,2.3369,0.75829999999999997,0.1052,0.1113,2.5000000000000001E-3,2.0199999999999999E-2,1.41E-2,1.4200000000000001E-2,null,0.63839999999999997,0.12659999999999999,0.7006,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[19,95.799800000000005,2.3902000000000001,0.76849999999999996,0.1061,0.1119,2.3E-3,2.0400000000000001E-2,1.41E-2,1.47E-2,null,0.64219999999999999,0.1298,0.70109999999999995,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[20,95.790400000000005,2.4007999999999998,0.76959999999999995,0.10589999999999999,0.1114,2.3E-3,2.0199999999999999E-2,1.4E-2,1.41E-2,null,0.64219999999999999,0.12909999999999999,0.70109999999999995,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B30:M30)+$K$42+$N$42-K30","v":100.00000000000001},"ОК"]
[21,95.482500000000002,2.5743999999999998,0.82099999999999995,0.1157,0.1192,2.5000000000000001E-3,2.29E-2,1.5100000000000001E-2,1.61E-2,null,0.63939999999999997,0.19120000000000001,0.70389999999999997,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9135.8556750000007,38.25,10.625,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,-15,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4,null,{"$f":"SUM(B31:M31)+$K$42+$N$42","v":100},"ОК"]
[22,95.562200000000004,2.5331000000000001,0.81659999999999999,0.11509999999999999,0.12039999999999999,2.5999999999999999E-3,2.3E-2,1.5299999999999999E-2,1.47E-2,null,0.63100000000000001,0.16600000000000001,0.70330000000000004,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9135.8556750000007,38.25,10.625,11954.237294999999,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[23,95.624700000000004,2.4958999999999998,0.80420000000000003,0.11269999999999999,0.1186,2.5000000000000001E-3,2.2200000000000001E-2,1.4999999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,null,0.64,0.1492,0.70269999999999999,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11954.237294999999,50.05,13.902777777777777,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[24,95.620900000000006,2.4857999999999998,0.79500000000000004,0.1142,0.1187,2.3999999999999998E-3,2.3099999999999999E-2,1.5699999999999999E-2,1.7000000000000001E-2,null,0.64510000000000001,0.16209999999999999,0.70279999999999998,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,95.696200000000005,2.4418000000000002,0.78359999999999996,0.1118,0.1169,2.5000000000000001E-3,2.2800000000000001E-2,1.5299999999999999E-2,1.66E-2,null,0.63980000000000004,0.1527,0.70220000000000005,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[26,95.619600000000005,2.5135999999999998,0.81210000000000004,0.11459999999999999,0.12039999999999999,2.3999999999999998E-3,2.2100000000000002E-2,1.5100000000000001E-2,1.5699999999999999E-2,null,0.61980000000000002,0.14460000000000001,0.70279999999999998,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9135.8556750000007,38.25,10.625,11959.014213,50.07,13.908333333333333,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[27,95.358999999999995,2.5964999999999998,0.8397,0.1202,0.12570000000000001,2.5000000000000001E-3,2.41E-2,1.6199999999999999E-2,1.84E-2,null,0.72950000000000004,0.16819999999999999,0.70479999999999998,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9135.8556750000007,38.25,10.625,11944.683459,50.01,13.891666666666666,null,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC37=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[28,95.271299999999997,2.6707000000000001,0.86580000000000001,0.1234,0.1298,2.5999999999999999E-3,2.4500000000000001E-2,1.6500000000000001E-2,1.7899999999999999E-2,null,0.71220000000000006,0.1653,0.70550000000000002,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,11954.237294999999,50.05,13.902777777777777,-15.4,"<-13,2",null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[29,95.174700000000001,2.7136,0.87870000000000004,0.1255,0.13200000000000001,2.7000000000000001E-3,2.4899999999999999E-2,1.6799999999999999E-2,1.8700000000000001E-2,null,0.74490000000000001,0.16750000000000001,0.70620000000000005,8254.5143040000003,34.56,9.6,9152.5748879999992,38.32,{"$f":"S39/3.6","v":10.644444444444444},11951.848835999999,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[30,95.450400000000002,2.6425000000000001,0.85829999999999995,0.1202,0.1275,2.5999999999999999E-3,2.2800000000000001E-2,1.5800000000000002E-2,1.6299999999999999E-2,null,0.60509999999999997,0.13850000000000001,0.70420000000000005,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9154.963346999999,38.33,{"$f":"S40/3.6","v":10.647222222222222},11973.344967000001,50.13,13.925000000000001,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[31,95.444900000000004,2.6511999999999998,0.86,0.1196,0.12640000000000001,2.5000000000000001E-3,2.2599999999999999E-2,1.5699999999999999E-2,1.54E-2,null,0.60099999999999998,0.14069999999999999,0.70420000000000005,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,11973.344967000001,50.13,13.925000000000001,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.6441139604649,34.393071490699505,9.5536309696387534,9108.5330402594718,38.135605594483607,10.593223776245445]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Закарпатського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Лукіта В.Ф.",null,null,null,null,null,"03.04.17р."]
[null,null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник ВХАЛ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Завадяк О.В.",null,null,null,null,null,"03.04.17р."]
[null,null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник метрологічної служби",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Водянчук М.В.",null,null,null,null,null,"03.04.17р."]
[null,null,null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 523"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Закарпатська область","ГРС Ужгород",38.130000000000003,9108,10.59]
[null,"ГРС П.-Комарівці",38.14,9111,10.6]
[null,"ГРС Геївці",38.130000000000003,9108,10.59]
[null,"ГРС Чоп",38.130000000000003,9108,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 523",null,38.14,9109,10.59]
[]
[]
[]
["Начальник управління Закарпатського ЛВУМГ                                                                                                      ",null,null,"Лукіта В.Ф.",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник ВХАЛ",null,null,"Завадяк О.В.",null,"03.04.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник метрологічної служби",null,null,"Водянчук М.В.",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]