{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 217"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 217"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 156/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Торжок-Долина \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8179.0151150099991},34.243899999999996,{"$f":"P11/3.6","v":9.5121944444444431},{"$f":"S11*238.8459","v":9065.9932492500011},37.957500000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.543750000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8179.0151150099991},34.243899999999996,9.5121944444444431,{"$f":"S12*238.8459","v":9065.9932492500011},37.957500000000003,10.543750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.0151150099991,34.243899999999996,{"$f":"P13/3.6","v":9.5121944444444431},{"$f":"S13*238.8459","v":9065.9932492500011},37.957500000000003,{"$f":"S13/3.6","v":10.543750000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.0151150099991,34.243899999999996,9.5121944444444431,9065.9932492500011,37.957500000000003,10.543750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.0151150099991,34.243899999999996,9.5121944444444431,9065.9932492500011,37.957500000000003,10.543750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.0151150099991,34.243899999999996,9.5121944444444431,9065.9932492500011,37.957500000000003,10.543750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,92.684899999999999,3.7096,0.98060000000000003,0.1222,0.16,1.1999999999999999E-3,3.8899999999999997E-2,3.0200000000000001E-2,3.9800000000000002E-2,8.8999999999999999E-3,1.1919,1.0317000000000001,0.72729999999999995,8242.2853939199995,34.508800000000001,9.5857777777777784,9128.8097209500011,38.220500000000001,10.616805555555556,11748,49.21,13.66,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.2853939199995,34.508800000000001,9.5857777777777784,9128.8097209500011,38.220500000000001,10.616805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.2853939199995,34.508800000000001,9.5857777777777784,9128.8097209500011,38.220500000000001,10.616805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.2853939199995,34.508800000000001,{"$f":"P20/3.6","v":9.5857777777777784},9128.8097209500011,38.220500000000001,{"$f":"S20/3.6","v":10.616805555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.2853939199995,34.508800000000001,9.5857777777777784,9128.8097209500011,38.220500000000001,10.616805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.2853939199995,34.508800000000001,9.5857777777777784,9128.8097209500011,38.220500000000001,10.616805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.2853939199995,34.508800000000001,9.5857777777777784,9128.8097209500011,38.220500000000001,10.616805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,92.469300000000004,3.8109000000000002,0.99550000000000005,0.1227,0.16309999999999999,1.8E-3,3.8699999999999998E-2,3.0099999999999998E-2,3.9300000000000002E-2,9.4000000000000004E-3,1.2293000000000001,1.0900000000000001,0.72899999999999998,8243.3840850599991,34.513399999999997,9.5870555555555548,9128.9052593100005,38.2209,10.616916666666667,11735,49.157800000000002,13.65,null,null,0,0,0,100.00010000000002," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.3840850599991,34.513399999999997,9.5870555555555548,9128.9052593100005,38.2209,10.616916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.3840850599991,34.513399999999997,9.5870555555555548,9128.9052593100005,38.2209,10.616916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.3840850599991,34.513399999999997,{"$f":"P27/3.6","v":9.5870555555555548},9128.9052593100005,38.2209,{"$f":"S27/3.6","v":10.616916666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.3840850599991,34.513399999999997,9.5870555555555548,9128.9052593100005,38.2209,10.616916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.3840850599991,34.513399999999997,9.5870555555555548,9128.9052593100005,38.2209,10.616916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.3840850599991,34.513399999999997,9.5870555555555548,9128.9052593100005,38.2209,10.616916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,90.932599999999994,4.4538000000000002,1.0322,0.11609999999999999,0.1656,2.0999999999999999E-3,4.1700000000000001E-2,3.3399999999999999E-2,4.0899999999999999E-2,9.4000000000000004E-3,1.4340999999999999,1.738,0.7419,8221.5774543900006,34.4221,9.5616944444444449,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,11605,48.588999999999999,13.5,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.5774543900006,34.4221,{"$f":"P32/3.6","v":9.5616944444444449},{"$f":"S32*238.8459","v":9104.8057079999999},38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.5774543900006,34.4221,{"$f":"P33/3.6","v":9.5616944444444449},9104.8057079999999,38.119999999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.588888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.5774543900006,34.4221,9.5616944444444449,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.5774543900006,34.4221,9.5616944444444449,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.5774543900006,34.4221,9.5616944444444449,9104.8057079999999,38.119999999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.588888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.5774543900006,34.4221,9.5616944444444449,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.455883794024,34.43415140805859,9.565042057794054,9109.9766392860711,38.141649654802833,10.594902681889675]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                                Тарапата Я.І.                                                                                                          "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік                                                                                                                                                                                    Чорна Г.В.                                                                                                                                             "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                           Лукавий Р.М.                                                        "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №217"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Чагрів",38.142026186266442,9110.066572282376,10.595007273962901]
[null,"ГРС Озеряни ",38.141326101243365,9109.8993598449633,10.594812805900935]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 217",null,38.141649654802833,9109.9766392860729,10.594902681889677]
[]
[]
[]
["Головний інженер  Тернопільського ЛВУМГ                                          Тарапата Я.І.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік                                                                                                                   Чорна Г.В.                                                                                                    "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                     Лукавий Р.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]