{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,17],[47,13,47,15],[47,21,47,22],[48,13,48,15],[48,21,48,22],[43,20,43,27],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[41,17,42,17],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[41,0,41,13],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[49,13,49,15],[49,21,49,22],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[8,11,9,11],[7,13,9,13],[8,8,9,8],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,9,9,9],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,1,7,12],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,7,9,7],[8,10,9,10]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 403"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано - Франківськгаз\" та ПАТ \"Чернівцігаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 403"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КАЧБ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8156.874100080001},34.151200000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.4864444444444445},{"$f":"S11*238.8459","v":9042.0847746599993},37.857399999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.515944444444443},null,null,null,-13.6,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.874100080001,34.151200000000003,9.4864444444444445,9042.0847746599993,37.857399999999998,10.515944444444443,null,null,null,-10.4,-8.4,null,null,null,0]
[3," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.874100080001,34.151200000000003,9.4864444444444445,9042.0847746599993,37.857399999999998,10.515944444444443,null,null,null,-13.2,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.874100080001,34.151200000000003,9.4864444444444445,9042.0847746599993,37.857399999999998,10.515944444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.874100080001,34.151200000000003,9.4864444444444445,9042.0847746599993,37.857399999999998,10.515944444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96,2.3205,0.75770000000000004,0.1222,0.1211,1.8E-3,2.5100000000000001E-2,1.7000000000000001E-2,1.4999999999999999E-2,4.0000000000000001E-3,0.73209999999999997,0.15079999999999999,0.70189999999999997,{"$f":"P16*238.8459","v":8213.0267711699998},34.386299999999999,{"$f":"P16/3.6","v":9.5517500000000002},{"$f":"S16*238.8459","v":9102.2261722799994},38.109200000000001,{"$f":"S16/3.6","v":10.585888888888888},{"$f":"V16*238.8459","v":11923.61725062},49.921799999999998,{"$f":"V16/3.6","v":13.867166666666666},-13.1,-12.7,null,null,null,100.26730000000001," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.0267711699998,34.386299999999999,9.5517500000000002,9102.2261722799994,38.109200000000001,10.585888888888888,null,null,null,-17.399999999999999,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.0267711699998,34.386299999999999,9.5517500000000002,9102.2261722799994,38.109200000000001,10.585888888888888,null,null,null,-16.5,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.0267711699998,34.386299999999999,9.5517500000000002,9102.2261722799994,38.109200000000001,10.585888888888888,null,null,null,-17.2,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.0267711699998,34.386299999999999,9.5517500000000002,9102.2261722799994,38.109200000000001,10.585888888888888,null,null,null,-18.3,null,3.0200000000000002E-4,"<0,0002",0,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.0267711699998,34.386299999999999,9.5517500000000002,9102.2261722799994,38.109200000000001,10.585888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P22*238.8459","v":8213.0267711699998},34.386299999999999,{"$f":"P22/3.6","v":9.5517500000000002},{"$f":"S22*238.8459","v":9102.2261722799994},38.109200000000001,{"$f":"S22/3.6","v":10.585888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.083200000000005,2.1055000000000001,0.6663,0.10639999999999999,0.1041,1.6000000000000001E-3,2.1299999999999999E-2,1.4E-2,1.52E-2,1.9E-3,0.73370000000000002,0.14680000000000001,0.69879999999999998,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9067.7845935000005,37.965000000000003,10.545833333333334,{"$f":"V23*238.8459","v":11905.011155009999},49.843899999999998,{"$f":"V23/3.6","v":13.845527777777777},-17.5,-13.2,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9067.7845935000005,37.965000000000003,10.545833333333334,null,null,null,-18.8,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9067.7845935000005,37.965000000000003,10.545833333333334,null,null,null,-19.8,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9067.7845935000005,37.965000000000003,10.545833333333334,null,null,null,-19.600000000000001,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9067.7845935000005,37.965000000000003,10.545833333333334,null,null,null,-19.5,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9067.7845935000005,37.965000000000003,10.545833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.854228440001,34.251600000000003,9.5143333333333349,9067.7845935000005,37.965000000000003,10.545833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.456500000000005,1.9147000000000001,0.58109999999999995,9.0999999999999998E-2,8.8300000000000003E-2,5.9999999999999995E-4,1.6899999999999998E-2,1.2E-2,4.1999999999999997E-3,3.5000000000000001E-3,0.69399999999999995,0.13719999999999999,0.69530000000000003,8151.14179848,34.127200000000002,9.4797777777777785,9036.1136271600008,37.8324,10.509,{"$f":"V30*238.8459","v":11892.973321650001},49.793500000000002,{"$f":"V30/3.6","v":13.831527777777778},-19.5,-15.5,null,null,null,100.00000000000003,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.14179848,34.127200000000002,9.4797777777777785,9036.1136271600008,37.8324,10.509,null,null,null,-19.2,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.14179848,34.127200000000002,9.4797777777777785,9036.1136271600008,37.8324,10.509,null,null,null,-19.399999999999999,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.14179848,34.127200000000002,9.4797777777777785,9036.1136271600008,37.8324,10.509,null,null,null,-19.899999999999999,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.14179848,34.127200000000002,9.4797777777777785,9036.1136271600008,37.8324,10.509,null,null,null,-19.8,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.14179848,34.127200000000002,9.4797777777777785,9036.1136271600008,37.8324,10.509,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.14179848,34.127200000000002,9.4797777777777785,9036.1136271600008,37.8324,10.509,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.2911,2.6374,0.84589999999999999,0.13500000000000001,0.1313,2E-3,2.5399999999999999E-2,1.7299999999999999E-2,1.61E-2,4.0000000000000001E-3,0.70540000000000003,0.18909999999999999,0.7056,8247.7071958500001,34.531500000000001,9.5920833333333331,9139.3428251400001,38.264600000000002,10.629055555555556,{"$f":"V37*238.8459","v":11941.053001319999},49.994799999999998,{"$f":"V37/3.6","v":13.887444444444444},-19.100000000000001,-16.399999999999999,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8247.7071958500001},34.531500000000001,{"$f":"P38/3.6","v":9.5920833333333331},{"$f":"S38*238.8459","v":9139.3428251400001},38.264600000000002,{"$f":"S38/3.6","v":10.629055555555556},null,null,null,-19.7]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8247.7071958500001},34.531500000000001,{"$f":"P39/3.6","v":9.5920833333333331},{"$f":"S39*238.8459","v":9139.3428251400001},38.264600000000002,{"$f":"S39/3.6","v":10.629055555555556},null,null,null,-20.2]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.7071958500001,34.531500000000001,9.5920833333333331,9139.3428251400001,38.264600000000002,10.629055555555556,null,null,null,-20.3,null,3.39E-4,"<0,0002",0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.7071958500001,34.531500000000001,9.5920833333333331,9139.3428251400001,38.264600000000002,10.629055555555556,null,null,null,-20.5,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6930528793,34.280232789758166,9.5222868860439345,9075.1275402016236,37.995743448816256,10.554373180226738]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,0,32,3],[32,7,32,8],[33,3,33,5],[33,7,33,8],[34,0,34,3],[34,7,34,8],[29,3,29,5],[29,7,29,8],[30,3,30,5],[30,7,30,8],[31,3,31,5],[31,7,31,8],[0,0,0,1],[1,0,1,4],[25,0,25,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,7,0],[8,0,24,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 403"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано - Франківська область","ГРС Гаврилівка",37.990891118595243,9073.9685810228875,10.553025310720901]
[null,"ГРС Сідлище",37.991625197022842,9074.1439126455971,10.553229221395233]
[null,"ГРС Гвіздець",37.990778108605909,9073.9415890502769,10.552993919057197]
["Тернопільська область","ГРС Ставчани",37.990965986788531,9073.9864629838939,10.553046107441258]
[null,"ГРС Заставна",37.990743224708368,9073.9332571743726,10.552984229085657]
[null,"ГРС Ясени",37.991926965489583,9074.215988806629,10.553313045969329]
[null,"ГРС Сторожинець",37.991884532886964,9074.2058539534664,10.553301259135267]
[null,"ГРС Глибока",37.990385160597825,9073.8477350296325,10.552884766832729]
[null,"ГРС Топорівці - 1",37.990573196635367,9073.8926466662506,10.552936999065379]
[null,"ГРС Топорівці - 2",38.031980711907181,9083.7826619181105,10.564439086640883]
[null,"ГРС Новоселиця",37.992157114154217,9074.2709588715661,10.553376976153949]
[null,"ГРС Зарожани",37.989382421257567,9073.6082348494419,10.552606228127102]
[null,"ГРС Хотин",37.989191292708341,9073.5625845790873,10.552553136863429]
[null,"ГРС Мошанець",37.989256334606992,9073.5781195699074,10.552571204057498]
[null,"ГРС Мамалига",37.990564728110108,9073.8906239937132,10.552934646697253]
[null,"ГРС Кельменці",37.989775451882366,9073.7021086027507,10.552715403300658]
[null,"ГРС Романківці",37.991052480533156,9074.0071216601737,10.553070133481432]
[null,"ГРС Сокиряни",37.99092803276428,9073.9773978208141,10.553035564656744]
[null,"ГРС Новоднісровськ",37.99124892074893,9074.0540406003074,10.553124700208036]
[null,"ГРС Олексіївка",37.993164305862692,9074.5115224816491,10.553656751628525]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 403",null,37.995743448816256,9075.1275402016236,10.554373180226738]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]