{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,12,4,17],[47,13,47,15],[47,21,47,22],[48,13,48,15],[48,21,48,22],[41,14,42,14],[41,16,42,16],[41,15,42,15],[43,20,43,27],[7,13,9,13],[42,7,42,13],[41,0,41,13],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[49,13,49,15],[49,21,49,22],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[41,17,42,17],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,1,7,12],[8,11,9,11],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,7,9,7],[8,8,9,8]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 404"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано - Франківськгаз\" та ПАТ \"Тисменицягаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 404 "]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Пасічна - Тисмениця\"",null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8555.5079071799992},35.8202,{"$f":"P11/3.6","v":9.9500555555555561},{"$f":"S11*238.8459","v":9467.7798222299989},39.639699999999998,{"$f":"S11/3.6","v":11.011027777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8555.5079071799992},35.8202,{"$f":"P12/3.6","v":9.9500555555555561},{"$f":"S12*238.8459","v":9467.7798222299989},39.639699999999998,{"$f":"S12/3.6","v":11.011027777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8555.5079071799992},35.8202,{"$f":"P13/3.6","v":9.9500555555555561},{"$f":"S13*238.8459","v":9467.7798222299989},39.639699999999998,{"$f":"S13/3.6","v":11.011027777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8555.5079071799992},35.8202,{"$f":"P14/3.6","v":9.9500555555555561},{"$f":"S14*238.8459","v":9467.7798222299989},39.639699999999998,{"$f":"S14/3.6","v":11.011027777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P15*238.8459","v":8555.5079071799992},35.8202,{"$f":"P15/3.6","v":9.9500555555555561},{"$f":"S15*238.8459","v":9467.7798222299989},39.639699999999998,{"$f":"S15/3.6","v":11.011027777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,92.988200000000006,3.2948,1.3082,0.25419999999999998,0.4501,1.6000000000000001E-3,0.13070000000000001,0.11609999999999999,0.18770000000000001,5.1000000000000004E-3,0.60570000000000002,0.65759999999999996,0.73740000000000006,{"$f":"P16*238.8459","v":8501.3376570600012},35.593400000000003,{"$f":"P16/3.6","v":9.8870555555555555},{"$f":"S16*238.8459","v":9409.931345250001},39.397500000000001,{"$f":"S16/3.6","v":10.94375},{"$f":"V16*238.8459","v":12026.368756799999},50.351999999999997,{"$f":"V16/3.6","v":13.986666666666665},9.6999999999999993,2.2999999999999998,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8501.3376570600012},35.593400000000003,{"$f":"P17/3.6","v":9.8870555555555555},{"$f":"S17*238.8459","v":9409.931345250001},39.397500000000001,{"$f":"S17/3.6","v":10.94375},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8501.3376570600012},35.593400000000003,{"$f":"P18/3.6","v":9.8870555555555555},{"$f":"S18*238.8459","v":9409.931345250001},39.397500000000001,{"$f":"S18/3.6","v":10.94375},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8501.3376570600012,35.593400000000003,9.8870555555555555,9409.931345250001,39.397500000000001,10.94375,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8501.3376570600012,35.593400000000003,9.8870555555555555,9409.931345250001,39.397500000000001,10.94375,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8501.3376570600012,35.593400000000003,9.8870555555555555,9409.931345250001,39.397500000000001,10.94375,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8501.3376570600012,35.593400000000003,9.8870555555555555,9409.931345250001,39.397500000000001,10.94375,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,92.689700000000002,3.3957999999999999,1.3863000000000001,0.26029999999999998,0.47160000000000002,1.6000000000000001E-3,0.13,0.1177,0.21260000000000001,5.5999999999999999E-3,0.62560000000000004,0.70320000000000005,0.74080000000000001,8525.1267086999997,35.692999999999998,9.9147222222222222,9435.2012414700002,39.503300000000003,10.97313888888889,{"$f":"V23*238.8459","v":12031.12179021},50.371899999999997,{"$f":"V23/3.6","v":13.992194444444443},9.6,1.2,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8525.1267086999997},35.692999999999998,{"$f":"P24/3.6","v":9.9147222222222222},{"$f":"S24*238.8459","v":9435.2012414700002},39.503300000000003,{"$f":"S24/3.6","v":10.97313888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8525.1267086999997},35.692999999999998,{"$f":"P25/3.6","v":9.9147222222222222},{"$f":"S25*238.8459","v":9435.2012414700002},39.503300000000003,{"$f":"S25/3.6","v":10.97313888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8525.1267086999997,35.692999999999998,9.9147222222222222,9435.2012414700002,39.503300000000003,10.97313888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8525.1267086999997,35.692999999999998,9.9147222222222222,9435.2012414700002,39.503300000000003,10.97313888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8525.1267086999997,35.692999999999998,9.9147222222222222,9435.2012414700002,39.503300000000003,10.97313888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8525.1267086999997,35.692999999999998,9.9147222222222222,9435.2012414700002,39.503300000000003,10.97313888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,92.845500000000001,3.3561999999999999,1.3731,0.25359999999999999,0.43730000000000002,1.5E-3,0.12139999999999999,0.1113,0.19700000000000001,5.5999999999999999E-3,0.60919999999999996,0.68830000000000002,0.73860000000000003,8506.6878052200009,35.6158,9.8932777777777776,9416.2607616000005,39.423999999999999,10.951111111111111,{"$f":"V30*238.8459","v":12024.64906632},50.344799999999999,{"$f":"V30/3.6","v":13.984666666666666},10,0.5,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8506.6878052200009},35.6158,{"$f":"P31/3.6","v":9.8932777777777776},{"$f":"S31*238.8459","v":9416.2607616000005},39.423999999999999,{"$f":"S31/3.6","v":10.951111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8506.6878052200009},35.6158,{"$f":"P32/3.6","v":9.8932777777777776},{"$f":"S32*238.8459","v":9416.2607616000005},39.423999999999999,{"$f":"S32/3.6","v":10.951111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8506.6878052200009,35.6158,9.8932777777777776,9416.2607616000005,39.423999999999999,10.951111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8506.6878052200009,35.6158,9.8932777777777776,9416.2607616000005,39.423999999999999,10.951111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8506.6878052200009,35.6158,9.8932777777777776,9416.2607616000005,39.423999999999999,10.951111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8506.6878052200009,35.6158,9.8932777777777776,9416.2607616000005,39.423999999999999,10.951111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,92.929100000000005,3.4502999999999999,1.401,0.2427,0.4199,1.2999999999999999E-3,0.1144,0.1023,0.17849999999999999,5.5999999999999999E-3,0.62229999999999996,0.53259999999999996,0.73629999999999995,8513.1127599299998,35.642699999999998,9.9007499999999986,9422.8529084399997,39.451599999999999,10.958777777777778,{"$f":"V37*238.8459","v":12051.80584515},50.458500000000001,{"$f":"V37/3.6","v":14.016249999999999},12.3,-2,"<0,0002","<0,0002",0,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8513.1127599299998},35.642699999999998,{"$f":"P38/3.6","v":9.9007499999999986},{"$f":"S38*238.8459","v":9422.8529084399997},39.451599999999999,{"$f":"S38/3.6","v":10.958777777777778}]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8513.1127599299998},35.642699999999998,{"$f":"P39/3.6","v":9.9007499999999986},{"$f":"S39*238.8459","v":9422.8529084399997},39.451599999999999,{"$f":"S39/3.6","v":10.958777777777778}]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8513.1127599299998,35.642699999999998,9.9007499999999986,9422.8529084399997,39.451599999999999,10.958777777777778]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8513.1127599299998,35.642699999999998,9.9007499999999986,9422.8529084399997,39.451599999999999,10.958777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8518.8169380757718,35.666582252723501,9.9073839590898611,9428.7425381827852,39.47625870145891,10.96562741707192]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,4],[10,0,10,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,9,0],[14,3,14,5],[14,7,14,8],[15,3,15,5],[15,7,15,8],[16,3,16,5],[16,7,16,8],[17,0,17,3],[17,7,17,8],[18,3,18,5],[18,7,18,8],[19,0,19,3],[19,7,19,8]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 404"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано - Франківська область","ГРС Стримба",39.47585329918185,9428.6457095110582,10.965514805328292]
[null,"ГРС Стримба",39.476718730936867,9428.8524143374743,10.965755203038018]
[null,"ГРС Перерісль",39.475496445736205,9428.5604765286644,10.965415679371167]
[null,"ГРс Липове",39.475996234117446,9428.6798489343928,10.965554509477068]
[null,"ГРС Марківці",39.476734266980003,9428.8561250576786,10.965759518605557]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 404",null,39.47625870145891,9428.7425381827852,10.96562741707192]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]