{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,10,4,20],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[41,17,42,17],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[41,14,42,14],[41,16,42,16],[41,15,42,15],[7,13,9,13],[42,7,42,13],[41,0,41,13],[8,12,9,12],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,1,7,12],[8,11,9,11],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[47,13,47,15],[47,21,47,22],[48,13,48,15],[48,21,48,22],[49,13,49,15],[49,21,49,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 405"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано - Франківськгаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 405"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Богородчани - Івано - Франківськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8174.2859661900002},34.2241,{"$f":"P11/3.6","v":9.5066944444444434},{"$f":"S11*238.8459","v":9060.1892938799992},37.933199999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.536999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8174.2859661900002},34.2241,{"$f":"P12/3.6","v":9.5066944444444434},{"$f":"S12*238.8459","v":9060.1892938799992},37.933199999999999,{"$f":"S12/3.6","v":10.536999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8174.2859661900002},34.2241,{"$f":"P13/3.6","v":9.5066944444444434},{"$f":"S13*238.8459","v":9060.1892938799992},37.933199999999999,{"$f":"S13/3.6","v":10.536999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8174.2859661900002},34.2241,{"$f":"P14/3.6","v":9.5066944444444434},{"$f":"S14*238.8459","v":9060.1892938799992},37.933199999999999,{"$f":"S14/3.6","v":10.536999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P15*238.8459","v":8174.2859661900002},34.2241,{"$f":"P15/3.6","v":9.5066944444444434},{"$f":"S15*238.8459","v":9060.1892938799992},37.933199999999999,{"$f":"S15/3.6","v":10.536999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.8155,1.6805000000000001,0.32569999999999999,5.2699999999999997E-2,4.9599999999999998E-2,8.9999999999999998E-4,1.2E-2,8.0999999999999996E-3,2.06E-2,4.1000000000000003E-3,0.72419999999999995,0.30609999999999998,0.69199999999999995,{"$f":"P16*238.8459","v":8077.6011458699995},33.819299999999998,{"$f":"P16/3.6","v":9.3942499999999995},{"$f":"S16*238.8459","v":8956.7212500000005},37.5,{"$f":"S16/3.6","v":10.416666666666666},{"$f":"V16*238.8459","v":11816.757594960001},49.474400000000003,{"$f":"V16/3.6","v":13.742888888888888},-3.8,-11.9,"<0,0002","<0,0002",0,99.999999999999986,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8077.6011458699995},33.819299999999998,{"$f":"P17/3.6","v":9.3942499999999995},{"$f":"S17*238.8459","v":8956.7212500000005},37.5,{"$f":"S17/3.6","v":10.416666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8077.6011458699995},33.819299999999998,{"$f":"P18/3.6","v":9.3942499999999995},{"$f":"S18*238.8459","v":8956.7212500000005},37.5,{"$f":"S18/3.6","v":10.416666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8077.6011458699995,33.819299999999998,9.3942499999999995,8956.7212500000005,37.5,10.416666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8077.6011458699995,33.819299999999998,9.3942499999999995,8956.7212500000005,37.5,10.416666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8077.6011458699995,33.819299999999998,9.3942499999999995,8956.7212500000005,37.5,10.416666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8077.6011458699995,33.819299999999998,9.3942499999999995,8956.7212500000005,37.5,10.416666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.942499999999995,2.2669999999999999,0.4556,7.0999999999999994E-2,6.8400000000000002E-2,1.1000000000000001E-3,1.4200000000000001E-2,1.0699999999999999E-2,2.7400000000000001E-2,4.1000000000000003E-3,0.75280000000000002,0.38519999999999999,0.69899999999999995,8132.10578025,34.047499999999999,9.4576388888888889,9014.7608037000009,37.743000000000002,10.484166666666667,{"$f":"V23*238.8459","v":11833.548461729999},49.544699999999999,13.8443,-4.5999999999999996,-6.4,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8132.10578025},34.047499999999999,{"$f":"P24/3.6","v":9.4576388888888889},{"$f":"S24*238.8459","v":9014.7608037000009},37.743000000000002,{"$f":"S24/3.6","v":10.484166666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8132.10578025},34.047499999999999,{"$f":"P25/3.6","v":9.4576388888888889},{"$f":"S25*238.8459","v":9014.7608037000009},37.743000000000002,{"$f":"S25/3.6","v":10.484166666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.10578025,34.047499999999999,9.4576388888888889,9014.7608037000009,37.743000000000002,10.484166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.10578025,34.047499999999999,9.4576388888888889,9014.7608037000009,37.743000000000002,10.484166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.10578025,34.047499999999999,9.4576388888888889,9014.7608037000009,37.743000000000002,10.484166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.10578025,34.047499999999999,9.4576388888888889,9014.7608037000009,37.743000000000002,10.484166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.5959,2.5385,0.53129999999999999,8.2900000000000001E-2,8.0500000000000002E-2,4.0000000000000002E-4,1.6500000000000001E-2,1.2E-2,2.8299999999999999E-2,5.4999999999999997E-3,0.69040000000000001,0.4178,0.70209999999999995,8166.1652055900004,34.190100000000001,9.4972499999999993,9051.3042263999996,37.896000000000001,10.526666666666667,{"$f":"V30*238.8459","v":11855.474515349999},49.636499999999998,{"$f":"V30/3.6","v":13.787916666666666},-7.2,-2.7,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8166.1652055900004},34.190100000000001,{"$f":"P31/3.6","v":9.4972499999999993},{"$f":"S31*238.8459","v":9051.3042263999996},37.896000000000001,{"$f":"S31/3.6","v":10.526666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8166.1652055900004},34.190100000000001,{"$f":"P32/3.6","v":9.4972499999999993},{"$f":"S32*238.8459","v":9051.3042263999996},37.896000000000001,{"$f":"S32/3.6","v":10.526666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1652055900004,34.190100000000001,9.4972499999999993,9051.3042263999996,37.896000000000001,10.526666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1652055900004,34.190100000000001,9.4972499999999993,9051.3042263999996,37.896000000000001,10.526666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1652055900004,34.190100000000001,9.4972499999999993,9051.3042263999996,37.896000000000001,10.526666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1652055900004,34.190100000000001,9.4972499999999993,9051.3042263999996,37.896000000000001,10.526666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.191699999999997,2.0768,0.4582,7.2400000000000006E-2,6.9500000000000006E-2,1.1000000000000001E-3,1.52E-2,1.1299999999999999E-2,1.7899999999999999E-2,4.1000000000000003E-3,0.71540000000000004,0.3664,0.69730000000000003,8122.8863285099997,34.008899999999997,9.4469166666666649,9005.0636601599999,37.702399999999997,10.472888888888887,{"$f":"V37*238.8459","v":11835.14872926},49.551400000000001,{"$f":"V37/3.6","v":13.764277777777778},-7.6,-3,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8122.8863285099997},34.008899999999997,{"$f":"P38/3.6","v":9.4469166666666649},{"$f":"S38*238.8459","v":9005.0636601599999},37.702399999999997,{"$f":"S38/3.6","v":10.472888888888887}]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8122.8863285099997},34.008899999999997,{"$f":"P39/3.6","v":9.4469166666666649},{"$f":"S39*238.8459","v":9005.0636601599999},37.702399999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.472888888888887}]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8122.8863285099997,34.008899999999997,9.4469166666666649,9005.0636601599999,37.702399999999997,10.472888888888887]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8122.8863285099997,34.008899999999997,9.4469166666666649,9005.0636601599999,37.702399999999997,10.472888888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8132.5569354752652,34.049388896670472,9.4581635824084653,9015.3980363225564,37.745667965506442,10.484907768196237]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,4],[6,0,6,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[10,3,10,5],[10,7,10,8],[11,3,11,5],[11,7,11,8],[12,3,12,5],[12,7,12,8],[13,0,13,3],[13,7,13,8],[14,3,14,5],[14,7,14,8],[15,0,15,3],[15,7,15,8]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 405"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано - Франківська область","ГРС Старий Лисець",37.745667965506442,9015.3980363225546,10.484907768196233]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 405",null,37.745667965506442,9015.3980363225546,10.484907768196233]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]