{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[8,8,9,8],[8,11,9,11],[7,13,9,13],[41,17,42,17],[41,0,41,13],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[4,8,4,20],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,1,7,12],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,7,9,7],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[47,13,47,15],[47,21,47,22],[48,13,48,15],[48,21,48,22],[49,13,49,15],[49,21,49,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 406"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано - Франківськгаз\" та ПАТ \"Тисменицягаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 406"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Угерсько - Івано - Франківськ - Чернівці\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8179.7794218900008},34.247100000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5130833333333342},{"$f":"S11*238.8459","v":9065.9454800699987},37.957299999999996,{"$f":"S11/3.6","v":10.543694444444442},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.7794218900008,34.247100000000003,9.5130833333333342,9065.9454800699987,37.957299999999996,10.543694444444442,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.7794218900008,34.247100000000003,9.5130833333333342,9065.9454800699987,37.957299999999996,10.543694444444442,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.7794218900008,34.247100000000003,9.5130833333333342,9065.9454800699987,37.957299999999996,10.543694444444442,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.7794218900008,34.247100000000003,9.5130833333333342,9065.9454800699987,37.957299999999996,10.543694444444442,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.414900000000003,2.6743000000000001,0.52029999999999998,7.8899999999999998E-2,7.7100000000000002E-2,1.1999999999999999E-3,1.61E-2,1.2E-2,3.5099999999999999E-2,4.0000000000000001E-3,0.75409999999999999,0.41199999999999998,0.70299999999999996,{"$f":"P16*238.8459","v":8169.6523557300006},34.204700000000003,{"$f":"P16/3.6","v":9.5013055555555557},{"$f":"S16*238.8459","v":9054.8869149000002},37.911000000000001,{"$f":"S16/3.6","v":10.530833333333334},{"$f":"V16*238.8459","v":11851.796288489999},49.621099999999998,{"$f":"V16/3.6","v":13.783638888888888},-2.5,-10.199999999999999,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8169.6523557300006},34.204700000000003,{"$f":"P17/3.6","v":9.5013055555555557},{"$f":"S17*238.8459","v":9054.8869149000002},37.911000000000001,{"$f":"S17/3.6","v":10.530833333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8169.6523557300006},34.204700000000003,{"$f":"P18/3.6","v":9.5013055555555557},{"$f":"S18*238.8459","v":9054.8869149000002},37.911000000000001,{"$f":"S18/3.6","v":10.530833333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.6523557300006,34.204700000000003,9.5013055555555557,9054.8869149000002,37.911000000000001,10.530833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.6523557300006,34.204700000000003,9.5013055555555557,9054.8869149000002,37.911000000000001,10.530833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.6523557300006,34.204700000000003,9.5013055555555557,9054.8869149000002,37.911000000000001,10.530833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.6523557300006,34.204700000000003,9.5013055555555557,9054.8869149000002,37.911000000000001,10.530833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,94.765900000000002,3.0160999999999998,0.59530000000000005,9.2799999999999994E-2,9.0800000000000006E-2,1.4E-3,1.8800000000000001E-2,1.41E-2,3.5700000000000003E-2,4.0000000000000001E-3,0.74590000000000001,0.61919999999999997,0.70889999999999997,8191.0051791900005,34.2941,9.5261388888888892,9077.1234681900005,38.004100000000001,10.556694444444444,{"$f":"V23*238.8459","v":11831.51827158},49.536200000000001,{"$f":"V23/3.6","v":13.760055555555555},-4.8,-5.4,"<0,0002","<0,0002",0,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8191.0051791900005},34.2941,{"$f":"P24/3.6","v":9.5261388888888892},{"$f":"S24*238.8459","v":9077.1234681900005},38.004100000000001,{"$f":"S24/3.6","v":10.556694444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8191.0051791900005},34.2941,{"$f":"P25/3.6","v":9.5261388888888892},{"$f":"S25*238.8459","v":9077.1234681900005},38.004100000000001,{"$f":"S25/3.6","v":10.556694444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.0051791900005,34.2941,9.5261388888888892,9077.1234681900005,38.004100000000001,10.556694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.0051791900005,34.2941,9.5261388888888892,9077.1234681900005,38.004100000000001,10.556694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.0051791900005,34.2941,9.5261388888888892,9077.1234681900005,38.004100000000001,10.556694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.0051791900005,34.2941,9.5261388888888892,9077.1234681900005,38.004100000000001,10.556694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.134,2.806,0.61280000000000001,9.6600000000000005E-2,9.5299999999999996E-2,6.9999999999999999E-4,1.9400000000000001E-2,1.43E-2,4.2900000000000001E-2,5.4999999999999997E-3,0.73770000000000002,0.43480000000000002,0.70609999999999995,8199.0542860200003,34.327800000000003,9.5355000000000008,9086.3429199300008,38.042700000000004,10.567416666666668,{"$f":"V30*238.8459","v":11867.416810350001},49.686500000000002,{"$f":"V30/3.6","v":13.801805555555555},-6.9,-12.7,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8199.0542860200003},34.327800000000003,{"$f":"P31/3.6","v":9.5355000000000008},{"$f":"S31*238.8459","v":9086.3429199300008},38.042700000000004,{"$f":"S31/3.6","v":10.567416666666668},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8199.0542860200003},34.327800000000003,{"$f":"P32/3.6","v":9.5355000000000008},{"$f":"S32*238.8459","v":9086.3429199300008},38.042700000000004,{"$f":"S32/3.6","v":10.567416666666668},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.0542860200003,34.327800000000003,9.5355000000000008,9086.3429199300008,38.042700000000004,10.567416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.0542860200003,34.327800000000003,9.5355000000000008,9086.3429199300008,38.042700000000004,10.567416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.0542860200003,34.327800000000003,9.5355000000000008,9086.3429199300008,38.042700000000004,10.567416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.0542860200003,34.327800000000003,9.5355000000000008,9086.3429199300008,38.042700000000004,10.567416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,93.943100000000001,3.7810000000000001,0.40079999999999999,6.3700000000000007E-2,6.3100000000000003E-2,1E-3,1.52E-2,1.29E-2,5.4199999999999998E-2,4.0000000000000001E-3,0.67869999999999997,0.98229999999999995,0.71450000000000002,8185.1773392300001,34.2697,9.5193611111111114,9069.9580911899993,37.9741,10.548361111111111,{"$f":"V37*238.8459","v":11776.273214910001},49.304900000000004,{"$f":"V37/3.6","v":13.695805555555555},-8.6,-14,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8185.1773392300001},34.2697,{"$f":"P38/3.6","v":9.5193611111111114},{"$f":"S38*238.8459","v":9069.9580911899993},37.9741,{"$f":"S38/3.6","v":10.548361111111111}]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.1773392300001,34.2697,9.5193611111111114,9069.9580911899993,37.9741,10.548361111111111]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.1773392300001,34.2697,9.5193611111111114,9069.9580911899993,37.9741,10.548361111111111]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.1773392300001,34.2697,9.5193611111111114,9069.9580911899993,37.9741,10.548361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.9757637786715,34.268856043912294,9.5191266788645237,9071.0362369890008,37.978613980767527,10.549614994657649]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,4],[9,0,9,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,8,0],[13,3,13,5],[13,7,13,8],[14,3,14,5],[14,7,14,8],[15,3,15,5],[15,7,15,8],[16,0,16,3],[16,7,16,8],[17,3,17,5],[17,7,17,8],[18,0,18,3],[18,7,18,8]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 406"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано - Франківська область","ГРС Угринів",37.978064922851026,9070.9050967567837,10.54946247856973]
[null,"ГРС Угринів",37.980427079499734,9071.4692881874853,10.550118633194371]
[null,"ГРС Угринів",37.979673110173671,9071.2892057052304,10.549909197270464]
[null,"ГРС Побережжя",37.980024805368799,9071.3732066606353,10.550006890380223]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 406",null,37.978613980767527,9071.0362369890026,10.549614994657647]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]